STIArtikelNr:
STIName:Platte Nussbaum furniert
STIKante1:Ka-NB-24*0,6
STIKante2:Ka-NB-24*0,6
STIKante3:Ka-NB-24*0,6
STIKante4:Ka-NB-24*0,6
STIKantendicke1:0,5
STIKantendicke2:0,5
STIKantendicke3:0,5
STIKantendicke4:0,5
STIBelag1:Fur-NB-0,6
STIBelag2:Fur-NB-0,6
STIBelag1Bez:
STIBelag2Bez:
STILaminate1:DD-Grundierung
STILaminate2:DD-Decklack
STILaminate3:
STIBemerkung:Platte Nussbaum furniert
STIFurnierquer:nein
STICNCProgramm:
STICNCLaenge:nein
STICNCBreite:nein
STICNCDicke:nein
STILaminate4:
STILaminate5:
STILaminate6:
AutoUpdate:1
MaterialGroup:FPY-NB
