Zu dieser Parametrierung gibt es ein gleichnamiges ef-Template. Beide sollten als Ergebnis vergleichbare Zuschnittslisten generieren. 
Voraussetzung ist, dass die Bemaßung mit der Option "Bauteile nicht zusammenfassen" bemaßt wurden. 