ArtikelNr:Glass-5/32

Bezeichnung:Glass 5/32

Kante1:

Kante2:

Kante3:

Kante4:

KStaerke1:0

KStaerke2:0

KStaerke3:0

KStaerke4:0

Belag1:

Belag2:

Belag1Bez:

Belag2Bez:

Bemerkung:

Furnier:nein

CNCProgramm:

CNCLaenge:nein

CNCBreite:nein

CNCDicke:nein

Laminate1:

Laminate2:

Laminate3:

Laminate4:

Laminate5:

Laminate6:

Aufmass:0

LockedValue0:ja

LockedValue1:ja

LockedValue2:nein

LockedValue3:ja

LockedValue4:nein

LockedValue5:ja

LockedValue6:ja

LockedValue7:ja

LockedValue8:ja

LockedValue9:nein

LockedValue10:ja

LockedValue11:nein

LockedValue12:ja

LockedValue13:nein

LockedValue14:ja

LockedValue15:nein

LockedValue16:nein

LockedValue17:ja

LockedValue18:nein

LockedValue19:nein

MaterialGruppe:

Hatch:Stab 1 mm/0,25 mm

T1:0	Glass	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	J

T2:0	Glass	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	J

T3:0	Glass	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	J

