STIArtikelNr:LW-Oak-7/8
STIDicke:22,225
STIName:Frame
STIBelag1:
STIBelag1Dicke:
STIBelag2:
STIBelag2Dicke:
STILaminate1:
STILaminate2:Polyurethan
STILaminate3:Polyurethan
STIBemerkung:
BoardTextureType:
BoardTexture:
Covering1TextureType:
Covering1Texture:
Covering2TextureType:
Covering2Texture:
EdgeTextureType:
EdgeTexture:
