STIArtikelNr:
STIName:Beech veneered board
STIKante1:Beech-24*0,6
STIKante2:Beech-24*0,6
STIKante3:Beech-24*0,6
STIKante4:Beech-24*0,6
STIKantendicke1:0,5
STIKantendicke2:0,5
STIKantendicke3:0,5
STIKantendicke4:0,5
STIBelag1:Ve-Beech-0,6
STIBelag2:Ve-Beech-0,6
STIBelag1Bez:
STIBelag2Bez:
STILaminate1:Polyurethan
STILaminate2:Polyurethan
STILaminate3:
STIBemerkung:
STIFurnierquer:1
STICNCProgramm:
STICNCLaenge:1
STICNCBreite:1
STICNCDicke:1
AutoUpdate:1
MaterialGroup:Chipboard-Beech
