Bezeichnung:
TuerenArtikelNr:Lam-Beech-5/8
TuerenBezeichnung:Door
TuerenKante1:Beech-24*0,6
TuerenKante2:Beech-24*0,6
TuerenKante3:Beech-24*0,6
TuerenKante4:Beech-24*0,6
TuerenKStaerke1:1
TuerenKStaerke2:1
TuerenKStaerke3:1
TuerenKStaerke4:1
TuerenBelag1:
TuerenBelag2:
TuerenBelag1Bez:
TuerenBelag2Bez:
TuerenBemerkung:
TuerenGrain:0
TuerenCNCProgramm:
TuerenCNCLaenge:1
TuerenCNCBreite:1
TuerenCNCDicke:1
TuerenLaminate1:
TuerenLaminate2:
TuerenLaminate3:
TuerenLaminate4:
TuerenLaminate5:
TuerenLaminate6:
TuerenAufmass:0
TuerenLockedValue0:0
TuerenLockedValue1:0
TuerenLockedValue2:0
TuerenLockedValue3:0
TuerenLockedValue4:0
TuerenLockedValue5:0
TuerenLockedValue6:0
TuerenLockedValue7:0
TuerenLockedValue8:0
TuerenLockedValue9:0
TuerenLockedValue10:0
TuerenLockedValue11:0
TuerenLockedValue12:0
TuerenLockedValue13:0
TuerenLockedValue14:0
TuerenLockedValue15:0
TuerenLockedValue16:0
TuerenLockedValue17:1
TuerenLockedValue18:0
TuerenLockedValue19:0
TuerenMaterialGruppe:
TuerenHatch:Timber Product Vertical
TuerenOrderEdgeCover1:2
TuerenOrderEdgeCover2:2
TuerenOrderEdgeCover3:2
TuerenOrderEdgeCover4:2
TuerenFixingEdge1:80
TuerenFixingEdge2:80
TuerenFixingEdge3:80
TuerenFixingEdge4:80
TuerenRueckseiteFertigmass:0
TuerenT1:0	Beech	0	175.576	-475.576	1	1.5708	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
TuerenT2:0	Beech	0	175.576	-475.576	1	1.5708	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
TuerenT3:0	Beech	0	175.576	-475.576	1	1.5708	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
DoorRahmenVertArtikelNr:Lam-Beech-3/4
DoorRahmenVertBezeichnung:Stile+Rail
DoorRahmenVertKante1:Beech-24*0,6
DoorRahmenVertKante2:Beech-24*0,6
DoorRahmenVertKante3:
DoorRahmenVertKante4:
DoorRahmenVertKStaerke1:1
DoorRahmenVertKStaerke2:1
DoorRahmenVertKStaerke3:0
DoorRahmenVertKStaerke4:0
DoorRahmenVertBelag1:
DoorRahmenVertBelag2:
DoorRahmenVertBelag1Bez:
DoorRahmenVertBelag2Bez:
DoorRahmenVertBemerkung:
DoorRahmenVertGrain:0
DoorRahmenVertCNCProgramm:
DoorRahmenVertCNCLaenge:1
DoorRahmenVertCNCBreite:1
DoorRahmenVertCNCDicke:1
DoorRahmenVertLaminate1:
DoorRahmenVertLaminate2:
DoorRahmenVertLaminate3:
DoorRahmenVertLaminate4:
DoorRahmenVertLaminate5:
DoorRahmenVertLaminate6:
DoorRahmenVertAufmass:0
DoorRahmenVertLockedValue0:0
DoorRahmenVertLockedValue1:1
DoorRahmenVertLockedValue2:0
DoorRahmenVertLockedValue3:1
DoorRahmenVertLockedValue4:0
DoorRahmenVertLockedValue5:0
DoorRahmenVertLockedValue6:0
DoorRahmenVertLockedValue7:0
DoorRahmenVertLockedValue8:0
DoorRahmenVertLockedValue9:0
DoorRahmenVertLockedValue10:0
DoorRahmenVertLockedValue11:0
DoorRahmenVertLockedValue12:1
DoorRahmenVertLockedValue13:0
DoorRahmenVertLockedValue14:1
DoorRahmenVertLockedValue15:0
DoorRahmenVertLockedValue16:0
DoorRahmenVertLockedValue17:1
DoorRahmenVertLockedValue18:0
DoorRahmenVertLockedValue19:0
DoorRahmenVertMaterialGruppe:
DoorRahmenVertHatch:End Grain
DoorRahmenVertOrderEdgeCover1:2
DoorRahmenVertOrderEdgeCover2:2
DoorRahmenVertOrderEdgeCover3:2
DoorRahmenVertOrderEdgeCover4:2
DoorRahmenVertFixingEdge1:80
DoorRahmenVertFixingEdge2:80
DoorRahmenVertFixingEdge3:80
DoorRahmenVertFixingEdge4:80
DoorRahmenVertRueckseiteFertigmass:0
DoorRahmenVertT1:0	Beech	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
DoorRahmenVertT2:0	Beech	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
DoorRahmenVertT3:0	Beech	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
DoorRahmenArtikelNr:Lam-Beech-3/4
DoorRahmenBezeichnung:Stile+Rail
DoorRahmenKante1:Beech-24*0,6
DoorRahmenKante2:Beech-24*0,6
DoorRahmenKante3:
DoorRahmenKante4:
DoorRahmenKStaerke1:1
DoorRahmenKStaerke2:1
DoorRahmenKStaerke3:0
DoorRahmenKStaerke4:0
DoorRahmenBelag1:
DoorRahmenBelag2:
DoorRahmenBelag1Bez:
DoorRahmenBelag2Bez:
DoorRahmenBemerkung:
DoorRahmenGrain:0
DoorRahmenCNCProgramm:
DoorRahmenCNCLaenge:0
DoorRahmenCNCBreite:0
DoorRahmenCNCDicke:0
DoorRahmenLaminate1:
DoorRahmenLaminate2:
DoorRahmenLaminate3:
DoorRahmenLaminate4:
DoorRahmenLaminate5:
DoorRahmenLaminate6:
DoorRahmenAufmass:0
DoorRahmenLockedValue0:0
DoorRahmenLockedValue1:1
DoorRahmenLockedValue2:0
DoorRahmenLockedValue3:1
DoorRahmenLockedValue4:0
DoorRahmenLockedValue5:0
DoorRahmenLockedValue6:0
DoorRahmenLockedValue7:0
DoorRahmenLockedValue8:0
DoorRahmenLockedValue9:0
DoorRahmenLockedValue10:0
DoorRahmenLockedValue11:0
DoorRahmenLockedValue12:1
DoorRahmenLockedValue13:0
DoorRahmenLockedValue14:1
DoorRahmenLockedValue15:0
DoorRahmenLockedValue16:0
DoorRahmenLockedValue17:1
DoorRahmenLockedValue18:0
DoorRahmenLockedValue19:0
DoorRahmenMaterialGruppe:
DoorRahmenHatch:End Grain
DoorRahmenOrderEdgeCover1:2
DoorRahmenOrderEdgeCover2:2
DoorRahmenOrderEdgeCover3:2
DoorRahmenOrderEdgeCover4:2
DoorRahmenFixingEdge1:80
DoorRahmenFixingEdge2:80
DoorRahmenFixingEdge3:80
DoorRahmenFixingEdge4:80
DoorRahmenRueckseiteFertigmass:0
DoorRahmenT1:0	Beech	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
DoorRahmenT2:0	Beech	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
DoorRahmenT3:0	Beech	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
DoorFillArtikelNr:Lam-Beech-5/16
DoorFillBezeichnung:Fill
DoorFillKante1:
DoorFillKante2:
DoorFillKante3:
DoorFillKante4:
DoorFillKStaerke1:0
DoorFillKStaerke2:0
DoorFillKStaerke3:0
DoorFillKStaerke4:0
DoorFillBelag1:
DoorFillBelag2:
DoorFillBelag1Bez:
DoorFillBelag2Bez:
DoorFillBemerkung:
DoorFillGrain:0
DoorFillCNCProgramm:
DoorFillCNCLaenge:0
DoorFillCNCBreite:0
DoorFillCNCDicke:0
DoorFillLaminate1:
DoorFillLaminate2:
DoorFillLaminate3:
DoorFillLaminate4:
DoorFillLaminate5:
DoorFillLaminate6:
DoorFillAufmass:0
DoorFillLockedValue0:0
DoorFillLockedValue1:0
DoorFillLockedValue2:0
DoorFillLockedValue3:0
DoorFillLockedValue4:0
DoorFillLockedValue5:0
DoorFillLockedValue6:0
DoorFillLockedValue7:0
DoorFillLockedValue8:1
DoorFillLockedValue9:0
DoorFillLockedValue10:1
DoorFillLockedValue11:0
DoorFillLockedValue12:1
DoorFillLockedValue13:0
DoorFillLockedValue14:1
DoorFillLockedValue15:0
DoorFillLockedValue16:0
DoorFillLockedValue17:1
DoorFillLockedValue18:0
DoorFillLockedValue19:0
DoorFillMaterialGruppe:
DoorFillHatch:Timber Product Vertical
DoorFillOrderEdgeCover1:2
DoorFillOrderEdgeCover2:2
DoorFillOrderEdgeCover3:2
DoorFillOrderEdgeCover4:2
DoorFillFixingEdge1:80
DoorFillFixingEdge2:80
DoorFillFixingEdge3:80
DoorFillFixingEdge4:80
DoorFillRueckseiteFertigmass:0
DoorFillT1:0	Beech	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
DoorFillT2:0	Beech	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
DoorFillT3:0	Beech	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
DoorStegArtikelNr:Lam-Beech-5/16
DoorStegBezeichnung:Muntins
DoorStegKante1:Beech-24*0,6
DoorStegKante2:Beech-24*0,6
DoorStegKante3:
DoorStegKante4:
DoorStegKStaerke1:1
DoorStegKStaerke2:1
DoorStegKStaerke3:0
DoorStegKStaerke4:0
DoorStegBelag1:
DoorStegBelag2:
DoorStegBelag1Bez:
DoorStegBelag2Bez:
DoorStegBemerkung:
DoorStegGrain:0
DoorStegCNCProgramm:
DoorStegCNCLaenge:0
DoorStegCNCBreite:0
DoorStegCNCDicke:0
DoorStegLaminate1:
DoorStegLaminate2:
DoorStegLaminate3:
DoorStegLaminate4:
DoorStegLaminate5:
DoorStegLaminate6:
DoorStegAufmass:0
DoorStegLockedValue0:0
DoorStegLockedValue1:1
DoorStegLockedValue2:0
DoorStegLockedValue3:1
DoorStegLockedValue4:0
DoorStegLockedValue5:0
DoorStegLockedValue6:0
DoorStegLockedValue7:0
DoorStegLockedValue8:0
DoorStegLockedValue9:0
DoorStegLockedValue10:0
DoorStegLockedValue11:0
DoorStegLockedValue12:1
DoorStegLockedValue13:0
DoorStegLockedValue14:1
DoorStegLockedValue15:0
DoorStegLockedValue16:0
DoorStegLockedValue17:1
DoorStegLockedValue18:0
DoorStegLockedValue19:0
DoorStegMaterialGruppe:
DoorStegHatch:End Grain
DoorStegOrderEdgeCover1:2
DoorStegOrderEdgeCover2:2
DoorStegOrderEdgeCover3:2
DoorStegOrderEdgeCover4:2
DoorStegFixingEdge1:80
DoorStegFixingEdge2:80
DoorStegFixingEdge3:80
DoorStegFixingEdge4:80
DoorStegRueckseiteFertigmass:0
DoorStegT1:0	Beech	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
DoorStegT2:0	Beech	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
DoorStegT3:0	Beech	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
Blind frontArtikelNr:
Blind frontBezeichnung:
Blind frontKante1:
Blind frontKante2:
Blind frontKante3:
Blind frontKante4:
Blind frontKStaerke1:0
Blind frontKStaerke2:0
Blind frontKStaerke3:0
Blind frontKStaerke4:0
Blind frontBelag1:
Blind frontBelag2:
Blind frontBelag1Bez:
Blind frontBelag2Bez:
Blind frontBemerkung:
Blind frontGrain:0
Blind frontCNCProgramm:
Blind frontCNCLaenge:1
Blind frontCNCBreite:1
Blind frontCNCDicke:1
Blind frontLaminate1:
Blind frontLaminate2:
Blind frontLaminate3:
Blind frontLaminate4:
Blind frontLaminate5:
Blind frontLaminate6:
Blind frontAufmass:0
Blind frontLockedValue0:0
Blind frontLockedValue1:0
Blind frontLockedValue2:0
Blind frontLockedValue3:0
Blind frontLockedValue4:0
Blind frontLockedValue5:0
Blind frontLockedValue6:0
Blind frontLockedValue7:0
Blind frontLockedValue8:0
Blind frontLockedValue9:0
Blind frontLockedValue10:0
Blind frontLockedValue11:0
Blind frontLockedValue12:0
Blind frontLockedValue13:0
Blind frontLockedValue14:0
Blind frontLockedValue15:0
Blind frontLockedValue16:0
Blind frontLockedValue17:0
Blind frontLockedValue18:0
Blind frontLockedValue19:0
Blind frontMaterialGruppe:
Blind frontHatch:
Blind frontOrderEdgeCover1:2
Blind frontOrderEdgeCover2:2
Blind frontOrderEdgeCover3:2
Blind frontOrderEdgeCover4:2
Blind frontFixingEdge1:80
Blind frontFixingEdge2:80
Blind frontFixingEdge3:80
Blind frontFixingEdge4:80
Blind frontRueckseiteFertigmass:0
Blind frontT1:0	Beech	0	175.576	-475.576	1	1.5708	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
Blind frontT2:0	Beech	0	175.576	-475.576	1	1.5708	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
Blind frontT3:0	Beech	0	175.576	-475.576	1	1.5708	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
DrawFrontArtikelNr:Lam-Beech-5/8
DrawFrontBezeichnung:Drawer front
DrawFrontKante1:Beech-24*0,6
DrawFrontKante2:Beech-24*0,6
DrawFrontKante3:Beech-24*0,6
DrawFrontKante4:Beech-24*0,6
DrawFrontKStaerke1:1
DrawFrontKStaerke2:1
DrawFrontKStaerke3:1
DrawFrontKStaerke4:1
DrawFrontBelag1:
DrawFrontBelag2:
DrawFrontBelag1Bez:
DrawFrontBelag2Bez:
DrawFrontBemerkung:
DrawFrontGrain:0
DrawFrontCNCProgramm:
DrawFrontCNCLaenge:0
DrawFrontCNCBreite:0
DrawFrontCNCDicke:0
DrawFrontLaminate1:
DrawFrontLaminate2:
DrawFrontLaminate3:
DrawFrontLaminate4:
DrawFrontLaminate5:
DrawFrontLaminate6:
DrawFrontAufmass:0
DrawFrontLockedValue0:0
DrawFrontLockedValue1:0
DrawFrontLockedValue2:0
DrawFrontLockedValue3:0
DrawFrontLockedValue4:0
DrawFrontLockedValue5:0
DrawFrontLockedValue6:0
DrawFrontLockedValue7:0
DrawFrontLockedValue8:0
DrawFrontLockedValue9:0
DrawFrontLockedValue10:0
DrawFrontLockedValue11:0
DrawFrontLockedValue12:0
DrawFrontLockedValue13:0
DrawFrontLockedValue14:0
DrawFrontLockedValue15:0
DrawFrontLockedValue16:0
DrawFrontLockedValue17:1
DrawFrontLockedValue18:0
DrawFrontLockedValue19:0
DrawFrontMaterialGruppe:
DrawFrontHatch:Timber Product Vertical
DrawFrontOrderEdgeCover1:2
DrawFrontOrderEdgeCover2:2
DrawFrontOrderEdgeCover3:2
DrawFrontOrderEdgeCover4:2
DrawFrontFixingEdge1:80
DrawFrontFixingEdge2:80
DrawFrontFixingEdge3:80
DrawFrontFixingEdge4:80
DrawFrontRueckseiteFertigmass:0
DrawFrontT1:0	Beech	0	-0.00123277	0.000514112	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
DrawFrontT2:0	Beech	0	-0.00123277	0.000514112	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
DrawFrontT3:0	Beech	0	175.576	-475.576	1	1.5708	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
DrawFrameAufrArtikelNr:Lam-Beech-3/4
DrawFrameAufrBezeichnung:Stile+Rail
DrawFrameAufrKante1:
DrawFrameAufrKante2:
DrawFrameAufrKante3:
DrawFrameAufrKante4:
DrawFrameAufrKStaerke1:0
DrawFrameAufrKStaerke2:0
DrawFrameAufrKStaerke3:0
DrawFrameAufrKStaerke4:0
DrawFrameAufrBelag1:
DrawFrameAufrBelag2:
DrawFrameAufrBelag1Bez:
DrawFrameAufrBelag2Bez:
DrawFrameAufrBemerkung:
DrawFrameAufrGrain:0
DrawFrameAufrCNCProgramm:
DrawFrameAufrCNCLaenge:1
DrawFrameAufrCNCBreite:1
DrawFrameAufrCNCDicke:1
DrawFrameAufrLaminate1:
DrawFrameAufrLaminate2:
DrawFrameAufrLaminate3:
DrawFrameAufrLaminate4:
DrawFrameAufrLaminate5:
DrawFrameAufrLaminate6:
DrawFrameAufrAufmass:0
DrawFrameAufrLockedValue0:0
DrawFrameAufrLockedValue1:1
DrawFrameAufrLockedValue2:0
DrawFrameAufrLockedValue3:1
DrawFrameAufrLockedValue4:0
DrawFrameAufrLockedValue5:0
DrawFrameAufrLockedValue6:0
DrawFrameAufrLockedValue7:0
DrawFrameAufrLockedValue8:1
DrawFrameAufrLockedValue9:0
DrawFrameAufrLockedValue10:1
DrawFrameAufrLockedValue11:0
DrawFrameAufrLockedValue12:1
DrawFrameAufrLockedValue13:0
DrawFrameAufrLockedValue14:1
DrawFrameAufrLockedValue15:0
DrawFrameAufrLockedValue16:0
DrawFrameAufrLockedValue17:1
DrawFrameAufrLockedValue18:0
DrawFrameAufrLockedValue19:0
DrawFrameAufrMaterialGruppe:
DrawFrameAufrHatch:End Grain
DrawFrameAufrOrderEdgeCover1:2
DrawFrameAufrOrderEdgeCover2:2
DrawFrameAufrOrderEdgeCover3:2
DrawFrameAufrOrderEdgeCover4:2
DrawFrameAufrFixingEdge1:80
DrawFrameAufrFixingEdge2:80
DrawFrameAufrFixingEdge3:80
DrawFrameAufrFixingEdge4:80
DrawFrameAufrRueckseiteFertigmass:0
DrawFrameAufrT1:0	Beech	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
DrawFrameAufrT2:0	Beech	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
DrawFrameAufrT3:0	Beech	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
DrawFrameArtikelNr:Lam-Beech-3/4
DrawFrameBezeichnung:Stile+Rail
DrawFrameKante1:
DrawFrameKante2:
DrawFrameKante3:
DrawFrameKante4:
DrawFrameKStaerke1:0
DrawFrameKStaerke2:0
DrawFrameKStaerke3:0
DrawFrameKStaerke4:0
DrawFrameBelag1:
DrawFrameBelag2:
DrawFrameBelag1Bez:
DrawFrameBelag2Bez:
DrawFrameBemerkung:
DrawFrameGrain:0
DrawFrameCNCProgramm:
DrawFrameCNCLaenge:1
DrawFrameCNCBreite:1
DrawFrameCNCDicke:1
DrawFrameLaminate1:
DrawFrameLaminate2:
DrawFrameLaminate3:
DrawFrameLaminate4:
DrawFrameLaminate5:
DrawFrameLaminate6:
DrawFrameAufmass:0
DrawFrameLockedValue0:0
DrawFrameLockedValue1:1
DrawFrameLockedValue2:0
DrawFrameLockedValue3:1
DrawFrameLockedValue4:0
DrawFrameLockedValue5:0
DrawFrameLockedValue6:0
DrawFrameLockedValue7:0
DrawFrameLockedValue8:1
DrawFrameLockedValue9:0
DrawFrameLockedValue10:1
DrawFrameLockedValue11:0
DrawFrameLockedValue12:1
DrawFrameLockedValue13:0
DrawFrameLockedValue14:1
DrawFrameLockedValue15:0
DrawFrameLockedValue16:0
DrawFrameLockedValue17:1
DrawFrameLockedValue18:0
DrawFrameLockedValue19:0
DrawFrameMaterialGruppe:
DrawFrameHatch:End Grain
DrawFrameOrderEdgeCover1:2
DrawFrameOrderEdgeCover2:2
DrawFrameOrderEdgeCover3:2
DrawFrameOrderEdgeCover4:2
DrawFrameFixingEdge1:80
DrawFrameFixingEdge2:80
DrawFrameFixingEdge3:80
DrawFrameFixingEdge4:80
DrawFrameRueckseiteFertigmass:0
DrawFrameT1:0	Beech	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
DrawFrameT2:0	Beech	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
DrawFrameT3:0	Beech	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
DrawFillArtikelNr:Lam-Beech-5/16
DrawFillBezeichnung:Fill
DrawFillKante1:
DrawFillKante2:
DrawFillKante3:
DrawFillKante4:
DrawFillKStaerke1:0
DrawFillKStaerke2:0
DrawFillKStaerke3:0
DrawFillKStaerke4:0
DrawFillBelag1:
DrawFillBelag2:
DrawFillBelag1Bez:
DrawFillBelag2Bez:
DrawFillBemerkung:
DrawFillGrain:0
DrawFillCNCProgramm:
DrawFillCNCLaenge:1
DrawFillCNCBreite:1
DrawFillCNCDicke:1
DrawFillLaminate1:
DrawFillLaminate2:
DrawFillLaminate3:
DrawFillLaminate4:
DrawFillLaminate5:
DrawFillLaminate6:
DrawFillAufmass:0
DrawFillLockedValue0:0
DrawFillLockedValue1:0
DrawFillLockedValue2:0
DrawFillLockedValue3:0
DrawFillLockedValue4:0
DrawFillLockedValue5:0
DrawFillLockedValue6:0
DrawFillLockedValue7:0
DrawFillLockedValue8:1
DrawFillLockedValue9:0
DrawFillLockedValue10:1
DrawFillLockedValue11:0
DrawFillLockedValue12:1
DrawFillLockedValue13:0
DrawFillLockedValue14:1
DrawFillLockedValue15:0
DrawFillLockedValue16:0
DrawFillLockedValue17:1
DrawFillLockedValue18:0
DrawFillLockedValue19:0
DrawFillMaterialGruppe:
DrawFillHatch:Timber Product Vertical
DrawFillOrderEdgeCover1:2
DrawFillOrderEdgeCover2:2
DrawFillOrderEdgeCover3:2
DrawFillOrderEdgeCover4:2
DrawFillFixingEdge1:80
DrawFillFixingEdge2:80
DrawFillFixingEdge3:80
DrawFillFixingEdge4:80
DrawFillRueckseiteFertigmass:0
DrawFillT1:0	Beech	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
DrawFillT2:0	Beech	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
DrawFillT3:0	Beech	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
DrawStegArtikelNr:Lam-Beech-5/16
DrawStegBezeichnung:Muntins
DrawStegKante1:Beech-24*0,6
DrawStegKante2:Beech-24*0,6
DrawStegKante3:
DrawStegKante4:
DrawStegKStaerke1:1
DrawStegKStaerke2:1
DrawStegKStaerke3:0
DrawStegKStaerke4:0
DrawStegBelag1:
DrawStegBelag2:
DrawStegBelag1Bez:
DrawStegBelag2Bez:
DrawStegBemerkung:
DrawStegGrain:0
DrawStegCNCProgramm:
DrawStegCNCLaenge:1
DrawStegCNCBreite:1
DrawStegCNCDicke:1
DrawStegLaminate1:
DrawStegLaminate2:
DrawStegLaminate3:
DrawStegLaminate4:
DrawStegLaminate5:
DrawStegLaminate6:
DrawStegAufmass:0
DrawStegLockedValue0:0
DrawStegLockedValue1:1
DrawStegLockedValue2:0
DrawStegLockedValue3:1
DrawStegLockedValue4:0
DrawStegLockedValue5:0
DrawStegLockedValue6:0
DrawStegLockedValue7:0
DrawStegLockedValue8:0
DrawStegLockedValue9:0
DrawStegLockedValue10:0
DrawStegLockedValue11:0
DrawStegLockedValue12:1
DrawStegLockedValue13:0
DrawStegLockedValue14:1
DrawStegLockedValue15:0
DrawStegLockedValue16:0
DrawStegLockedValue17:1
DrawStegLockedValue18:0
DrawStegLockedValue19:0
DrawStegMaterialGruppe:
DrawStegHatch:End Grain
DrawStegOrderEdgeCover1:2
DrawStegOrderEdgeCover2:2
DrawStegOrderEdgeCover3:2
DrawStegOrderEdgeCover4:2
DrawStegFixingEdge1:80
DrawStegFixingEdge2:80
DrawStegFixingEdge3:80
DrawStegFixingEdge4:80
DrawStegRueckseiteFertigmass:0
DrawStegT1:0	Beech	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
DrawStegT2:0	Beech	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
DrawStegT3:0	Beech	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
DeckelArtikelNr:Lam-Beech-1
DeckelBezeichnung:Top panel
DeckelKante1:Beech-34*0,6
DeckelKante2:Beech-34*0,6
DeckelKante3:Beech-34*0,6
DeckelKante4:Beech-34*0,6
DeckelKStaerke1:1
DeckelKStaerke2:1
DeckelKStaerke3:1
DeckelKStaerke4:1
DeckelBelag1:
DeckelBelag2:
DeckelBelag1Bez:
DeckelBelag2Bez:
DeckelBemerkung:
DeckelGrain:0
DeckelCNCProgramm:
DeckelCNCLaenge:1
DeckelCNCBreite:1
DeckelCNCDicke:1
DeckelLaminate1:
DeckelLaminate2:
DeckelLaminate3:
DeckelLaminate4:
DeckelLaminate5:
DeckelLaminate6:
DeckelAufmass:0
DeckelLockedValue0:0
DeckelLockedValue1:0
DeckelLockedValue2:0
DeckelLockedValue3:0
DeckelLockedValue4:0
DeckelLockedValue5:0
DeckelLockedValue6:0
DeckelLockedValue7:0
DeckelLockedValue8:0
DeckelLockedValue9:0
DeckelLockedValue10:0
DeckelLockedValue11:0
DeckelLockedValue12:0
DeckelLockedValue13:0
DeckelLockedValue14:0
DeckelLockedValue15:0
DeckelLockedValue16:0
DeckelLockedValue17:1
DeckelLockedValue18:0
DeckelLockedValue19:0
DeckelMaterialGruppe:
DeckelHatch:Timber Product Vertical
DeckelOrderEdgeCover1:2
DeckelOrderEdgeCover2:2
DeckelOrderEdgeCover3:2
DeckelOrderEdgeCover4:2
DeckelFixingEdge1:80
DeckelFixingEdge2:80
DeckelFixingEdge3:80
DeckelFixingEdge4:80
DeckelRueckseiteFertigmass:0
DeckelT1:0	Beech	0	-0.00123277	0.000514112	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
DeckelT2:0	Beech	0	-0.00123277	0.000514112	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
DeckelT3:0	Beech	0	-0.00123277	0.000514112	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
StellplatteArtikelNr:Lam-Beech-1
StellplatteBezeichnung:Bottom panel
StellplatteKante1:Beech-34*0,6
StellplatteKante2:Beech-34*0,6
StellplatteKante3:Beech-34*0,6
StellplatteKante4:Beech-34*0,6
StellplatteKStaerke1:1
StellplatteKStaerke2:1
StellplatteKStaerke3:1
StellplatteKStaerke4:1
StellplatteBelag1:
StellplatteBelag2:
StellplatteBelag1Bez:
StellplatteBelag2Bez:
StellplatteBemerkung:
StellplatteGrain:0
StellplatteCNCProgramm:
StellplatteCNCLaenge:1
StellplatteCNCBreite:1
StellplatteCNCDicke:1
StellplatteLaminate1:
StellplatteLaminate2:
StellplatteLaminate3:
StellplatteLaminate4:
StellplatteLaminate5:
StellplatteLaminate6:
StellplatteAufmass:0
StellplatteLockedValue0:0
StellplatteLockedValue1:0
StellplatteLockedValue2:0
StellplatteLockedValue3:0
StellplatteLockedValue4:0
StellplatteLockedValue5:0
StellplatteLockedValue6:0
StellplatteLockedValue7:0
StellplatteLockedValue8:0
StellplatteLockedValue9:0
StellplatteLockedValue10:0
StellplatteLockedValue11:0
StellplatteLockedValue12:0
StellplatteLockedValue13:0
StellplatteLockedValue14:0
StellplatteLockedValue15:0
StellplatteLockedValue16:0
StellplatteLockedValue17:1
StellplatteLockedValue18:0
StellplatteLockedValue19:0
StellplatteMaterialGruppe:
StellplatteHatch:Timber Product Vertical
StellplatteOrderEdgeCover1:2
StellplatteOrderEdgeCover2:2
StellplatteOrderEdgeCover3:2
StellplatteOrderEdgeCover4:2
StellplatteFixingEdge1:80
StellplatteFixingEdge2:80
StellplatteFixingEdge3:80
StellplatteFixingEdge4:80
StellplatteRueckseiteFertigmass:0
StellplatteT1:0	Beech	0	-0.00123277	0.000514112	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
StellplatteT2:0	Beech	0	-0.00123277	0.000514112	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
StellplatteT3:0	Beech	0	-0.00123277	0.000514112	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
BlendenTArtikelNr:Lam-Beech-5/8
BlendenTBezeichnung:Scribe
BlendenTKante1:Beech-24*0,6
BlendenTKante2:
BlendenTKante3:
BlendenTKante4:
BlendenTKStaerke1:1
BlendenTKStaerke2:0
BlendenTKStaerke3:0
BlendenTKStaerke4:0
BlendenTBelag1:
BlendenTBelag2:
BlendenTBelag1Bez:
BlendenTBelag2Bez:
BlendenTBemerkung:
BlendenTGrain:0
BlendenTCNCProgramm:
BlendenTCNCLaenge:1
BlendenTCNCBreite:1
BlendenTCNCDicke:1
BlendenTLaminate1:
BlendenTLaminate2:
BlendenTLaminate3:
BlendenTLaminate4:
BlendenTLaminate5:
BlendenTLaminate6:
BlendenTAufmass:0
BlendenTLockedValue0:0
BlendenTLockedValue1:0
BlendenTLockedValue2:0
BlendenTLockedValue3:0
BlendenTLockedValue4:0
BlendenTLockedValue5:0
BlendenTLockedValue6:0
BlendenTLockedValue7:0
BlendenTLockedValue8:0
BlendenTLockedValue9:0
BlendenTLockedValue10:1
BlendenTLockedValue11:0
BlendenTLockedValue12:1
BlendenTLockedValue13:0
BlendenTLockedValue14:1
BlendenTLockedValue15:0
BlendenTLockedValue16:0
BlendenTLockedValue17:1
BlendenTLockedValue18:0
BlendenTLockedValue19:0
BlendenTMaterialGruppe:
BlendenTHatch:Timber Product Horizontal
BlendenTOrderEdgeCover1:2
BlendenTOrderEdgeCover2:2
BlendenTOrderEdgeCover3:2
BlendenTOrderEdgeCover4:2
BlendenTFixingEdge1:80
BlendenTFixingEdge2:80
BlendenTFixingEdge3:80
BlendenTFixingEdge4:80
BlendenTRueckseiteFertigmass:0
BlendenTT1:0	Beech	0	-0.00123277	0.000514112	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
BlendenTT2:0	Beech	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
BlendenTT3:0	Beech	0	0	-3.61462e-14	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
BlendenLArtikelNr:Lam-Beech-5/8
BlendenLBezeichnung:Scribe
BlendenLKante1:Beech-24*0,6
BlendenLKante2:
BlendenLKante3:
BlendenLKante4:
BlendenLKStaerke1:1
BlendenLKStaerke2:0
BlendenLKStaerke3:0
BlendenLKStaerke4:0
BlendenLBelag1:
BlendenLBelag2:
BlendenLBelag1Bez:
BlendenLBelag2Bez:
BlendenLBemerkung:
BlendenLGrain:0
BlendenLCNCProgramm:
BlendenLCNCLaenge:1
BlendenLCNCBreite:1
BlendenLCNCDicke:1
BlendenLLaminate1:
BlendenLLaminate2:
BlendenLLaminate3:
BlendenLLaminate4:
BlendenLLaminate5:
BlendenLLaminate6:
BlendenLAufmass:0
BlendenLLockedValue0:0
BlendenLLockedValue1:0
BlendenLLockedValue2:0
BlendenLLockedValue3:0
BlendenLLockedValue4:0
BlendenLLockedValue5:0
BlendenLLockedValue6:0
BlendenLLockedValue7:0
BlendenLLockedValue8:0
BlendenLLockedValue9:0
BlendenLLockedValue10:1
BlendenLLockedValue11:0
BlendenLLockedValue12:1
BlendenLLockedValue13:0
BlendenLLockedValue14:1
BlendenLLockedValue15:0
BlendenLLockedValue16:0
BlendenLLockedValue17:1
BlendenLLockedValue18:0
BlendenLLockedValue19:0
BlendenLMaterialGruppe:
BlendenLHatch:Timber Product Horizontal
BlendenLOrderEdgeCover1:2
BlendenLOrderEdgeCover2:2
BlendenLOrderEdgeCover3:2
BlendenLOrderEdgeCover4:2
BlendenLFixingEdge1:80
BlendenLFixingEdge2:80
BlendenLFixingEdge3:80
BlendenLFixingEdge4:80
BlendenLRueckseiteFertigmass:0
BlendenLT1:0	Beech	0	175.576	-475.576	1	1.5708	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
BlendenLT2:0	Beech	0	175.576	-475.576	1	1.5708	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
BlendenLT3:0	Beech	0	-0.00123277	0.000514112	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
BlendenRArtikelNr:Lam-Beech-5/8
BlendenRBezeichnung:Scribe
BlendenRKante1:Beech-24*0,6
BlendenRKante2:
BlendenRKante3:
BlendenRKante4:
BlendenRKStaerke1:1
BlendenRKStaerke2:0
BlendenRKStaerke3:0
BlendenRKStaerke4:0
BlendenRBelag1:
BlendenRBelag2:
BlendenRBelag1Bez:
BlendenRBelag2Bez:
BlendenRBemerkung:
BlendenRGrain:0
BlendenRCNCProgramm:
BlendenRCNCLaenge:1
BlendenRCNCBreite:1
BlendenRCNCDicke:1
BlendenRLaminate1:
BlendenRLaminate2:
BlendenRLaminate3:
BlendenRLaminate4:
BlendenRLaminate5:
BlendenRLaminate6:
BlendenRAufmass:0
BlendenRLockedValue0:0
BlendenRLockedValue1:0
BlendenRLockedValue2:0
BlendenRLockedValue3:0
BlendenRLockedValue4:0
BlendenRLockedValue5:0
BlendenRLockedValue6:0
BlendenRLockedValue7:0
BlendenRLockedValue8:0
BlendenRLockedValue9:0
BlendenRLockedValue10:1
BlendenRLockedValue11:0
BlendenRLockedValue12:1
BlendenRLockedValue13:0
BlendenRLockedValue14:1
BlendenRLockedValue15:0
BlendenRLockedValue16:0
BlendenRLockedValue17:1
BlendenRLockedValue18:0
BlendenRLockedValue19:0
BlendenRMaterialGruppe:
BlendenRHatch:Timber Product Horizontal
BlendenROrderEdgeCover1:2
BlendenROrderEdgeCover2:2
BlendenROrderEdgeCover3:2
BlendenROrderEdgeCover4:2
BlendenRFixingEdge1:80
BlendenRFixingEdge2:80
BlendenRFixingEdge3:80
BlendenRFixingEdge4:80
BlendenRRueckseiteFertigmass:0
BlendenRT1:0	Beech	0	175.576	-475.576	1	1.5708	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
BlendenRT2:0	Beech	0	175.576	-475.576	1	1.5708	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
BlendenRT3:0	Beech	0	-0.00123277	0.000514112	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
KranzBlendeLArtikelNr:Lam-Beech-5/8
KranzBlendeLBezeichnung:Top scribe
KranzBlendeLKante1:Beech-24*0,6
KranzBlendeLKante2:
KranzBlendeLKante3:
KranzBlendeLKante4:
KranzBlendeLKStaerke1:1
KranzBlendeLKStaerke2:0
KranzBlendeLKStaerke3:0
KranzBlendeLKStaerke4:0
KranzBlendeLBelag1:
KranzBlendeLBelag2:
KranzBlendeLBelag1Bez:
KranzBlendeLBelag2Bez:
KranzBlendeLBemerkung:
KranzBlendeLGrain:0
KranzBlendeLCNCProgramm:
KranzBlendeLCNCLaenge:1
KranzBlendeLCNCBreite:1
KranzBlendeLCNCDicke:1
KranzBlendeLLaminate1:
KranzBlendeLLaminate2:
KranzBlendeLLaminate3:
KranzBlendeLLaminate4:
KranzBlendeLLaminate5:
KranzBlendeLLaminate6:
KranzBlendeLAufmass:0
KranzBlendeLLockedValue0:0
KranzBlendeLLockedValue1:0
KranzBlendeLLockedValue2:0
KranzBlendeLLockedValue3:0
KranzBlendeLLockedValue4:0
KranzBlendeLLockedValue5:0
KranzBlendeLLockedValue6:0
KranzBlendeLLockedValue7:0
KranzBlendeLLockedValue8:0
KranzBlendeLLockedValue9:0
KranzBlendeLLockedValue10:1
KranzBlendeLLockedValue11:0
KranzBlendeLLockedValue12:1
KranzBlendeLLockedValue13:0
KranzBlendeLLockedValue14:1
KranzBlendeLLockedValue15:0
KranzBlendeLLockedValue16:0
KranzBlendeLLockedValue17:1
KranzBlendeLLockedValue18:0
KranzBlendeLLockedValue19:0
KranzBlendeLMaterialGruppe:
KranzBlendeLHatch:Timber Product Horizontal
KranzBlendeLOrderEdgeCover1:2
KranzBlendeLOrderEdgeCover2:2
KranzBlendeLOrderEdgeCover3:2
KranzBlendeLOrderEdgeCover4:2
KranzBlendeLFixingEdge1:80
KranzBlendeLFixingEdge2:80
KranzBlendeLFixingEdge3:80
KranzBlendeLFixingEdge4:80
KranzBlendeLRueckseiteFertigmass:0
KranzBlendeLT1:0	Beech	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
KranzBlendeLT2:0	Beech	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
KranzBlendeLT3:0	Beech	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
KranzBlendeRArtikelNr:Lam-Beech-5/8
KranzBlendeRBezeichnung:Top scribe
KranzBlendeRKante1:Beech-24*0,6
KranzBlendeRKante2:
KranzBlendeRKante3:
KranzBlendeRKante4:
KranzBlendeRKStaerke1:1
KranzBlendeRKStaerke2:0
KranzBlendeRKStaerke3:0
KranzBlendeRKStaerke4:0
KranzBlendeRBelag1:
KranzBlendeRBelag2:
KranzBlendeRBelag1Bez:
KranzBlendeRBelag2Bez:
KranzBlendeRBemerkung:
KranzBlendeRGrain:0
KranzBlendeRCNCProgramm:
KranzBlendeRCNCLaenge:1
KranzBlendeRCNCBreite:1
KranzBlendeRCNCDicke:1
KranzBlendeRLaminate1:
KranzBlendeRLaminate2:
KranzBlendeRLaminate3:
KranzBlendeRLaminate4:
KranzBlendeRLaminate5:
KranzBlendeRLaminate6:
KranzBlendeRAufmass:0
KranzBlendeRLockedValue0:0
KranzBlendeRLockedValue1:0
KranzBlendeRLockedValue2:0
KranzBlendeRLockedValue3:0
KranzBlendeRLockedValue4:0
KranzBlendeRLockedValue5:0
KranzBlendeRLockedValue6:0
KranzBlendeRLockedValue7:0
KranzBlendeRLockedValue8:0
KranzBlendeRLockedValue9:0
KranzBlendeRLockedValue10:1
KranzBlendeRLockedValue11:0
KranzBlendeRLockedValue12:1
KranzBlendeRLockedValue13:0
KranzBlendeRLockedValue14:1
KranzBlendeRLockedValue15:0
KranzBlendeRLockedValue16:0
KranzBlendeRLockedValue17:1
KranzBlendeRLockedValue18:0
KranzBlendeRLockedValue19:0
KranzBlendeRMaterialGruppe:
KranzBlendeRHatch:Timber Product Horizontal
KranzBlendeROrderEdgeCover1:2
KranzBlendeROrderEdgeCover2:2
KranzBlendeROrderEdgeCover3:2
KranzBlendeROrderEdgeCover4:2
KranzBlendeRFixingEdge1:80
KranzBlendeRFixingEdge2:80
KranzBlendeRFixingEdge3:80
KranzBlendeRFixingEdge4:80
KranzBlendeRRueckseiteFertigmass:0
KranzBlendeRT1:0	Beech	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
KranzBlendeRT2:0	Beech	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
KranzBlendeRT3:0	Beech	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
KranzBlendeHArtikelNr:Lam-Beech-5/8
KranzBlendeHBezeichnung:Top scribe
KranzBlendeHKante1:Beech-24*0,6
KranzBlendeHKante2:
KranzBlendeHKante3:
KranzBlendeHKante4:
KranzBlendeHKStaerke1:1
KranzBlendeHKStaerke2:0
KranzBlendeHKStaerke3:0
KranzBlendeHKStaerke4:0
KranzBlendeHBelag1:
KranzBlendeHBelag2:
KranzBlendeHBelag1Bez:
KranzBlendeHBelag2Bez:
KranzBlendeHBemerkung:
KranzBlendeHGrain:0
KranzBlendeHCNCProgramm:
KranzBlendeHCNCLaenge:1
KranzBlendeHCNCBreite:1
KranzBlendeHCNCDicke:1
KranzBlendeHLaminate1:
KranzBlendeHLaminate2:
KranzBlendeHLaminate3:
KranzBlendeHLaminate4:
KranzBlendeHLaminate5:
KranzBlendeHLaminate6:
KranzBlendeHAufmass:0
KranzBlendeHLockedValue0:0
KranzBlendeHLockedValue1:0
KranzBlendeHLockedValue2:0
KranzBlendeHLockedValue3:0
KranzBlendeHLockedValue4:0
KranzBlendeHLockedValue5:0
KranzBlendeHLockedValue6:0
KranzBlendeHLockedValue7:0
KranzBlendeHLockedValue8:0
KranzBlendeHLockedValue9:0
KranzBlendeHLockedValue10:1
KranzBlendeHLockedValue11:0
KranzBlendeHLockedValue12:1
KranzBlendeHLockedValue13:0
KranzBlendeHLockedValue14:1
KranzBlendeHLockedValue15:0
KranzBlendeHLockedValue16:0
KranzBlendeHLockedValue17:1
KranzBlendeHLockedValue18:0
KranzBlendeHLockedValue19:0
KranzBlendeHMaterialGruppe:
KranzBlendeHHatch:Timber Product Horizontal
KranzBlendeHOrderEdgeCover1:2
KranzBlendeHOrderEdgeCover2:2
KranzBlendeHOrderEdgeCover3:2
KranzBlendeHOrderEdgeCover4:2
KranzBlendeHFixingEdge1:80
KranzBlendeHFixingEdge2:80
KranzBlendeHFixingEdge3:80
KranzBlendeHFixingEdge4:80
KranzBlendeHRueckseiteFertigmass:0
KranzBlendeHT1:0	Beech	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
KranzBlendeHT2:0	Beech	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
KranzBlendeHT3:0	Beech	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
DoppelseitenLArtikelNr:Lam-Beech-5/8
DoppelseitenLBezeichnung:Double panel
DoppelseitenLKante1:Beech-24*0,6
DoppelseitenLKante2:
DoppelseitenLKante3:Beech-24*0,6
DoppelseitenLKante4:Beech-24*0,6
DoppelseitenLKStaerke1:1
DoppelseitenLKStaerke2:0
DoppelseitenLKStaerke3:1
DoppelseitenLKStaerke4:1
DoppelseitenLBelag1:
DoppelseitenLBelag2:
DoppelseitenLBelag1Bez:
DoppelseitenLBelag2Bez:
DoppelseitenLBemerkung:
DoppelseitenLGrain:0
DoppelseitenLCNCProgramm:
DoppelseitenLCNCLaenge:1
DoppelseitenLCNCBreite:1
DoppelseitenLCNCDicke:1
DoppelseitenLLaminate1:
DoppelseitenLLaminate2:
DoppelseitenLLaminate3:
DoppelseitenLLaminate4:
DoppelseitenLLaminate5:
DoppelseitenLLaminate6:
DoppelseitenLAufmass:0
DoppelseitenLLockedValue0:0
DoppelseitenLLockedValue1:0
DoppelseitenLLockedValue2:0
DoppelseitenLLockedValue3:0
DoppelseitenLLockedValue4:0
DoppelseitenLLockedValue5:0
DoppelseitenLLockedValue6:0
DoppelseitenLLockedValue7:0
DoppelseitenLLockedValue8:0
DoppelseitenLLockedValue9:0
DoppelseitenLLockedValue10:1
DoppelseitenLLockedValue11:0
DoppelseitenLLockedValue12:0
DoppelseitenLLockedValue13:0
DoppelseitenLLockedValue14:0
DoppelseitenLLockedValue15:0
DoppelseitenLLockedValue16:0
DoppelseitenLLockedValue17:1
DoppelseitenLLockedValue18:0
DoppelseitenLLockedValue19:0
DoppelseitenLMaterialGruppe:
DoppelseitenLHatch:Timber Product Horizontal
DoppelseitenLOrderEdgeCover1:2
DoppelseitenLOrderEdgeCover2:2
DoppelseitenLOrderEdgeCover3:2
DoppelseitenLOrderEdgeCover4:2
DoppelseitenLFixingEdge1:80
DoppelseitenLFixingEdge2:80
DoppelseitenLFixingEdge3:80
DoppelseitenLFixingEdge4:80
DoppelseitenLRueckseiteFertigmass:0
DoppelseitenLT1:0	Beech	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
DoppelseitenLT2:0	Beech	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
DoppelseitenLT3:0	Beech	0	175.576	-475.576	1	1.5708	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
DoppelseitenRArtikelNr:Lam-Beech-5/8
DoppelseitenRBezeichnung:Double panel
DoppelseitenRKante1:Beech-24*0,6
DoppelseitenRKante2:
DoppelseitenRKante3:Beech-24*0,6
DoppelseitenRKante4:Beech-24*0,6
DoppelseitenRKStaerke1:1
DoppelseitenRKStaerke2:0
DoppelseitenRKStaerke3:1
DoppelseitenRKStaerke4:1
DoppelseitenRBelag1:
DoppelseitenRBelag2:
DoppelseitenRBelag1Bez:
DoppelseitenRBelag2Bez:
DoppelseitenRBemerkung:
DoppelseitenRGrain:0
DoppelseitenRCNCProgramm:
DoppelseitenRCNCLaenge:1
DoppelseitenRCNCBreite:1
DoppelseitenRCNCDicke:1
DoppelseitenRLaminate1:
DoppelseitenRLaminate2:
DoppelseitenRLaminate3:
DoppelseitenRLaminate4:
DoppelseitenRLaminate5:
DoppelseitenRLaminate6:
DoppelseitenRAufmass:0
DoppelseitenRLockedValue0:0
DoppelseitenRLockedValue1:0
DoppelseitenRLockedValue2:0
DoppelseitenRLockedValue3:0
DoppelseitenRLockedValue4:0
DoppelseitenRLockedValue5:0
DoppelseitenRLockedValue6:0
DoppelseitenRLockedValue7:0
DoppelseitenRLockedValue8:0
DoppelseitenRLockedValue9:0
DoppelseitenRLockedValue10:1
DoppelseitenRLockedValue11:0
DoppelseitenRLockedValue12:0
DoppelseitenRLockedValue13:0
DoppelseitenRLockedValue14:0
DoppelseitenRLockedValue15:0
DoppelseitenRLockedValue16:0
DoppelseitenRLockedValue17:1
DoppelseitenRLockedValue18:0
DoppelseitenRLockedValue19:0
DoppelseitenRMaterialGruppe:
DoppelseitenRHatch:Timber Product Horizontal
DoppelseitenROrderEdgeCover1:2
DoppelseitenROrderEdgeCover2:2
DoppelseitenROrderEdgeCover3:2
DoppelseitenROrderEdgeCover4:2
DoppelseitenRFixingEdge1:80
DoppelseitenRFixingEdge2:80
DoppelseitenRFixingEdge3:80
DoppelseitenRFixingEdge4:80
DoppelseitenRRueckseiteFertigmass:0
DoppelseitenRT1:0	Beech	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
DoppelseitenRT2:0	Beech	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
DoppelseitenRT3:0	Beech	0	175.576	-475.576	1	1.5708	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
RWAbschliessendArtikelNr:Lam-Beech-5/8
RWAbschliessendBezeichnung:Finished back
RWAbschliessendKante1:Beech-24*0,6
RWAbschliessendKante2:Beech-24*0,6
RWAbschliessendKante3:Beech-24*0,6
RWAbschliessendKante4:Beech-24*0,6
RWAbschliessendKStaerke1:1
RWAbschliessendKStaerke2:1
RWAbschliessendKStaerke3:1
RWAbschliessendKStaerke4:1
RWAbschliessendBelag1:
RWAbschliessendBelag2:
RWAbschliessendBelag1Bez:
RWAbschliessendBelag2Bez:
RWAbschliessendBemerkung:
RWAbschliessendGrain:0
RWAbschliessendCNCProgramm:
RWAbschliessendCNCLaenge:1
RWAbschliessendCNCBreite:1
RWAbschliessendCNCDicke:1
RWAbschliessendLaminate1:
RWAbschliessendLaminate2:
RWAbschliessendLaminate3:
RWAbschliessendLaminate4:
RWAbschliessendLaminate5:
RWAbschliessendLaminate6:
RWAbschliessendAufmass:0
RWAbschliessendLockedValue0:0
RWAbschliessendLockedValue1:0
RWAbschliessendLockedValue2:0
RWAbschliessendLockedValue3:0
RWAbschliessendLockedValue4:0
RWAbschliessendLockedValue5:0
RWAbschliessendLockedValue6:0
RWAbschliessendLockedValue7:0
RWAbschliessendLockedValue8:0
RWAbschliessendLockedValue9:0
RWAbschliessendLockedValue10:0
RWAbschliessendLockedValue11:0
RWAbschliessendLockedValue12:0
RWAbschliessendLockedValue13:0
RWAbschliessendLockedValue14:0
RWAbschliessendLockedValue15:0
RWAbschliessendLockedValue16:0
RWAbschliessendLockedValue17:1
RWAbschliessendLockedValue18:0
RWAbschliessendLockedValue19:0
RWAbschliessendMaterialGruppe:
RWAbschliessendHatch:Timber Product Horizontal
RWAbschliessendOrderEdgeCover1:2
RWAbschliessendOrderEdgeCover2:2
RWAbschliessendOrderEdgeCover3:2
RWAbschliessendOrderEdgeCover4:2
RWAbschliessendFixingEdge1:80
RWAbschliessendFixingEdge2:80
RWAbschliessendFixingEdge3:80
RWAbschliessendFixingEdge4:80
RWAbschliessendRueckseiteFertigmass:0
RWAbschliessendT1:0	Beech	0	175.576	-475.576	1	1.5708	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
RWAbschliessendT2:0	Beech	0	175.576	-475.576	1	1.5708	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
RWAbschliessendT3:0	Beech	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
FaceFrameHArtikelNr:Lam-Beech-5/8
FaceFrameHBezeichnung:Faceframe
FaceFrameHKante1:Beech-24*0,6
FaceFrameHKante2:Beech-24*0,6
FaceFrameHKante3:
FaceFrameHKante4:
FaceFrameHKStaerke1:1
FaceFrameHKStaerke2:1
FaceFrameHKStaerke3:0
FaceFrameHKStaerke4:0
FaceFrameHBelag1:
FaceFrameHBelag2:
FaceFrameHBelag1Bez:
FaceFrameHBelag2Bez:
FaceFrameHBemerkung:
FaceFrameHGrain:0
FaceFrameHCNCProgramm:
FaceFrameHCNCLaenge:1
FaceFrameHCNCBreite:1
FaceFrameHCNCDicke:1
FaceFrameHLaminate1:
FaceFrameHLaminate2:
FaceFrameHLaminate3:
FaceFrameHLaminate4:
FaceFrameHLaminate5:
FaceFrameHLaminate6:
FaceFrameHAufmass:0
FaceFrameHLockedValue0:0
FaceFrameHLockedValue1:0
FaceFrameHLockedValue2:0
FaceFrameHLockedValue3:0
FaceFrameHLockedValue4:0
FaceFrameHLockedValue5:0
FaceFrameHLockedValue6:0
FaceFrameHLockedValue7:0
FaceFrameHLockedValue8:0
FaceFrameHLockedValue9:0
FaceFrameHLockedValue10:0
FaceFrameHLockedValue11:0
FaceFrameHLockedValue12:1
FaceFrameHLockedValue13:0
FaceFrameHLockedValue14:1
FaceFrameHLockedValue15:0
FaceFrameHLockedValue16:0
FaceFrameHLockedValue17:1
FaceFrameHLockedValue18:0
FaceFrameHLockedValue19:0
FaceFrameHMaterialGruppe:
FaceFrameHHatch:End Grain
FaceFrameHOrderEdgeCover1:2
FaceFrameHOrderEdgeCover2:2
FaceFrameHOrderEdgeCover3:2
FaceFrameHOrderEdgeCover4:2
FaceFrameHFixingEdge1:80
FaceFrameHFixingEdge2:80
FaceFrameHFixingEdge3:80
FaceFrameHFixingEdge4:80
FaceFrameHRueckseiteFertigmass:0
FaceFrameHT1:0	Beech	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
FaceFrameHT2:0	Beech	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
FaceFrameHT3:0	Beech	0	-0.00123277	0.000514112	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
FaceFrameVArtikelNr:Lam-Beech-5/8
FaceFrameVBezeichnung:Faceframe
FaceFrameVKante1:Beech-24*0,6
FaceFrameVKante2:Beech-24*0,6
FaceFrameVKante3:
FaceFrameVKante4:
FaceFrameVKStaerke1:1
FaceFrameVKStaerke2:1
FaceFrameVKStaerke3:0
FaceFrameVKStaerke4:0
FaceFrameVBelag1:
FaceFrameVBelag2:
FaceFrameVBelag1Bez:
FaceFrameVBelag2Bez:
FaceFrameVBemerkung:
FaceFrameVGrain:0
FaceFrameVCNCProgramm:
FaceFrameVCNCLaenge:1
FaceFrameVCNCBreite:1
FaceFrameVCNCDicke:1
FaceFrameVLaminate1:
FaceFrameVLaminate2:
FaceFrameVLaminate3:
FaceFrameVLaminate4:
FaceFrameVLaminate5:
FaceFrameVLaminate6:
FaceFrameVAufmass:0
FaceFrameVLockedValue0:0
FaceFrameVLockedValue1:0
FaceFrameVLockedValue2:0
FaceFrameVLockedValue3:0
FaceFrameVLockedValue4:0
FaceFrameVLockedValue5:0
FaceFrameVLockedValue6:0
FaceFrameVLockedValue7:0
FaceFrameVLockedValue8:0
FaceFrameVLockedValue9:0
FaceFrameVLockedValue10:0
FaceFrameVLockedValue11:0
FaceFrameVLockedValue12:1
FaceFrameVLockedValue13:0
FaceFrameVLockedValue14:1
FaceFrameVLockedValue15:0
FaceFrameVLockedValue16:0
FaceFrameVLockedValue17:1
FaceFrameVLockedValue18:0
FaceFrameVLockedValue19:0
FaceFrameVMaterialGruppe:
FaceFrameVHatch:End Grain
FaceFrameVOrderEdgeCover1:2
FaceFrameVOrderEdgeCover2:2
FaceFrameVOrderEdgeCover3:2
FaceFrameVOrderEdgeCover4:2
FaceFrameVFixingEdge1:80
FaceFrameVFixingEdge2:80
FaceFrameVFixingEdge3:80
FaceFrameVFixingEdge4:80
FaceFrameVRueckseiteFertigmass:0
FaceFrameVT1:0	Beech	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
FaceFrameVT2:0	Beech	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
FaceFrameVT3:0	Beech	0	-0.00123277	0.000514112	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
FrontFrameHArtikelNr:Lam-Beech-5/8
FrontFrameHBezeichnung:Faceframe
FrontFrameHKante1:Beech-24*0,6
FrontFrameHKante2:Beech-24*0,6
FrontFrameHKante3:
FrontFrameHKante4:
FrontFrameHKStaerke1:1
FrontFrameHKStaerke2:1
FrontFrameHKStaerke3:0
FrontFrameHKStaerke4:0
FrontFrameHBelag1:
FrontFrameHBelag2:
FrontFrameHBelag1Bez:
FrontFrameHBelag2Bez:
FrontFrameHBemerkung:
FrontFrameHGrain:0
FrontFrameHCNCProgramm:
FrontFrameHCNCLaenge:1
FrontFrameHCNCBreite:1
FrontFrameHCNCDicke:1
FrontFrameHLaminate1:
FrontFrameHLaminate2:
FrontFrameHLaminate3:
FrontFrameHLaminate4:
FrontFrameHLaminate5:
FrontFrameHLaminate6:
FrontFrameHAufmass:0
FrontFrameHLockedValue0:0
FrontFrameHLockedValue1:0
FrontFrameHLockedValue2:0
FrontFrameHLockedValue3:0
FrontFrameHLockedValue4:0
FrontFrameHLockedValue5:0
FrontFrameHLockedValue6:0
FrontFrameHLockedValue7:0
FrontFrameHLockedValue8:0
FrontFrameHLockedValue9:0
FrontFrameHLockedValue10:0
FrontFrameHLockedValue11:0
FrontFrameHLockedValue12:1
FrontFrameHLockedValue13:0
FrontFrameHLockedValue14:1
FrontFrameHLockedValue15:0
FrontFrameHLockedValue16:0
FrontFrameHLockedValue17:1
FrontFrameHLockedValue18:0
FrontFrameHLockedValue19:0
FrontFrameHMaterialGruppe:
FrontFrameHHatch:End Grain
FrontFrameHOrderEdgeCover1:2
FrontFrameHOrderEdgeCover2:2
FrontFrameHOrderEdgeCover3:2
FrontFrameHOrderEdgeCover4:2
FrontFrameHFixingEdge1:80
FrontFrameHFixingEdge2:80
FrontFrameHFixingEdge3:80
FrontFrameHFixingEdge4:80
FrontFrameHRueckseiteFertigmass:0
FrontFrameHT1:0	Beech	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
FrontFrameHT2:0	Beech	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
FrontFrameHT3:0	Beech	0	-0.00123277	0.000514112	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
FrontFrameVArtikelNr:Lam-Beech-5/8
FrontFrameVBezeichnung:Faceframe
FrontFrameVKante1:Beech-24*0,6
FrontFrameVKante2:Beech-24*0,6
FrontFrameVKante3:
FrontFrameVKante4:
FrontFrameVKStaerke1:1
FrontFrameVKStaerke2:1
FrontFrameVKStaerke3:0
FrontFrameVKStaerke4:0
FrontFrameVBelag1:
FrontFrameVBelag2:
FrontFrameVBelag1Bez:
FrontFrameVBelag2Bez:
FrontFrameVBemerkung:
FrontFrameVGrain:0
FrontFrameVCNCProgramm:
FrontFrameVCNCLaenge:1
FrontFrameVCNCBreite:1
FrontFrameVCNCDicke:1
FrontFrameVLaminate1:
FrontFrameVLaminate2:
FrontFrameVLaminate3:
FrontFrameVLaminate4:
FrontFrameVLaminate5:
FrontFrameVLaminate6:
FrontFrameVAufmass:0
FrontFrameVLockedValue0:0
FrontFrameVLockedValue1:0
FrontFrameVLockedValue2:0
FrontFrameVLockedValue3:0
FrontFrameVLockedValue4:0
FrontFrameVLockedValue5:0
FrontFrameVLockedValue6:0
FrontFrameVLockedValue7:0
FrontFrameVLockedValue8:0
FrontFrameVLockedValue9:0
FrontFrameVLockedValue10:0
FrontFrameVLockedValue11:0
FrontFrameVLockedValue12:1
FrontFrameVLockedValue13:0
FrontFrameVLockedValue14:1
FrontFrameVLockedValue15:0
FrontFrameVLockedValue16:0
FrontFrameVLockedValue17:1
FrontFrameVLockedValue18:0
FrontFrameVLockedValue19:0
FrontFrameVMaterialGruppe:
FrontFrameVHatch:End Grain
FrontFrameVOrderEdgeCover1:2
FrontFrameVOrderEdgeCover2:2
FrontFrameVOrderEdgeCover3:2
FrontFrameVOrderEdgeCover4:2
FrontFrameVFixingEdge1:80
FrontFrameVFixingEdge2:80
FrontFrameVFixingEdge3:80
FrontFrameVFixingEdge4:80
FrontFrameVRueckseiteFertigmass:0
FrontFrameVT1:0	Beech	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
FrontFrameVT2:0	Beech	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
FrontFrameVT3:0	Beech	0	-0.00123277	0.000514112	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
DoorFill2ArtikelNr:Glass-08
DoorFill2Bezeichnung:Fill
DoorFill2Kante1:
DoorFill2Kante2:
DoorFill2Kante3:
DoorFill2Kante4:
DoorFill2KStaerke1:0
DoorFill2KStaerke2:0
DoorFill2KStaerke3:0
DoorFill2KStaerke4:0
DoorFill2Belag1:
DoorFill2Belag2:
DoorFill2Belag1Bez:
DoorFill2Belag2Bez:
DoorFill2Bemerkung:
DoorFill2Grain:0
DoorFill2CNCProgramm:
DoorFill2CNCLaenge:1
DoorFill2CNCBreite:1
DoorFill2CNCDicke:1
DoorFill2Laminate1:
DoorFill2Laminate2:
DoorFill2Laminate3:
DoorFill2Laminate4:
DoorFill2Laminate5:
DoorFill2Laminate6:
DoorFill2Aufmass:0
DoorFill2LockedValue0:1
DoorFill2LockedValue1:1
DoorFill2LockedValue2:0
DoorFill2LockedValue3:1
DoorFill2LockedValue4:0
DoorFill2LockedValue5:1
DoorFill2LockedValue6:1
DoorFill2LockedValue7:1
DoorFill2LockedValue8:1
DoorFill2LockedValue9:0
DoorFill2LockedValue10:1
DoorFill2LockedValue11:0
DoorFill2LockedValue12:1
DoorFill2LockedValue13:0
DoorFill2LockedValue14:1
DoorFill2LockedValue15:0
DoorFill2LockedValue16:0
DoorFill2LockedValue17:1
DoorFill2LockedValue18:0
DoorFill2LockedValue19:0
DoorFill2MaterialGruppe:
DoorFill2Hatch:Timber Product Vertical
DoorFill2OrderEdgeCover1:2
DoorFill2OrderEdgeCover2:2
DoorFill2OrderEdgeCover3:2
DoorFill2OrderEdgeCover4:2
DoorFill2FixingEdge1:80
DoorFill2FixingEdge2:80
DoorFill2FixingEdge3:80
DoorFill2FixingEdge4:80
DoorFill2RueckseiteFertigmass:0
DoorFill2T1:0	Beech	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
DoorFill2T2:0	Beech	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
DoorFill2T3:0	Beech	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
SockelFArtikelNr:Lam-Beech-5/8
SockelFBezeichnung:Plinth
SockelFKante1:
SockelFKante2:
SockelFKante3:Beech-24*0,6
SockelFKante4:Beech-24*0,6
SockelFKStaerke1:0
SockelFKStaerke2:0
SockelFKStaerke3:1,5875
SockelFKStaerke4:1,5875
SockelFBelag1:
SockelFBelag2:
SockelFBelag1Bez:
SockelFBelag2Bez:
SockelFBemerkung:
SockelFGrain:0
SockelFCNCProgramm:
SockelFCNCLaenge:1
SockelFCNCBreite:1
SockelFCNCDicke:1
SockelFLaminate1:
SockelFLaminate2:
SockelFLaminate3:
SockelFLaminate4:
SockelFLaminate5:
SockelFLaminate6:
SockelFAufmass:0
SockelFLockedValue0:0
SockelFLockedValue1:0
SockelFLockedValue2:0
SockelFLockedValue3:0
SockelFLockedValue4:0
SockelFLockedValue5:0
SockelFLockedValue6:0
SockelFLockedValue7:0
SockelFLockedValue8:1
SockelFLockedValue9:0
SockelFLockedValue10:1
SockelFLockedValue11:0
SockelFLockedValue12:0
SockelFLockedValue13:0
SockelFLockedValue14:0
SockelFLockedValue15:0
SockelFLockedValue16:0
SockelFLockedValue17:1
SockelFLockedValue18:0
SockelFLockedValue19:0
SockelFMaterialGruppe:
SockelFHatch:Timber Product Horizontal
SockelFOrderEdgeCover1:2
SockelFOrderEdgeCover2:2
SockelFOrderEdgeCover3:0
SockelFOrderEdgeCover4:0
SockelFFixingEdge1:73
SockelFFixingEdge2:73
SockelFFixingEdge3:73
SockelFFixingEdge4:73
SockelFRueckseiteFertigmass:0
SockelFT1:0	Beech	0	-0.00123277	0.000514112	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
SockelFT2:0	Beech	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
SockelFT3:0	Beech	0	-0.00123277	0.000514112	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
SockelBArtikelNr:Lam-Beech-5/8
SockelBBezeichnung:Plinth
SockelBKante1:
SockelBKante2:
SockelBKante3:Beech-24*0,6
SockelBKante4:Beech-24*0,6
SockelBKStaerke1:0
SockelBKStaerke2:0
SockelBKStaerke3:1
SockelBKStaerke4:1
SockelBBelag1:
SockelBBelag2:
SockelBBelag1Bez:
SockelBBelag2Bez:
SockelBBemerkung:
SockelBGrain:0
SockelBCNCProgramm:
SockelBCNCLaenge:1
SockelBCNCBreite:1
SockelBCNCDicke:1
SockelBLaminate1:
SockelBLaminate2:
SockelBLaminate3:
SockelBLaminate4:
SockelBLaminate5:
SockelBLaminate6:
SockelBAufmass:0
SockelBLockedValue0:0
SockelBLockedValue1:0
SockelBLockedValue2:0
SockelBLockedValue3:0
SockelBLockedValue4:0
SockelBLockedValue5:0
SockelBLockedValue6:0
SockelBLockedValue7:0
SockelBLockedValue8:1
SockelBLockedValue9:0
SockelBLockedValue10:1
SockelBLockedValue11:0
SockelBLockedValue12:0
SockelBLockedValue13:0
SockelBLockedValue14:0
SockelBLockedValue15:0
SockelBLockedValue16:0
SockelBLockedValue17:1
SockelBLockedValue18:0
SockelBLockedValue19:0
SockelBMaterialGruppe:
SockelBHatch:Timber Product Horizontal
SockelBOrderEdgeCover1:2
SockelBOrderEdgeCover2:2
SockelBOrderEdgeCover3:2
SockelBOrderEdgeCover4:2
SockelBFixingEdge1:80
SockelBFixingEdge2:80
SockelBFixingEdge3:80
SockelBFixingEdge4:80
SockelBRueckseiteFertigmass:0
SockelBT1:0	Beech	0	-0.00123277	0.000514112	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
SockelBT2:0	Beech	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
SockelBT3:0	Beech	0	-0.00123277	0.000514112	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
SockelLArtikelNr:Lam-Beech-5/8
SockelLBezeichnung:Plinth
SockelLKante1:
SockelLKante2:
SockelLKante3:
SockelLKante4:
SockelLKStaerke1:0
SockelLKStaerke2:0
SockelLKStaerke3:0
SockelLKStaerke4:0
SockelLBelag1:
SockelLBelag2:
SockelLBelag1Bez:
SockelLBelag2Bez:
SockelLBemerkung:
SockelLGrain:0
SockelLCNCProgramm:
SockelLCNCLaenge:1
SockelLCNCBreite:1
SockelLCNCDicke:1
SockelLLaminate1:
SockelLLaminate2:
SockelLLaminate3:
SockelLLaminate4:
SockelLLaminate5:
SockelLLaminate6:
SockelLAufmass:0
SockelLLockedValue0:0
SockelLLockedValue1:0
SockelLLockedValue2:0
SockelLLockedValue3:0
SockelLLockedValue4:0
SockelLLockedValue5:0
SockelLLockedValue6:0
SockelLLockedValue7:0
SockelLLockedValue8:1
SockelLLockedValue9:0
SockelLLockedValue10:1
SockelLLockedValue11:0
SockelLLockedValue12:1
SockelLLockedValue13:0
SockelLLockedValue14:1
SockelLLockedValue15:0
SockelLLockedValue16:0
SockelLLockedValue17:1
SockelLLockedValue18:0
SockelLLockedValue19:0
SockelLMaterialGruppe:
SockelLHatch:Timber Product Horizontal
SockelLOrderEdgeCover1:2
SockelLOrderEdgeCover2:2
SockelLOrderEdgeCover3:2
SockelLOrderEdgeCover4:2
SockelLFixingEdge1:80
SockelLFixingEdge2:80
SockelLFixingEdge3:80
SockelLFixingEdge4:80
SockelLRueckseiteFertigmass:0
SockelLT1:0	Beech	0	-0.00123277	0.000514112	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
SockelLT2:0	Beech	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
SockelLT3:0	Beech	0	175.576	-475.576	1	1.5708	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
SockelRArtikelNr:Lam-Beech-5/8
SockelRBezeichnung:Plinth
SockelRKante1:
SockelRKante2:
SockelRKante3:
SockelRKante4:
SockelRKStaerke1:0
SockelRKStaerke2:0
SockelRKStaerke3:0
SockelRKStaerke4:0
SockelRBelag1:
SockelRBelag2:
SockelRBelag1Bez:
SockelRBelag2Bez:
SockelRBemerkung:
SockelRGrain:0
SockelRCNCProgramm:
SockelRCNCLaenge:1
SockelRCNCBreite:1
SockelRCNCDicke:1
SockelRLaminate1:
SockelRLaminate2:
SockelRLaminate3:
SockelRLaminate4:
SockelRLaminate5:
SockelRLaminate6:
SockelRAufmass:0
SockelRLockedValue0:0
SockelRLockedValue1:0
SockelRLockedValue2:0
SockelRLockedValue3:0
SockelRLockedValue4:0
SockelRLockedValue5:0
SockelRLockedValue6:0
SockelRLockedValue7:0
SockelRLockedValue8:1
SockelRLockedValue9:0
SockelRLockedValue10:1
SockelRLockedValue11:0
SockelRLockedValue12:1
SockelRLockedValue13:0
SockelRLockedValue14:1
SockelRLockedValue15:0
SockelRLockedValue16:0
SockelRLockedValue17:1
SockelRLockedValue18:0
SockelRLockedValue19:0
SockelRMaterialGruppe:
SockelRHatch:Timber Product Horizontal
SockelROrderEdgeCover1:2
SockelROrderEdgeCover2:2
SockelROrderEdgeCover3:2
SockelROrderEdgeCover4:2
SockelRFixingEdge1:80
SockelRFixingEdge2:80
SockelRFixingEdge3:80
SockelRFixingEdge4:80
SockelRRueckseiteFertigmass:0
SockelRT1:0	Beech	0	175.576	-475.576	1	1.5708	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
SockelRT2:0	Beech	0	175.576	-475.576	1	1.5708	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
SockelRT3:0	Beech	0	175.576	-475.576	1	1.5708	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
SockelCArtikelNr:Lam-white-16
SockelCBezeichnung:Plinth
SockelCKante1:
SockelCKante2:
SockelCKante3:
SockelCKante4:
SockelCKStaerke1:0
SockelCKStaerke2:0
SockelCKStaerke3:0
SockelCKStaerke4:0
SockelCBelag1:
SockelCBelag2:
SockelCBelag1Bez:
SockelCBelag2Bez:
SockelCBemerkung:
SockelCGrain:0
SockelCCNCProgramm:
SockelCCNCLaenge:1
SockelCCNCBreite:1
SockelCCNCDicke:1
SockelCLaminate1:
SockelCLaminate2:
SockelCLaminate3:
SockelCLaminate4:
SockelCLaminate5:
SockelCLaminate6:
SockelCAufmass:0
SockelCLockedValue0:0
SockelCLockedValue1:0
SockelCLockedValue2:0
SockelCLockedValue3:0
SockelCLockedValue4:0
SockelCLockedValue5:0
SockelCLockedValue6:0
SockelCLockedValue7:0
SockelCLockedValue8:1
SockelCLockedValue9:0
SockelCLockedValue10:1
SockelCLockedValue11:0
SockelCLockedValue12:1
SockelCLockedValue13:0
SockelCLockedValue14:1
SockelCLockedValue15:0
SockelCLockedValue16:0
SockelCLockedValue17:1
SockelCLockedValue18:0
SockelCLockedValue19:0
SockelCMaterialGruppe:
SockelCHatch:Timber Product Horizontal
SockelCOrderEdgeCover1:2
SockelCOrderEdgeCover2:2
SockelCOrderEdgeCover3:2
SockelCOrderEdgeCover4:2
SockelCFixingEdge1:80
SockelCFixingEdge2:80
SockelCFixingEdge3:80
SockelCFixingEdge4:80
SockelCRueckseiteFertigmass:0
SockelCT1:0	Chipboard White	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
SockelCT2:0	Chipboard White	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
SockelCT3:0	Chipboard White	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
SeiteLArtikelNr:Lam-white-16
SeiteLBezeichnung:Unit side
SeiteLKante1:Beech-24*0,6
SeiteLKante2:
SeiteLKante3:
SeiteLKante4:
SeiteLKStaerke1:1
SeiteLKStaerke2:0
SeiteLKStaerke3:0
SeiteLKStaerke4:0
SeiteLBelag1:
SeiteLBelag2:
SeiteLBelag1Bez:
SeiteLBelag2Bez:
SeiteLBemerkung:
SeiteLGrain:0
SeiteLCNCProgramm:
SeiteLCNCLaenge:1
SeiteLCNCBreite:1
SeiteLCNCDicke:1
SeiteLLaminate1:
SeiteLLaminate2:
SeiteLLaminate3:
SeiteLLaminate4:
SeiteLLaminate5:
SeiteLLaminate6:
SeiteLAufmass:0
SeiteLLockedValue0:0
SeiteLLockedValue1:0
SeiteLLockedValue2:0
SeiteLLockedValue3:0
SeiteLLockedValue4:0
SeiteLLockedValue5:0
SeiteLLockedValue6:0
SeiteLLockedValue7:0
SeiteLLockedValue8:0
SeiteLLockedValue9:0
SeiteLLockedValue10:1
SeiteLLockedValue11:0
SeiteLLockedValue12:1
SeiteLLockedValue13:0
SeiteLLockedValue14:1
SeiteLLockedValue15:0
SeiteLLockedValue16:0
SeiteLLockedValue17:1
SeiteLLockedValue18:0
SeiteLLockedValue19:0
SeiteLMaterialGruppe:
SeiteLHatch:Timber Product Horizontal
SeiteLOrderEdgeCover1:2
SeiteLOrderEdgeCover2:2
SeiteLOrderEdgeCover3:2
SeiteLOrderEdgeCover4:2
SeiteLFixingEdge1:80
SeiteLFixingEdge2:80
SeiteLFixingEdge3:80
SeiteLFixingEdge4:80
SeiteLRueckseiteFertigmass:0
SeiteLT1:0	Chipboard White	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
SeiteLT2:0	Chipboard White	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
SeiteLT3:0	Chipboard White	0	-0.00123277	0.000514112	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
SeiteRArtikelNr:Lam-white-16
SeiteRBezeichnung:Unit side
SeiteRKante1:Beech-24*0,6
SeiteRKante2:
SeiteRKante3:
SeiteRKante4:
SeiteRKStaerke1:1
SeiteRKStaerke2:0
SeiteRKStaerke3:0
SeiteRKStaerke4:0
SeiteRBelag1:
SeiteRBelag2:
SeiteRBelag1Bez:
SeiteRBelag2Bez:
SeiteRBemerkung:
SeiteRGrain:0
SeiteRCNCProgramm:
SeiteRCNCLaenge:1
SeiteRCNCBreite:1
SeiteRCNCDicke:1
SeiteRLaminate1:
SeiteRLaminate2:
SeiteRLaminate3:
SeiteRLaminate4:
SeiteRLaminate5:
SeiteRLaminate6:
SeiteRAufmass:0
SeiteRLockedValue0:0
SeiteRLockedValue1:0
SeiteRLockedValue2:0
SeiteRLockedValue3:0
SeiteRLockedValue4:0
SeiteRLockedValue5:0
SeiteRLockedValue6:0
SeiteRLockedValue7:0
SeiteRLockedValue8:0
SeiteRLockedValue9:0
SeiteRLockedValue10:1
SeiteRLockedValue11:0
SeiteRLockedValue12:1
SeiteRLockedValue13:0
SeiteRLockedValue14:1
SeiteRLockedValue15:0
SeiteRLockedValue16:0
SeiteRLockedValue17:1
SeiteRLockedValue18:0
SeiteRLockedValue19:0
SeiteRMaterialGruppe:
SeiteRHatch:Timber Product Horizontal
SeiteROrderEdgeCover1:2
SeiteROrderEdgeCover2:2
SeiteROrderEdgeCover3:2
SeiteROrderEdgeCover4:2
SeiteRFixingEdge1:80
SeiteRFixingEdge2:80
SeiteRFixingEdge3:80
SeiteRFixingEdge4:80
SeiteRRueckseiteFertigmass:0
SeiteRT1:0	Chipboard White	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
SeiteRT2:0	Chipboard White	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
SeiteRT3:0	Chipboard White	0	-0.00123277	0.000514112	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
KorpusbodenTArtikelNr:Lam-white-16
KorpusbodenTBezeichnung:Unit Top
KorpusbodenTKante1:Beech-24*0,6
KorpusbodenTKante2:
KorpusbodenTKante3:
KorpusbodenTKante4:
KorpusbodenTKStaerke1:1
KorpusbodenTKStaerke2:0
KorpusbodenTKStaerke3:0
KorpusbodenTKStaerke4:0
KorpusbodenTBelag1:
KorpusbodenTBelag2:
KorpusbodenTBelag1Bez:
KorpusbodenTBelag2Bez:
KorpusbodenTBemerkung:
KorpusbodenTGrain:0
KorpusbodenTCNCProgramm:
KorpusbodenTCNCLaenge:1
KorpusbodenTCNCBreite:1
KorpusbodenTCNCDicke:1
KorpusbodenTLaminate1:
KorpusbodenTLaminate2:
KorpusbodenTLaminate3:
KorpusbodenTLaminate4:
KorpusbodenTLaminate5:
KorpusbodenTLaminate6:
KorpusbodenTAufmass:0
KorpusbodenTLockedValue0:0
KorpusbodenTLockedValue1:0
KorpusbodenTLockedValue2:0
KorpusbodenTLockedValue3:0
KorpusbodenTLockedValue4:0
KorpusbodenTLockedValue5:0
KorpusbodenTLockedValue6:0
KorpusbodenTLockedValue7:0
KorpusbodenTLockedValue8:0
KorpusbodenTLockedValue9:0
KorpusbodenTLockedValue10:1
KorpusbodenTLockedValue11:0
KorpusbodenTLockedValue12:1
KorpusbodenTLockedValue13:0
KorpusbodenTLockedValue14:1
KorpusbodenTLockedValue15:0
KorpusbodenTLockedValue16:0
KorpusbodenTLockedValue17:1
KorpusbodenTLockedValue18:0
KorpusbodenTLockedValue19:0
KorpusbodenTMaterialGruppe:
KorpusbodenTHatch:Timber Product Vertical
KorpusbodenTOrderEdgeCover1:2
KorpusbodenTOrderEdgeCover2:2
KorpusbodenTOrderEdgeCover3:2
KorpusbodenTOrderEdgeCover4:2
KorpusbodenTFixingEdge1:80
KorpusbodenTFixingEdge2:80
KorpusbodenTFixingEdge3:80
KorpusbodenTFixingEdge4:80
KorpusbodenTRueckseiteFertigmass:0
KorpusbodenTT1:0	Chipboard White	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
KorpusbodenTT2:0	Chipboard White	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
KorpusbodenTT3:0	Chipboard White	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
KorpusbodenBArtikelNr:Lam-white-16
KorpusbodenBBezeichnung:Unit Bottom
KorpusbodenBKante1:Beech-24*0,6
KorpusbodenBKante2:
KorpusbodenBKante3:
KorpusbodenBKante4:
KorpusbodenBKStaerke1:1
KorpusbodenBKStaerke2:0
KorpusbodenBKStaerke3:0
KorpusbodenBKStaerke4:0
KorpusbodenBBelag1:
KorpusbodenBBelag2:
KorpusbodenBBelag1Bez:
KorpusbodenBBelag2Bez:
KorpusbodenBBemerkung:
KorpusbodenBGrain:0
KorpusbodenBCNCProgramm:
KorpusbodenBCNCLaenge:1
KorpusbodenBCNCBreite:1
KorpusbodenBCNCDicke:1
KorpusbodenBLaminate1:
KorpusbodenBLaminate2:
KorpusbodenBLaminate3:
KorpusbodenBLaminate4:
KorpusbodenBLaminate5:
KorpusbodenBLaminate6:
KorpusbodenBAufmass:0
KorpusbodenBLockedValue0:0
KorpusbodenBLockedValue1:0
KorpusbodenBLockedValue2:0
KorpusbodenBLockedValue3:0
KorpusbodenBLockedValue4:0
KorpusbodenBLockedValue5:0
KorpusbodenBLockedValue6:0
KorpusbodenBLockedValue7:0
KorpusbodenBLockedValue8:0
KorpusbodenBLockedValue9:0
KorpusbodenBLockedValue10:1
KorpusbodenBLockedValue11:0
KorpusbodenBLockedValue12:1
KorpusbodenBLockedValue13:0
KorpusbodenBLockedValue14:1
KorpusbodenBLockedValue15:0
KorpusbodenBLockedValue16:0
KorpusbodenBLockedValue17:1
KorpusbodenBLockedValue18:0
KorpusbodenBLockedValue19:0
KorpusbodenBMaterialGruppe:
KorpusbodenBHatch:Timber Product Vertical
KorpusbodenBOrderEdgeCover1:2
KorpusbodenBOrderEdgeCover2:2
KorpusbodenBOrderEdgeCover3:2
KorpusbodenBOrderEdgeCover4:2
KorpusbodenBFixingEdge1:80
KorpusbodenBFixingEdge2:80
KorpusbodenBFixingEdge3:80
KorpusbodenBFixingEdge4:80
KorpusbodenBRueckseiteFertigmass:0
KorpusbodenBT1:0	Chipboard White	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
KorpusbodenBT2:0	Chipboard White	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
KorpusbodenBT3:0	Chipboard White	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
TraversFArtikelNr:Lam-white-16
TraversFBezeichnung:Stretcher
TraversFKante1:Beech-24*0,6
TraversFKante2:Beech-24*0,6
TraversFKante3:
TraversFKante4:
TraversFKStaerke1:1
TraversFKStaerke2:1
TraversFKStaerke3:0
TraversFKStaerke4:0
TraversFBelag1:
TraversFBelag2:
TraversFBelag1Bez:
TraversFBelag2Bez:
TraversFBemerkung:
TraversFGrain:0
TraversFCNCProgramm:
TraversFCNCLaenge:1
TraversFCNCBreite:1
TraversFCNCDicke:1
TraversFLaminate1:
TraversFLaminate2:
TraversFLaminate3:
TraversFLaminate4:
TraversFLaminate5:
TraversFLaminate6:
TraversFAufmass:0
TraversFLockedValue0:0
TraversFLockedValue1:0
TraversFLockedValue2:0
TraversFLockedValue3:0
TraversFLockedValue4:0
TraversFLockedValue5:0
TraversFLockedValue6:0
TraversFLockedValue7:0
TraversFLockedValue8:0
TraversFLockedValue9:0
TraversFLockedValue10:0
TraversFLockedValue11:0
TraversFLockedValue12:1
TraversFLockedValue13:0
TraversFLockedValue14:1
TraversFLockedValue15:0
TraversFLockedValue16:0
TraversFLockedValue17:1
TraversFLockedValue18:0
TraversFLockedValue19:0
TraversFMaterialGruppe:
TraversFHatch:Timber Product Vertical
TraversFOrderEdgeCover1:2
TraversFOrderEdgeCover2:2
TraversFOrderEdgeCover3:2
TraversFOrderEdgeCover4:2
TraversFFixingEdge1:80
TraversFFixingEdge2:80
TraversFFixingEdge3:80
TraversFFixingEdge4:80
TraversFRueckseiteFertigmass:0
TraversFT1:0	Chipboard White	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
TraversFT2:0	Chipboard White	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
TraversFT3:0	Chipboard White	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
TraversBArtikelNr:Lam-white-16
TraversBBezeichnung:Stretcher
TraversBKante1:Beech-24*0,6
TraversBKante2:Beech-24*0,6
TraversBKante3:
TraversBKante4:
TraversBKStaerke1:1
TraversBKStaerke2:1
TraversBKStaerke3:0
TraversBKStaerke4:0
TraversBBelag1:
TraversBBelag2:
TraversBBelag1Bez:
TraversBBelag2Bez:
TraversBBemerkung:
TraversBGrain:0
TraversBCNCProgramm:
TraversBCNCLaenge:1
TraversBCNCBreite:1
TraversBCNCDicke:1
TraversBLaminate1:
TraversBLaminate2:
TraversBLaminate3:
TraversBLaminate4:
TraversBLaminate5:
TraversBLaminate6:
TraversBAufmass:0
TraversBLockedValue0:0
TraversBLockedValue1:0
TraversBLockedValue2:0
TraversBLockedValue3:0
TraversBLockedValue4:0
TraversBLockedValue5:0
TraversBLockedValue6:0
TraversBLockedValue7:0
TraversBLockedValue8:0
TraversBLockedValue9:0
TraversBLockedValue10:0
TraversBLockedValue11:0
TraversBLockedValue12:1
TraversBLockedValue13:0
TraversBLockedValue14:1
TraversBLockedValue15:0
TraversBLockedValue16:0
TraversBLockedValue17:1
TraversBLockedValue18:0
TraversBLockedValue19:0
TraversBMaterialGruppe:
TraversBHatch:Timber Product Vertical
TraversBOrderEdgeCover1:2
TraversBOrderEdgeCover2:2
TraversBOrderEdgeCover3:2
TraversBOrderEdgeCover4:2
TraversBFixingEdge1:80
TraversBFixingEdge2:80
TraversBFixingEdge3:80
TraversBFixingEdge4:80
TraversBRueckseiteFertigmass:0
TraversBT1:0	Chipboard White	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
TraversBT2:0	Chipboard White	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
TraversBT3:0	Chipboard White	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
MittelseiteArtikelNr:Lam-white-16
MittelseiteBezeichnung:Partition
MittelseiteKante1:Beech-24*0,6
MittelseiteKante2:
MittelseiteKante3:
MittelseiteKante4:
MittelseiteKStaerke1:1
MittelseiteKStaerke2:0
MittelseiteKStaerke3:0
MittelseiteKStaerke4:0
MittelseiteBelag1:
MittelseiteBelag2:
MittelseiteBelag1Bez:
MittelseiteBelag2Bez:
MittelseiteBemerkung:
MittelseiteGrain:0
MittelseiteCNCProgramm:
MittelseiteCNCLaenge:1
MittelseiteCNCBreite:1
MittelseiteCNCDicke:1
MittelseiteLaminate1:
MittelseiteLaminate2:
MittelseiteLaminate3:
MittelseiteLaminate4:
MittelseiteLaminate5:
MittelseiteLaminate6:
MittelseiteAufmass:0
MittelseiteLockedValue0:0
MittelseiteLockedValue1:0
MittelseiteLockedValue2:0
MittelseiteLockedValue3:0
MittelseiteLockedValue4:0
MittelseiteLockedValue5:0
MittelseiteLockedValue6:0
MittelseiteLockedValue7:0
MittelseiteLockedValue8:0
MittelseiteLockedValue9:0
MittelseiteLockedValue10:1
MittelseiteLockedValue11:0
MittelseiteLockedValue12:1
MittelseiteLockedValue13:0
MittelseiteLockedValue14:1
MittelseiteLockedValue15:0
MittelseiteLockedValue16:0
MittelseiteLockedValue17:1
MittelseiteLockedValue18:0
MittelseiteLockedValue19:0
MittelseiteMaterialGruppe:
MittelseiteHatch:Timber Product Horizontal
MittelseiteOrderEdgeCover1:2
MittelseiteOrderEdgeCover2:2
MittelseiteOrderEdgeCover3:2
MittelseiteOrderEdgeCover4:2
MittelseiteFixingEdge1:80
MittelseiteFixingEdge2:80
MittelseiteFixingEdge3:80
MittelseiteFixingEdge4:80
MittelseiteRueckseiteFertigmass:0
MittelseiteT1:0	Chipboard White	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
MittelseiteT2:0	Chipboard White	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
MittelseiteT3:0	Chipboard White	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
Mittelseite2ArtikelNr:Lam-white-16
Mittelseite2Bezeichnung:Partition
Mittelseite2Kante1:Beech-24*0,6
Mittelseite2Kante2:
Mittelseite2Kante3:
Mittelseite2Kante4:
Mittelseite2KStaerke1:1
Mittelseite2KStaerke2:0
Mittelseite2KStaerke3:0
Mittelseite2KStaerke4:0
Mittelseite2Belag1:
Mittelseite2Belag2:
Mittelseite2Belag1Bez:
Mittelseite2Belag2Bez:
Mittelseite2Bemerkung:
Mittelseite2Grain:0
Mittelseite2CNCProgramm:
Mittelseite2CNCLaenge:1
Mittelseite2CNCBreite:1
Mittelseite2CNCDicke:1
Mittelseite2Laminate1:
Mittelseite2Laminate2:
Mittelseite2Laminate3:
Mittelseite2Laminate4:
Mittelseite2Laminate5:
Mittelseite2Laminate6:
Mittelseite2Aufmass:0
Mittelseite2LockedValue0:0
Mittelseite2LockedValue1:0
Mittelseite2LockedValue2:0
Mittelseite2LockedValue3:0
Mittelseite2LockedValue4:0
Mittelseite2LockedValue5:0
Mittelseite2LockedValue6:0
Mittelseite2LockedValue7:0
Mittelseite2LockedValue8:0
Mittelseite2LockedValue9:0
Mittelseite2LockedValue10:1
Mittelseite2LockedValue11:0
Mittelseite2LockedValue12:1
Mittelseite2LockedValue13:0
Mittelseite2LockedValue14:1
Mittelseite2LockedValue15:0
Mittelseite2LockedValue16:0
Mittelseite2LockedValue17:1
Mittelseite2LockedValue18:0
Mittelseite2LockedValue19:0
Mittelseite2MaterialGruppe:
Mittelseite2Hatch:Timber Product Horizontal
Mittelseite2OrderEdgeCover1:2
Mittelseite2OrderEdgeCover2:2
Mittelseite2OrderEdgeCover3:2
Mittelseite2OrderEdgeCover4:2
Mittelseite2FixingEdge1:80
Mittelseite2FixingEdge2:80
Mittelseite2FixingEdge3:80
Mittelseite2FixingEdge4:80
Mittelseite2RueckseiteFertigmass:0
Mittelseite2T1:0	Chipboard White	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
Mittelseite2T2:0	Chipboard White	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
Mittelseite2T3:0	Chipboard White	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
ZwischenboedenArtikelNr:Lam-white-16
ZwischenboedenBezeichnung:Fixed shelf
ZwischenboedenKante1:Beech-24*0,6
ZwischenboedenKante2:
ZwischenboedenKante3:
ZwischenboedenKante4:
ZwischenboedenKStaerke1:1
ZwischenboedenKStaerke2:0
ZwischenboedenKStaerke3:0
ZwischenboedenKStaerke4:0
ZwischenboedenBelag1:
ZwischenboedenBelag2:
ZwischenboedenBelag1Bez:
ZwischenboedenBelag2Bez:
ZwischenboedenBemerkung:
ZwischenboedenGrain:0
ZwischenboedenCNCProgramm:
ZwischenboedenCNCLaenge:1
ZwischenboedenCNCBreite:1
ZwischenboedenCNCDicke:1
ZwischenboedenLaminate1:
ZwischenboedenLaminate2:
ZwischenboedenLaminate3:
ZwischenboedenLaminate4:
ZwischenboedenLaminate5:
ZwischenboedenLaminate6:
ZwischenboedenAufmass:0
ZwischenboedenLockedValue0:0
ZwischenboedenLockedValue1:0
ZwischenboedenLockedValue2:0
ZwischenboedenLockedValue3:0
ZwischenboedenLockedValue4:0
ZwischenboedenLockedValue5:0
ZwischenboedenLockedValue6:0
ZwischenboedenLockedValue7:0
ZwischenboedenLockedValue8:0
ZwischenboedenLockedValue9:0
ZwischenboedenLockedValue10:1
ZwischenboedenLockedValue11:0
ZwischenboedenLockedValue12:1
ZwischenboedenLockedValue13:0
ZwischenboedenLockedValue14:1
ZwischenboedenLockedValue15:0
ZwischenboedenLockedValue16:0
ZwischenboedenLockedValue17:1
ZwischenboedenLockedValue18:0
ZwischenboedenLockedValue19:0
ZwischenboedenMaterialGruppe:
ZwischenboedenHatch:Timber Product Vertical
ZwischenboedenOrderEdgeCover1:2
ZwischenboedenOrderEdgeCover2:2
ZwischenboedenOrderEdgeCover3:2
ZwischenboedenOrderEdgeCover4:2
ZwischenboedenFixingEdge1:80
ZwischenboedenFixingEdge2:80
ZwischenboedenFixingEdge3:80
ZwischenboedenFixingEdge4:80
ZwischenboedenRueckseiteFertigmass:0
ZwischenboedenT1:0	Chipboard White	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
ZwischenboedenT2:0	Chipboard White	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
ZwischenboedenT3:0	Chipboard White	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
FachboedenArtikelNr:Lam-white-16
FachboedenBezeichnung:Adj. shelf
FachboedenKante1:Beech-24*0,6
FachboedenKante2:
FachboedenKante3:
FachboedenKante4:
FachboedenKStaerke1:1
FachboedenKStaerke2:0
FachboedenKStaerke3:0
FachboedenKStaerke4:0
FachboedenBelag1:
FachboedenBelag2:
FachboedenBelag1Bez:
FachboedenBelag2Bez:
FachboedenBemerkung:
FachboedenGrain:0
FachboedenCNCProgramm:
FachboedenCNCLaenge:1
FachboedenCNCBreite:1
FachboedenCNCDicke:1
FachboedenLaminate1:
FachboedenLaminate2:
FachboedenLaminate3:
FachboedenLaminate4:
FachboedenLaminate5:
FachboedenLaminate6:
FachboedenAufmass:0
FachboedenLockedValue0:0
FachboedenLockedValue1:0
FachboedenLockedValue2:0
FachboedenLockedValue3:0
FachboedenLockedValue4:0
FachboedenLockedValue5:0
FachboedenLockedValue6:0
FachboedenLockedValue7:0
FachboedenLockedValue8:0
FachboedenLockedValue9:0
FachboedenLockedValue10:1
FachboedenLockedValue11:0
FachboedenLockedValue12:1
FachboedenLockedValue13:0
FachboedenLockedValue14:1
FachboedenLockedValue15:0
FachboedenLockedValue16:0
FachboedenLockedValue17:1
FachboedenLockedValue18:0
FachboedenLockedValue19:0
FachboedenMaterialGruppe:
FachboedenHatch:Timber Product Vertical
FachboedenOrderEdgeCover1:2
FachboedenOrderEdgeCover2:2
FachboedenOrderEdgeCover3:2
FachboedenOrderEdgeCover4:2
FachboedenFixingEdge1:80
FachboedenFixingEdge2:80
FachboedenFixingEdge3:80
FachboedenFixingEdge4:80
FachboedenRueckseiteFertigmass:0
FachboedenT1:0	Chipboard White	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
FachboedenT2:0	Chipboard White	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
FachboedenT3:0	Chipboard White	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
Fachboeden2ArtikelNr:Lam-white-16
Fachboeden2Bezeichnung:Adj. shelf
Fachboeden2Kante1:Beech-24*0,6
Fachboeden2Kante2:
Fachboeden2Kante3:
Fachboeden2Kante4:
Fachboeden2KStaerke1:1
Fachboeden2KStaerke2:0
Fachboeden2KStaerke3:0
Fachboeden2KStaerke4:0
Fachboeden2Belag1:
Fachboeden2Belag2:
Fachboeden2Belag1Bez:
Fachboeden2Belag2Bez:
Fachboeden2Bemerkung:
Fachboeden2Grain:0
Fachboeden2CNCProgramm:
Fachboeden2CNCLaenge:1
Fachboeden2CNCBreite:1
Fachboeden2CNCDicke:1
Fachboeden2Laminate1:
Fachboeden2Laminate2:
Fachboeden2Laminate3:
Fachboeden2Laminate4:
Fachboeden2Laminate5:
Fachboeden2Laminate6:
Fachboeden2Aufmass:0
Fachboeden2LockedValue0:0
Fachboeden2LockedValue1:0
Fachboeden2LockedValue2:0
Fachboeden2LockedValue3:0
Fachboeden2LockedValue4:0
Fachboeden2LockedValue5:0
Fachboeden2LockedValue6:0
Fachboeden2LockedValue7:0
Fachboeden2LockedValue8:0
Fachboeden2LockedValue9:0
Fachboeden2LockedValue10:1
Fachboeden2LockedValue11:0
Fachboeden2LockedValue12:1
Fachboeden2LockedValue13:0
Fachboeden2LockedValue14:1
Fachboeden2LockedValue15:0
Fachboeden2LockedValue16:0
Fachboeden2LockedValue17:1
Fachboeden2LockedValue18:0
Fachboeden2LockedValue19:0
Fachboeden2MaterialGruppe:
Fachboeden2Hatch:Timber Product Vertical
Fachboeden2OrderEdgeCover1:2
Fachboeden2OrderEdgeCover2:2
Fachboeden2OrderEdgeCover3:2
Fachboeden2OrderEdgeCover4:2
Fachboeden2FixingEdge1:80
Fachboeden2FixingEdge2:80
Fachboeden2FixingEdge3:80
Fachboeden2FixingEdge4:80
Fachboeden2RueckseiteFertigmass:0
Fachboeden2T1:0	Chipboard White	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
Fachboeden2T2:0	Chipboard White	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
Fachboeden2T3:0	Chipboard White	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
TraversBodenArtikelNr:Lam-white-16
TraversBodenBezeichnung:Stretcher
TraversBodenKante1:Beech-24*0,6
TraversBodenKante2:Beech-24*0,6
TraversBodenKante3:
TraversBodenKante4:
TraversBodenKStaerke1:1
TraversBodenKStaerke2:1
TraversBodenKStaerke3:0
TraversBodenKStaerke4:0
TraversBodenBelag1:
TraversBodenBelag2:
TraversBodenBelag1Bez:
TraversBodenBelag2Bez:
TraversBodenBemerkung:
TraversBodenGrain:0
TraversBodenCNCProgramm:
TraversBodenCNCLaenge:1
TraversBodenCNCBreite:1
TraversBodenCNCDicke:1
TraversBodenLaminate1:
TraversBodenLaminate2:
TraversBodenLaminate3:
TraversBodenLaminate4:
TraversBodenLaminate5:
TraversBodenLaminate6:
TraversBodenAufmass:0
TraversBodenLockedValue0:0
TraversBodenLockedValue1:0
TraversBodenLockedValue2:0
TraversBodenLockedValue3:0
TraversBodenLockedValue4:0
TraversBodenLockedValue5:0
TraversBodenLockedValue6:0
TraversBodenLockedValue7:0
TraversBodenLockedValue8:0
TraversBodenLockedValue9:0
TraversBodenLockedValue10:0
TraversBodenLockedValue11:0
TraversBodenLockedValue12:1
TraversBodenLockedValue13:0
TraversBodenLockedValue14:1
TraversBodenLockedValue15:0
TraversBodenLockedValue16:0
TraversBodenLockedValue17:1
TraversBodenLockedValue18:0
TraversBodenLockedValue19:0
TraversBodenMaterialGruppe:
TraversBodenHatch:Timber Product Vertical
TraversBodenOrderEdgeCover1:2
TraversBodenOrderEdgeCover2:2
TraversBodenOrderEdgeCover3:2
TraversBodenOrderEdgeCover4:2
TraversBodenFixingEdge1:80
TraversBodenFixingEdge2:80
TraversBodenFixingEdge3:80
TraversBodenFixingEdge4:80
TraversBodenRueckseiteFertigmass:0
TraversBodenT1:0	Chipboard White	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
TraversBodenT2:0	Chipboard White	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
TraversBodenT3:0	Chipboard White	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
SchlagleisteVArtikelNr:Lam-white-16
SchlagleisteVBezeichnung:Stop
SchlagleisteVKante1:Beech-24*0,6
SchlagleisteVKante2:Beech-24*0,6
SchlagleisteVKante3:
SchlagleisteVKante4:
SchlagleisteVKStaerke1:1
SchlagleisteVKStaerke2:1
SchlagleisteVKStaerke3:0
SchlagleisteVKStaerke4:0
SchlagleisteVBelag1:
SchlagleisteVBelag2:
SchlagleisteVBelag1Bez:
SchlagleisteVBelag2Bez:
SchlagleisteVBemerkung:
SchlagleisteVGrain:0
SchlagleisteVCNCProgramm:
SchlagleisteVCNCLaenge:1
SchlagleisteVCNCBreite:1
SchlagleisteVCNCDicke:1
SchlagleisteVLaminate1:
SchlagleisteVLaminate2:
SchlagleisteVLaminate3:
SchlagleisteVLaminate4:
SchlagleisteVLaminate5:
SchlagleisteVLaminate6:
SchlagleisteVAufmass:0
SchlagleisteVLockedValue0:0
SchlagleisteVLockedValue1:0
SchlagleisteVLockedValue2:0
SchlagleisteVLockedValue3:0
SchlagleisteVLockedValue4:0
SchlagleisteVLockedValue5:0
SchlagleisteVLockedValue6:0
SchlagleisteVLockedValue7:0
SchlagleisteVLockedValue8:0
SchlagleisteVLockedValue9:0
SchlagleisteVLockedValue10:0
SchlagleisteVLockedValue11:0
SchlagleisteVLockedValue12:1
SchlagleisteVLockedValue13:0
SchlagleisteVLockedValue14:1
SchlagleisteVLockedValue15:0
SchlagleisteVLockedValue16:0
SchlagleisteVLockedValue17:1
SchlagleisteVLockedValue18:0
SchlagleisteVLockedValue19:0
SchlagleisteVMaterialGruppe:
SchlagleisteVHatch:Timber Product Vertical
SchlagleisteVOrderEdgeCover1:2
SchlagleisteVOrderEdgeCover2:2
SchlagleisteVOrderEdgeCover3:2
SchlagleisteVOrderEdgeCover4:2
SchlagleisteVFixingEdge1:80
SchlagleisteVFixingEdge2:80
SchlagleisteVFixingEdge3:80
SchlagleisteVFixingEdge4:80
SchlagleisteVRueckseiteFertigmass:0
SchlagleisteVT1:0	Chipboard White	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
SchlagleisteVT2:0	Chipboard White	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
SchlagleisteVT3:0	Chipboard White	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
SchlagleisteHArtikelNr:Lam-white-16
SchlagleisteHBezeichnung:Stop
SchlagleisteHKante1:Beech-24*0,6
SchlagleisteHKante2:Beech-24*0,6
SchlagleisteHKante3:
SchlagleisteHKante4:
SchlagleisteHKStaerke1:1
SchlagleisteHKStaerke2:1
SchlagleisteHKStaerke3:0
SchlagleisteHKStaerke4:0
SchlagleisteHBelag1:
SchlagleisteHBelag2:
SchlagleisteHBelag1Bez:
SchlagleisteHBelag2Bez:
SchlagleisteHBemerkung:
SchlagleisteHGrain:0
SchlagleisteHCNCProgramm:
SchlagleisteHCNCLaenge:1
SchlagleisteHCNCBreite:1
SchlagleisteHCNCDicke:1
SchlagleisteHLaminate1:
SchlagleisteHLaminate2:
SchlagleisteHLaminate3:
SchlagleisteHLaminate4:
SchlagleisteHLaminate5:
SchlagleisteHLaminate6:
SchlagleisteHAufmass:0
SchlagleisteHLockedValue0:0
SchlagleisteHLockedValue1:0
SchlagleisteHLockedValue2:0
SchlagleisteHLockedValue3:0
SchlagleisteHLockedValue4:0
SchlagleisteHLockedValue5:0
SchlagleisteHLockedValue6:0
SchlagleisteHLockedValue7:0
SchlagleisteHLockedValue8:0
SchlagleisteHLockedValue9:0
SchlagleisteHLockedValue10:0
SchlagleisteHLockedValue11:0
SchlagleisteHLockedValue12:1
SchlagleisteHLockedValue13:0
SchlagleisteHLockedValue14:1
SchlagleisteHLockedValue15:0
SchlagleisteHLockedValue16:0
SchlagleisteHLockedValue17:1
SchlagleisteHLockedValue18:0
SchlagleisteHLockedValue19:0
SchlagleisteHMaterialGruppe:
SchlagleisteHHatch:Timber Product Horizontal
SchlagleisteHOrderEdgeCover1:2
SchlagleisteHOrderEdgeCover2:2
SchlagleisteHOrderEdgeCover3:2
SchlagleisteHOrderEdgeCover4:2
SchlagleisteHFixingEdge1:80
SchlagleisteHFixingEdge2:80
SchlagleisteHFixingEdge3:80
SchlagleisteHFixingEdge4:80
SchlagleisteHRueckseiteFertigmass:0
SchlagleisteHT1:0	Chipboard White	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
SchlagleisteHT2:0	Chipboard White	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
SchlagleisteHT3:0	Chipboard White	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
RueckwandArtikelNr:Lam-white-05
RueckwandBezeichnung:Back
RueckwandKante1:
RueckwandKante2:
RueckwandKante3:
RueckwandKante4:
RueckwandKStaerke1:0
RueckwandKStaerke2:0
RueckwandKStaerke3:0
RueckwandKStaerke4:0
RueckwandBelag1:
RueckwandBelag2:
RueckwandBelag1Bez:
RueckwandBelag2Bez:
RueckwandBemerkung:
RueckwandGrain:0
RueckwandCNCProgramm:RueckwandProgramm
RueckwandCNCLaenge:1
RueckwandCNCBreite:1
RueckwandCNCDicke:1
RueckwandLaminate1:
RueckwandLaminate2:
RueckwandLaminate3:
RueckwandLaminate4:
RueckwandLaminate5:
RueckwandLaminate6:
RueckwandAufmass:0
RueckwandLockedValue0:0
RueckwandLockedValue1:1
RueckwandLockedValue2:0
RueckwandLockedValue3:1
RueckwandLockedValue4:0
RueckwandLockedValue5:0
RueckwandLockedValue6:0
RueckwandLockedValue7:0
RueckwandLockedValue8:1
RueckwandLockedValue9:0
RueckwandLockedValue10:1
RueckwandLockedValue11:0
RueckwandLockedValue12:1
RueckwandLockedValue13:0
RueckwandLockedValue14:1
RueckwandLockedValue15:0
RueckwandLockedValue16:0
RueckwandLockedValue17:1
RueckwandLockedValue18:0
RueckwandLockedValue19:0
RueckwandMaterialGruppe:
RueckwandHatch:Timber Product Vertical
RueckwandOrderEdgeCover1:2
RueckwandOrderEdgeCover2:2
RueckwandOrderEdgeCover3:2
RueckwandOrderEdgeCover4:2
RueckwandFixingEdge1:80
RueckwandFixingEdge2:80
RueckwandFixingEdge3:80
RueckwandFixingEdge4:80
RueckwandRueckseiteFertigmass:0
RueckwandT1:0	Chipboard White	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
RueckwandT2:0	Chipboard White	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
RueckwandT3:0	Chipboard White	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
DrawVSTKArtikelNr:Lam-Beech-1/2
DrawVSTKBezeichnung:Drawer front
DrawVSTKKante1:Beech-24*0,6
DrawVSTKKante2:
DrawVSTKKante3:
DrawVSTKKante4:
DrawVSTKKStaerke1:1
DrawVSTKKStaerke2:0
DrawVSTKKStaerke3:0
DrawVSTKKStaerke4:0
DrawVSTKBelag1:
DrawVSTKBelag2:
DrawVSTKBelag1Bez:
DrawVSTKBelag2Bez:
DrawVSTKBemerkung:
DrawVSTKGrain:0
DrawVSTKCNCProgramm:
DrawVSTKCNCLaenge:0
DrawVSTKCNCBreite:0
DrawVSTKCNCDicke:0
DrawVSTKLaminate1:
DrawVSTKLaminate2:Polyurethan
DrawVSTKLaminate3:Polyurethan
DrawVSTKLaminate4:
DrawVSTKLaminate5:
DrawVSTKLaminate6:
DrawVSTKAufmass:0
DrawVSTKLockedValue0:0
DrawVSTKLockedValue1:1
DrawVSTKLockedValue2:0
DrawVSTKLockedValue3:1
DrawVSTKLockedValue4:0
DrawVSTKLockedValue5:0
DrawVSTKLockedValue6:0
DrawVSTKLockedValue7:0
DrawVSTKLockedValue8:0
DrawVSTKLockedValue9:0
DrawVSTKLockedValue10:1
DrawVSTKLockedValue11:0
DrawVSTKLockedValue12:1
DrawVSTKLockedValue13:0
DrawVSTKLockedValue14:1
DrawVSTKLockedValue15:0
DrawVSTKLockedValue16:0
DrawVSTKLockedValue17:1
DrawVSTKLockedValue18:0
DrawVSTKLockedValue19:0
DrawVSTKMaterialGruppe:
DrawVSTKHatch:End Grain
DrawVSTKOrderEdgeCover1:2
DrawVSTKOrderEdgeCover2:2
DrawVSTKOrderEdgeCover3:2
DrawVSTKOrderEdgeCover4:2
DrawVSTKFixingEdge1:80
DrawVSTKFixingEdge2:80
DrawVSTKFixingEdge3:80
DrawVSTKFixingEdge4:80
DrawVSTKRueckseiteFertigmass:0
DrawVSTKT1:0	Beech	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
DrawVSTKT2:0	Beech	0	175.576	-475.576	1	1.5708	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
DrawVSTKT3:0	Beech	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
DrawBackArtikelNr:Lam-Beech-1/2
DrawBackBezeichnung:Drawer back
DrawBackKante1:Beech-24*0,6
DrawBackKante2:
DrawBackKante3:
DrawBackKante4:
DrawBackKStaerke1:1
DrawBackKStaerke2:0
DrawBackKStaerke3:0
DrawBackKStaerke4:0
DrawBackBelag1:
DrawBackBelag2:
DrawBackBelag1Bez:
DrawBackBelag2Bez:
DrawBackBemerkung:
DrawBackGrain:0
DrawBackCNCProgramm:
DrawBackCNCLaenge:0
DrawBackCNCBreite:0
DrawBackCNCDicke:0
DrawBackLaminate1:
DrawBackLaminate2:Polyurethan
DrawBackLaminate3:Polyurethan
DrawBackLaminate4:
DrawBackLaminate5:
DrawBackLaminate6:
DrawBackAufmass:0
DrawBackLockedValue0:0
DrawBackLockedValue1:1
DrawBackLockedValue2:0
DrawBackLockedValue3:1
DrawBackLockedValue4:0
DrawBackLockedValue5:0
DrawBackLockedValue6:0
DrawBackLockedValue7:0
DrawBackLockedValue8:0
DrawBackLockedValue9:0
DrawBackLockedValue10:1
DrawBackLockedValue11:0
DrawBackLockedValue12:1
DrawBackLockedValue13:0
DrawBackLockedValue14:1
DrawBackLockedValue15:0
DrawBackLockedValue16:0
DrawBackLockedValue17:1
DrawBackLockedValue18:0
DrawBackLockedValue19:0
DrawBackMaterialGruppe:
DrawBackHatch:End Grain
DrawBackOrderEdgeCover1:2
DrawBackOrderEdgeCover2:2
DrawBackOrderEdgeCover3:2
DrawBackOrderEdgeCover4:2
DrawBackFixingEdge1:80
DrawBackFixingEdge2:80
DrawBackFixingEdge3:80
DrawBackFixingEdge4:80
DrawBackRueckseiteFertigmass:0
DrawBackT1:0	Beech	0	-0.00123277	0.000514112	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
DrawBackT2:0	Beech	0	-0.00123277	0.000514112	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
DrawBackT3:0	Beech	0	-0.00123277	0.000514112	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
DrawZargeArtikelNr:Lam-Beech-1/2
DrawZargeBezeichnung:Drawer side
DrawZargeKante1:Beech-24*0,6
DrawZargeKante2:
DrawZargeKante3:
DrawZargeKante4:
DrawZargeKStaerke1:1
DrawZargeKStaerke2:0
DrawZargeKStaerke3:0
DrawZargeKStaerke4:0
DrawZargeBelag1:
DrawZargeBelag2:
DrawZargeBelag1Bez:
DrawZargeBelag2Bez:
DrawZargeBemerkung:
DrawZargeGrain:0
DrawZargeCNCProgramm:
DrawZargeCNCLaenge:0
DrawZargeCNCBreite:0
DrawZargeCNCDicke:0
DrawZargeLaminate1:
DrawZargeLaminate2:Polyurethan
DrawZargeLaminate3:Polyurethan
DrawZargeLaminate4:
DrawZargeLaminate5:
DrawZargeLaminate6:
DrawZargeAufmass:0
DrawZargeLockedValue0:0
DrawZargeLockedValue1:1
DrawZargeLockedValue2:0
DrawZargeLockedValue3:1
DrawZargeLockedValue4:0
DrawZargeLockedValue5:0
DrawZargeLockedValue6:0
DrawZargeLockedValue7:0
DrawZargeLockedValue8:0
DrawZargeLockedValue9:0
DrawZargeLockedValue10:1
DrawZargeLockedValue11:0
DrawZargeLockedValue12:1
DrawZargeLockedValue13:0
DrawZargeLockedValue14:1
DrawZargeLockedValue15:0
DrawZargeLockedValue16:0
DrawZargeLockedValue17:1
DrawZargeLockedValue18:0
DrawZargeLockedValue19:0
DrawZargeMaterialGruppe:
DrawZargeHatch:End Grain
DrawZargeOrderEdgeCover1:2
DrawZargeOrderEdgeCover2:2
DrawZargeOrderEdgeCover3:2
DrawZargeOrderEdgeCover4:2
DrawZargeFixingEdge1:80
DrawZargeFixingEdge2:80
DrawZargeFixingEdge3:80
DrawZargeFixingEdge4:80
DrawZargeRueckseiteFertigmass:0
DrawZargeT1:0	Beech	0	175.576	-475.576	1	1.5708	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
DrawZargeT2:0	Beech	0	175.576	-475.576	1	1.5708	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
DrawZargeT3:0	Beech	0	175.576	-475.576	1	1.5708	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
DrawBottomArtikelNr:Lam-Beech-3/16
DrawBottomBezeichnung:Drawer bottom
DrawBottomKante1:
DrawBottomKante2:
DrawBottomKante3:
DrawBottomKante4:
DrawBottomKStaerke1:0
DrawBottomKStaerke2:0
DrawBottomKStaerke3:0
DrawBottomKStaerke4:0
DrawBottomBelag1:
DrawBottomBelag2:
DrawBottomBelag1Bez:
DrawBottomBelag2Bez:
DrawBottomBemerkung:
DrawBottomGrain:0
DrawBottomCNCProgramm:
DrawBottomCNCLaenge:0
DrawBottomCNCBreite:0
DrawBottomCNCDicke:0
DrawBottomLaminate1:
DrawBottomLaminate2:Polyurethan
DrawBottomLaminate3:Polyurethan
DrawBottomLaminate4:
DrawBottomLaminate5:
DrawBottomLaminate6:
DrawBottomAufmass:0
DrawBottomLockedValue0:0
DrawBottomLockedValue1:1
DrawBottomLockedValue2:0
DrawBottomLockedValue3:1
DrawBottomLockedValue4:0
DrawBottomLockedValue5:0
DrawBottomLockedValue6:0
DrawBottomLockedValue7:0
DrawBottomLockedValue8:1
DrawBottomLockedValue9:0
DrawBottomLockedValue10:1
DrawBottomLockedValue11:0
DrawBottomLockedValue12:1
DrawBottomLockedValue13:0
DrawBottomLockedValue14:1
DrawBottomLockedValue15:0
DrawBottomLockedValue16:0
DrawBottomLockedValue17:1
DrawBottomLockedValue18:0
DrawBottomLockedValue19:0
DrawBottomMaterialGruppe:
DrawBottomHatch:Timber Product Vertical
DrawBottomOrderEdgeCover1:2
DrawBottomOrderEdgeCover2:2
DrawBottomOrderEdgeCover3:2
DrawBottomOrderEdgeCover4:2
DrawBottomFixingEdge1:80
DrawBottomFixingEdge2:80
DrawBottomFixingEdge3:80
DrawBottomFixingEdge4:80
DrawBottomRueckseiteFertigmass:0
DrawBottomT1:0	Beech	0	-0.00123277	0.000514112	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
DrawBottomT2:0	Beech	0	-0.00123277	0.000514112	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
DrawBottomT3:0	Beech	0	-0.00123277	0.000514112	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
DrawFuehrungArtikelNr:
DrawFuehrungBezeichnung:Slider
DrawFuehrungKante1:
DrawFuehrungKante2:
DrawFuehrungKante3:
DrawFuehrungKante4:
DrawFuehrungKStaerke1:0
DrawFuehrungKStaerke2:0
DrawFuehrungKStaerke3:0
DrawFuehrungKStaerke4:0
DrawFuehrungBelag1:
DrawFuehrungBelag2:
DrawFuehrungBelag1Bez:
DrawFuehrungBelag2Bez:
DrawFuehrungBemerkung:
DrawFuehrungGrain:0
DrawFuehrungCNCProgramm:
DrawFuehrungCNCLaenge:0
DrawFuehrungCNCBreite:0
DrawFuehrungCNCDicke:0
DrawFuehrungLaminate1:
DrawFuehrungLaminate2:
DrawFuehrungLaminate3:
DrawFuehrungLaminate4:
DrawFuehrungLaminate5:
DrawFuehrungLaminate6:
DrawFuehrungAufmass:0
DrawFuehrungLockedValue0:1
DrawFuehrungLockedValue1:1
DrawFuehrungLockedValue2:0
DrawFuehrungLockedValue3:1
DrawFuehrungLockedValue4:0
DrawFuehrungLockedValue5:1
DrawFuehrungLockedValue6:1
DrawFuehrungLockedValue7:1
DrawFuehrungLockedValue8:1
DrawFuehrungLockedValue9:0
DrawFuehrungLockedValue10:1
DrawFuehrungLockedValue11:0
DrawFuehrungLockedValue12:1
DrawFuehrungLockedValue13:0
DrawFuehrungLockedValue14:1
DrawFuehrungLockedValue15:0
DrawFuehrungLockedValue16:0
DrawFuehrungLockedValue17:1
DrawFuehrungLockedValue18:0
DrawFuehrungLockedValue19:0
DrawFuehrungMaterialGruppe:
DrawFuehrungHatch:
DrawFuehrungOrderEdgeCover1:2
DrawFuehrungOrderEdgeCover2:2
DrawFuehrungOrderEdgeCover3:2
DrawFuehrungOrderEdgeCover4:2
DrawFuehrungFixingEdge1:80
DrawFuehrungFixingEdge2:80
DrawFuehrungFixingEdge3:80
DrawFuehrungFixingEdge4:80
DrawFuehrungRueckseiteFertigmass:0
DrawFuehrungT1:0	Aluminium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J
DrawFuehrungT2:0	Aluminium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J
DrawFuehrungT3:0	Aluminium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	J
BlendenLeisteLArtikelNr:Chipboard-16
BlendenLeisteLBezeichnung:Scribe fixing
BlendenLeisteLKante1:
BlendenLeisteLKante2:
BlendenLeisteLKante3:
BlendenLeisteLKante4:
BlendenLeisteLKStaerke1:0
BlendenLeisteLKStaerke2:0
BlendenLeisteLKStaerke3:0
BlendenLeisteLKStaerke4:0
BlendenLeisteLBelag1:
BlendenLeisteLBelag2:
BlendenLeisteLBelag1Bez:
BlendenLeisteLBelag2Bez:
BlendenLeisteLBemerkung:
BlendenLeisteLGrain:0
BlendenLeisteLCNCProgramm:
BlendenLeisteLCNCLaenge:1
BlendenLeisteLCNCBreite:1
BlendenLeisteLCNCDicke:1
BlendenLeisteLLaminate1:
BlendenLeisteLLaminate2:
BlendenLeisteLLaminate3:
BlendenLeisteLLaminate4:
BlendenLeisteLLaminate5:
BlendenLeisteLLaminate6:
BlendenLeisteLAufmass:0
BlendenLeisteLLockedValue0:0
BlendenLeisteLLockedValue1:1
BlendenLeisteLLockedValue2:0
BlendenLeisteLLockedValue3:1
BlendenLeisteLLockedValue4:0
BlendenLeisteLLockedValue5:1
BlendenLeisteLLockedValue6:1
BlendenLeisteLLockedValue7:1
BlendenLeisteLLockedValue8:1
BlendenLeisteLLockedValue9:0
BlendenLeisteLLockedValue10:1
BlendenLeisteLLockedValue11:0
BlendenLeisteLLockedValue12:1
BlendenLeisteLLockedValue13:0
BlendenLeisteLLockedValue14:1
BlendenLeisteLLockedValue15:0
BlendenLeisteLLockedValue16:0
BlendenLeisteLLockedValue17:1
BlendenLeisteLLockedValue18:0
BlendenLeisteLLockedValue19:0
BlendenLeisteLMaterialGruppe:
BlendenLeisteLHatch:End Grain
BlendenLeisteLOrderEdgeCover1:2
BlendenLeisteLOrderEdgeCover2:2
BlendenLeisteLOrderEdgeCover3:2
BlendenLeisteLOrderEdgeCover4:2
BlendenLeisteLFixingEdge1:80
BlendenLeisteLFixingEdge2:80
BlendenLeisteLFixingEdge3:80
BlendenLeisteLFixingEdge4:80
BlendenLeisteLRueckseiteFertigmass:0
BlendenLeisteLT1:0	Chipboard White	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
BlendenLeisteLT2:0	Chipboard White	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
BlendenLeisteLT3:0	Chipboard White	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
BlendenLeisteRArtikelNr:Chipboard-16
BlendenLeisteRBezeichnung:Scribe fixing
BlendenLeisteRKante1:
BlendenLeisteRKante2:
BlendenLeisteRKante3:
BlendenLeisteRKante4:
BlendenLeisteRKStaerke1:0
BlendenLeisteRKStaerke2:0
BlendenLeisteRKStaerke3:0
BlendenLeisteRKStaerke4:0
BlendenLeisteRBelag1:
BlendenLeisteRBelag2:
BlendenLeisteRBelag1Bez:
BlendenLeisteRBelag2Bez:
BlendenLeisteRBemerkung:
BlendenLeisteRGrain:0
BlendenLeisteRCNCProgramm:
BlendenLeisteRCNCLaenge:1
BlendenLeisteRCNCBreite:1
BlendenLeisteRCNCDicke:1
BlendenLeisteRLaminate1:
BlendenLeisteRLaminate2:
BlendenLeisteRLaminate3:
BlendenLeisteRLaminate4:
BlendenLeisteRLaminate5:
BlendenLeisteRLaminate6:
BlendenLeisteRAufmass:0
BlendenLeisteRLockedValue0:0
BlendenLeisteRLockedValue1:1
BlendenLeisteRLockedValue2:0
BlendenLeisteRLockedValue3:1
BlendenLeisteRLockedValue4:0
BlendenLeisteRLockedValue5:1
BlendenLeisteRLockedValue6:1
BlendenLeisteRLockedValue7:1
BlendenLeisteRLockedValue8:1
BlendenLeisteRLockedValue9:0
BlendenLeisteRLockedValue10:1
BlendenLeisteRLockedValue11:0
BlendenLeisteRLockedValue12:1
BlendenLeisteRLockedValue13:0
BlendenLeisteRLockedValue14:1
BlendenLeisteRLockedValue15:0
BlendenLeisteRLockedValue16:0
BlendenLeisteRLockedValue17:1
BlendenLeisteRLockedValue18:0
BlendenLeisteRLockedValue19:0
BlendenLeisteRMaterialGruppe:
BlendenLeisteRHatch:End Grain
BlendenLeisteROrderEdgeCover1:2
BlendenLeisteROrderEdgeCover2:2
BlendenLeisteROrderEdgeCover3:2
BlendenLeisteROrderEdgeCover4:2
BlendenLeisteRFixingEdge1:80
BlendenLeisteRFixingEdge2:80
BlendenLeisteRFixingEdge3:80
BlendenLeisteRFixingEdge4:80
BlendenLeisteRRueckseiteFertigmass:0
BlendenLeisteRT1:0	Chipboard White	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
BlendenLeisteRT2:0	Chipboard White	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
BlendenLeisteRT3:0	Chipboard White	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
BlendenLeisteTArtikelNr:Chipboard-16
BlendenLeisteTBezeichnung:Scribe fixing
BlendenLeisteTKante1:
BlendenLeisteTKante2:
BlendenLeisteTKante3:
BlendenLeisteTKante4:
BlendenLeisteTKStaerke1:0
BlendenLeisteTKStaerke2:0
BlendenLeisteTKStaerke3:0
BlendenLeisteTKStaerke4:0
BlendenLeisteTBelag1:
BlendenLeisteTBelag2:
BlendenLeisteTBelag1Bez:
BlendenLeisteTBelag2Bez:
BlendenLeisteTBemerkung:
BlendenLeisteTGrain:0
BlendenLeisteTCNCProgramm:
BlendenLeisteTCNCLaenge:1
BlendenLeisteTCNCBreite:1
BlendenLeisteTCNCDicke:1
BlendenLeisteTLaminate1:
BlendenLeisteTLaminate2:
BlendenLeisteTLaminate3:
BlendenLeisteTLaminate4:
BlendenLeisteTLaminate5:
BlendenLeisteTLaminate6:
BlendenLeisteTAufmass:0
BlendenLeisteTLockedValue0:0
BlendenLeisteTLockedValue1:1
BlendenLeisteTLockedValue2:0
BlendenLeisteTLockedValue3:1
BlendenLeisteTLockedValue4:0
BlendenLeisteTLockedValue5:1
BlendenLeisteTLockedValue6:1
BlendenLeisteTLockedValue7:1
BlendenLeisteTLockedValue8:1
BlendenLeisteTLockedValue9:0
BlendenLeisteTLockedValue10:1
BlendenLeisteTLockedValue11:0
BlendenLeisteTLockedValue12:1
BlendenLeisteTLockedValue13:0
BlendenLeisteTLockedValue14:1
BlendenLeisteTLockedValue15:0
BlendenLeisteTLockedValue16:0
BlendenLeisteTLockedValue17:1
BlendenLeisteTLockedValue18:0
BlendenLeisteTLockedValue19:0
BlendenLeisteTMaterialGruppe:
BlendenLeisteTHatch:End Grain
BlendenLeisteTOrderEdgeCover1:2
BlendenLeisteTOrderEdgeCover2:2
BlendenLeisteTOrderEdgeCover3:2
BlendenLeisteTOrderEdgeCover4:2
BlendenLeisteTFixingEdge1:80
BlendenLeisteTFixingEdge2:80
BlendenLeisteTFixingEdge3:80
BlendenLeisteTFixingEdge4:80
BlendenLeisteTRueckseiteFertigmass:0
BlendenLeisteTT1:0	Chipboard White	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
BlendenLeisteTT2:0	Chipboard White	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
BlendenLeisteTT3:0	Chipboard White	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
RWAufhaengerTArtikelNr:Lam-white-16
RWAufhaengerTBezeichnung:Nailer
RWAufhaengerTKante1:
RWAufhaengerTKante2:
RWAufhaengerTKante3:
RWAufhaengerTKante4:
RWAufhaengerTKStaerke1:0
RWAufhaengerTKStaerke2:0
RWAufhaengerTKStaerke3:0
RWAufhaengerTKStaerke4:0
RWAufhaengerTBelag1:
RWAufhaengerTBelag2:
RWAufhaengerTBelag1Bez:
RWAufhaengerTBelag2Bez:
RWAufhaengerTBemerkung:
RWAufhaengerTGrain:0
RWAufhaengerTCNCProgramm:
RWAufhaengerTCNCLaenge:1
RWAufhaengerTCNCBreite:1
RWAufhaengerTCNCDicke:1
RWAufhaengerTLaminate1:
RWAufhaengerTLaminate2:
RWAufhaengerTLaminate3:
RWAufhaengerTLaminate4:
RWAufhaengerTLaminate5:
RWAufhaengerTLaminate6:
RWAufhaengerTAufmass:0
RWAufhaengerTLockedValue0:0
RWAufhaengerTLockedValue1:1
RWAufhaengerTLockedValue2:0
RWAufhaengerTLockedValue3:1
RWAufhaengerTLockedValue4:0
RWAufhaengerTLockedValue5:1
RWAufhaengerTLockedValue6:1
RWAufhaengerTLockedValue7:1
RWAufhaengerTLockedValue8:1
RWAufhaengerTLockedValue9:0
RWAufhaengerTLockedValue10:1
RWAufhaengerTLockedValue11:0
RWAufhaengerTLockedValue12:1
RWAufhaengerTLockedValue13:0
RWAufhaengerTLockedValue14:1
RWAufhaengerTLockedValue15:0
RWAufhaengerTLockedValue16:0
RWAufhaengerTLockedValue17:1
RWAufhaengerTLockedValue18:0
RWAufhaengerTLockedValue19:0
RWAufhaengerTMaterialGruppe:
RWAufhaengerTHatch:Timber Product Horizontal
RWAufhaengerTOrderEdgeCover1:2
RWAufhaengerTOrderEdgeCover2:2
RWAufhaengerTOrderEdgeCover3:2
RWAufhaengerTOrderEdgeCover4:2
RWAufhaengerTFixingEdge1:80
RWAufhaengerTFixingEdge2:80
RWAufhaengerTFixingEdge3:80
RWAufhaengerTFixingEdge4:80
RWAufhaengerTRueckseiteFertigmass:0
RWAufhaengerTT1:0	Chipboard White	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
RWAufhaengerTT2:0	Chipboard White	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
RWAufhaengerTT3:0	Chipboard White	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
RWAufhaengerBArtikelNr:Lam-white-16
RWAufhaengerBBezeichnung:Nailer
RWAufhaengerBKante1:
RWAufhaengerBKante2:
RWAufhaengerBKante3:
RWAufhaengerBKante4:
RWAufhaengerBKStaerke1:0
RWAufhaengerBKStaerke2:0
RWAufhaengerBKStaerke3:0
RWAufhaengerBKStaerke4:0
RWAufhaengerBBelag1:
RWAufhaengerBBelag2:
RWAufhaengerBBelag1Bez:
RWAufhaengerBBelag2Bez:
RWAufhaengerBBemerkung:
RWAufhaengerBGrain:0
RWAufhaengerBCNCProgramm:
RWAufhaengerBCNCLaenge:1
RWAufhaengerBCNCBreite:1
RWAufhaengerBCNCDicke:1
RWAufhaengerBLaminate1:
RWAufhaengerBLaminate2:
RWAufhaengerBLaminate3:
RWAufhaengerBLaminate4:
RWAufhaengerBLaminate5:
RWAufhaengerBLaminate6:
RWAufhaengerBAufmass:0
RWAufhaengerBLockedValue0:0
RWAufhaengerBLockedValue1:1
RWAufhaengerBLockedValue2:0
RWAufhaengerBLockedValue3:1
RWAufhaengerBLockedValue4:0
RWAufhaengerBLockedValue5:1
RWAufhaengerBLockedValue6:1
RWAufhaengerBLockedValue7:1
RWAufhaengerBLockedValue8:1
RWAufhaengerBLockedValue9:0
RWAufhaengerBLockedValue10:1
RWAufhaengerBLockedValue11:0
RWAufhaengerBLockedValue12:1
RWAufhaengerBLockedValue13:0
RWAufhaengerBLockedValue14:1
RWAufhaengerBLockedValue15:0
RWAufhaengerBLockedValue16:0
RWAufhaengerBLockedValue17:1
RWAufhaengerBLockedValue18:0
RWAufhaengerBLockedValue19:0
RWAufhaengerBMaterialGruppe:
RWAufhaengerBHatch:Timber Product Horizontal
RWAufhaengerBOrderEdgeCover1:2
RWAufhaengerBOrderEdgeCover2:2
RWAufhaengerBOrderEdgeCover3:2
RWAufhaengerBOrderEdgeCover4:2
RWAufhaengerBFixingEdge1:80
RWAufhaengerBFixingEdge2:80
RWAufhaengerBFixingEdge3:80
RWAufhaengerBFixingEdge4:80
RWAufhaengerBRueckseiteFertigmass:0
RWAufhaengerBT1:0	Chipboard White	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
RWAufhaengerBT2:0	Chipboard White	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
RWAufhaengerBT3:0	Chipboard White	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
GlasStripVArtikelNr:
GlasStripVBezeichnung:Glas Strip
GlasStripVKante1:
GlasStripVKante2:
GlasStripVKante3:
GlasStripVKante4:
GlasStripVKStaerke1:0
GlasStripVKStaerke2:0
GlasStripVKStaerke3:0
GlasStripVKStaerke4:0
GlasStripVBelag1:
GlasStripVBelag2:
GlasStripVBelag1Bez:
GlasStripVBelag2Bez:
GlasStripVBemerkung:
GlasStripVGrain:0
GlasStripVCNCProgramm:
GlasStripVCNCLaenge:0
GlasStripVCNCBreite:0
GlasStripVCNCDicke:0
GlasStripVLaminate1:
GlasStripVLaminate2:Polyurethan
GlasStripVLaminate3:Polyurethan
GlasStripVLaminate4:
GlasStripVLaminate5:
GlasStripVLaminate6:
GlasStripVAufmass:0
GlasStripVLockedValue0:0
GlasStripVLockedValue1:1
GlasStripVLockedValue2:0
GlasStripVLockedValue3:1
GlasStripVLockedValue4:0
GlasStripVLockedValue5:0
GlasStripVLockedValue6:0
GlasStripVLockedValue7:0
GlasStripVLockedValue8:1
GlasStripVLockedValue9:0
GlasStripVLockedValue10:1
GlasStripVLockedValue11:0
GlasStripVLockedValue12:1
GlasStripVLockedValue13:0
GlasStripVLockedValue14:1
GlasStripVLockedValue15:0
GlasStripVLockedValue16:0
GlasStripVLockedValue17:1
GlasStripVLockedValue18:0
GlasStripVLockedValue19:0
GlasStripVMaterialGruppe:
GlasStripVHatch:End Grain
GlasStripVOrderEdgeCover1:2
GlasStripVOrderEdgeCover2:2
GlasStripVOrderEdgeCover3:2
GlasStripVOrderEdgeCover4:2
GlasStripVFixingEdge1:80
GlasStripVFixingEdge2:80
GlasStripVFixingEdge3:80
GlasStripVFixingEdge4:80
GlasStripVRueckseiteFertigmass:0
GlasStripVT1:0	Beech	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
GlasStripVT2:0	Beech	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
GlasStripVT3:0	Beech	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
GlasStripHArtikelNr:
GlasStripHBezeichnung:Glas Strip
GlasStripHKante1:
GlasStripHKante2:
GlasStripHKante3:
GlasStripHKante4:
GlasStripHKStaerke1:0
GlasStripHKStaerke2:0
GlasStripHKStaerke3:0
GlasStripHKStaerke4:0
GlasStripHBelag1:
GlasStripHBelag2:
GlasStripHBelag1Bez:
GlasStripHBelag2Bez:
GlasStripHBemerkung:
GlasStripHGrain:0
GlasStripHCNCProgramm:
GlasStripHCNCLaenge:0
GlasStripHCNCBreite:0
GlasStripHCNCDicke:0
GlasStripHLaminate1:
GlasStripHLaminate2:Polyurethan
GlasStripHLaminate3:Polyurethan
GlasStripHLaminate4:
GlasStripHLaminate5:
GlasStripHLaminate6:
GlasStripHAufmass:0
GlasStripHLockedValue0:0
GlasStripHLockedValue1:1
GlasStripHLockedValue2:0
GlasStripHLockedValue3:1
GlasStripHLockedValue4:0
GlasStripHLockedValue5:0
GlasStripHLockedValue6:0
GlasStripHLockedValue7:0
GlasStripHLockedValue8:1
GlasStripHLockedValue9:0
GlasStripHLockedValue10:1
GlasStripHLockedValue11:0
GlasStripHLockedValue12:1
GlasStripHLockedValue13:0
GlasStripHLockedValue14:1
GlasStripHLockedValue15:0
GlasStripHLockedValue16:0
GlasStripHLockedValue17:1
GlasStripHLockedValue18:0
GlasStripHLockedValue19:0
GlasStripHMaterialGruppe:
GlasStripHHatch:End Grain
GlasStripHOrderEdgeCover1:2
GlasStripHOrderEdgeCover2:2
GlasStripHOrderEdgeCover3:2
GlasStripHOrderEdgeCover4:2
GlasStripHFixingEdge1:80
GlasStripHFixingEdge2:80
GlasStripHFixingEdge3:80
GlasStripHFixingEdge4:80
GlasStripHRueckseiteFertigmass:0
GlasStripHT1:0	Beech	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
GlasStripHT2:0	Beech	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
GlasStripHT3:0	Beech	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
AltFillingArtikelNr:Chipboard-Beech-3/4
AltFillingBezeichnung:Alternative Panel
AltFillingKante1:Beech-24*0,6
AltFillingKante2:Beech-24*0,6
AltFillingKante3:Beech-24*0,6
AltFillingKante4:Beech-24*0,6
AltFillingKStaerke1:0,5
AltFillingKStaerke2:0,5
AltFillingKStaerke3:0,5
AltFillingKStaerke4:0,5
AltFillingBelag1:
AltFillingBelag2:
AltFillingBelag1Bez:
AltFillingBelag2Bez:
AltFillingBemerkung:
AltFillingGrain:0
AltFillingCNCProgramm:
AltFillingCNCLaenge:1
AltFillingCNCBreite:1
AltFillingCNCDicke:1
AltFillingLaminate1:
AltFillingLaminate2:Polyurethan
AltFillingLaminate3:Polyurethan
AltFillingLaminate4:
AltFillingLaminate5:
AltFillingLaminate6:
AltFillingAufmass:0
AltFillingLockedValue0:0
AltFillingLockedValue1:1
AltFillingLockedValue2:0
AltFillingLockedValue3:1
AltFillingLockedValue4:0
AltFillingLockedValue5:0
AltFillingLockedValue6:0
AltFillingLockedValue7:0
AltFillingLockedValue8:0
AltFillingLockedValue9:0
AltFillingLockedValue10:0
AltFillingLockedValue11:0
AltFillingLockedValue12:0
AltFillingLockedValue13:0
AltFillingLockedValue14:0
AltFillingLockedValue15:0
AltFillingLockedValue16:0
AltFillingLockedValue17:1
AltFillingLockedValue18:0
AltFillingLockedValue19:0
AltFillingMaterialGruppe:
AltFillingHatch:Timber Product Vertical
AltFillingOrderEdgeCover1:2
AltFillingOrderEdgeCover2:2
AltFillingOrderEdgeCover3:2
AltFillingOrderEdgeCover4:2
AltFillingFixingEdge1:80
AltFillingFixingEdge2:80
AltFillingFixingEdge3:80
AltFillingFixingEdge4:80
AltFillingRueckseiteFertigmass:0
AltFillingT1:0	Beech	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
AltFillingT2:0	Beech	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
AltFillingT3:0	Beech	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
DoorRailArtikelNr:Lam-Beech-3/4
DoorRailBezeichnung:Stile+Rail
DoorRailKante1:Beech-24*0,6
DoorRailKante2:Beech-24*0,6
DoorRailKante3:
DoorRailKante4:
DoorRailKStaerke1:1
DoorRailKStaerke2:1
DoorRailKStaerke3:0
DoorRailKStaerke4:0
DoorRailBelag1:
DoorRailBelag2:
DoorRailBelag1Bez:
DoorRailBelag2Bez:
DoorRailBemerkung:
DoorRailGrain:0
DoorRailCNCProgramm:
DoorRailCNCLaenge:1
DoorRailCNCBreite:1
DoorRailCNCDicke:1
DoorRailLaminate1:
DoorRailLaminate2:
DoorRailLaminate3:
DoorRailLaminate4:
DoorRailLaminate5:
DoorRailLaminate6:
DoorRailAufmass:0
DoorRailLockedValue0:0
DoorRailLockedValue1:1
DoorRailLockedValue2:0
DoorRailLockedValue3:1
DoorRailLockedValue4:0
DoorRailLockedValue5:0
DoorRailLockedValue6:0
DoorRailLockedValue7:0
DoorRailLockedValue8:0
DoorRailLockedValue9:0
DoorRailLockedValue10:0
DoorRailLockedValue11:0
DoorRailLockedValue12:1
DoorRailLockedValue13:0
DoorRailLockedValue14:1
DoorRailLockedValue15:0
DoorRailLockedValue16:0
DoorRailLockedValue17:1
DoorRailLockedValue18:0
DoorRailLockedValue19:0
DoorRailMaterialGruppe:
DoorRailHatch:End Grain
DoorRailOrderEdgeCover1:2
DoorRailOrderEdgeCover2:2
DoorRailOrderEdgeCover3:2
DoorRailOrderEdgeCover4:2
DoorRailFixingEdge1:80
DoorRailFixingEdge2:80
DoorRailFixingEdge3:80
DoorRailFixingEdge4:80
DoorRailRueckseiteFertigmass:0
DoorRailT1:0	Beech	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
DoorRailT2:0	Beech	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
DoorRailT3:0	Beech	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
DoorStileArtikelNr:Lam-Beech-3/4
DoorStileBezeichnung:Stile+Rail
DoorStileKante1:Beech-24*0,6
DoorStileKante2:Beech-24*0,6
DoorStileKante3:
DoorStileKante4:
DoorStileKStaerke1:1
DoorStileKStaerke2:1
DoorStileKStaerke3:0
DoorStileKStaerke4:0
DoorStileBelag1:
DoorStileBelag2:
DoorStileBelag1Bez:
DoorStileBelag2Bez:
DoorStileBemerkung:
DoorStileGrain:0
DoorStileCNCProgramm:
DoorStileCNCLaenge:1
DoorStileCNCBreite:1
DoorStileCNCDicke:1
DoorStileLaminate1:
DoorStileLaminate2:
DoorStileLaminate3:
DoorStileLaminate4:
DoorStileLaminate5:
DoorStileLaminate6:
DoorStileAufmass:0
DoorStileLockedValue0:0
DoorStileLockedValue1:1
DoorStileLockedValue2:0
DoorStileLockedValue3:1
DoorStileLockedValue4:0
DoorStileLockedValue5:0
DoorStileLockedValue6:0
DoorStileLockedValue7:0
DoorStileLockedValue8:0
DoorStileLockedValue9:0
DoorStileLockedValue10:0
DoorStileLockedValue11:0
DoorStileLockedValue12:1
DoorStileLockedValue13:0
DoorStileLockedValue14:1
DoorStileLockedValue15:0
DoorStileLockedValue16:0
DoorStileLockedValue17:1
DoorStileLockedValue18:0
DoorStileLockedValue19:0
DoorStileMaterialGruppe:
DoorStileHatch:End Grain
DoorStileOrderEdgeCover1:2
DoorStileOrderEdgeCover2:2
DoorStileOrderEdgeCover3:2
DoorStileOrderEdgeCover4:2
DoorStileFixingEdge1:80
DoorStileFixingEdge2:80
DoorStileFixingEdge3:80
DoorStileFixingEdge4:80
DoorStileRueckseiteFertigmass:0
DoorStileT1:0	Beech	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
DoorStileT2:0	Beech	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
DoorStileT3:0	Beech	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
DrawRailArtikelNr:Lam-Beech-3/4
DrawRailBezeichnung:Stile+Rail
DrawRailKante1:Beech-24*0,6
DrawRailKante2:Beech-24*0,6
DrawRailKante3:
DrawRailKante4:
DrawRailKStaerke1:1
DrawRailKStaerke2:1
DrawRailKStaerke3:0
DrawRailKStaerke4:0
DrawRailBelag1:
DrawRailBelag2:
DrawRailBelag1Bez:
DrawRailBelag2Bez:
DrawRailBemerkung:
DrawRailGrain:0
DrawRailCNCProgramm:
DrawRailCNCLaenge:1
DrawRailCNCBreite:1
DrawRailCNCDicke:1
DrawRailLaminate1:
DrawRailLaminate2:
DrawRailLaminate3:
DrawRailLaminate4:
DrawRailLaminate5:
DrawRailLaminate6:
DrawRailAufmass:0
DrawRailLockedValue0:0
DrawRailLockedValue1:1
DrawRailLockedValue2:0
DrawRailLockedValue3:1
DrawRailLockedValue4:0
DrawRailLockedValue5:0
DrawRailLockedValue6:0
DrawRailLockedValue7:0
DrawRailLockedValue8:0
DrawRailLockedValue9:0
DrawRailLockedValue10:0
DrawRailLockedValue11:0
DrawRailLockedValue12:1
DrawRailLockedValue13:0
DrawRailLockedValue14:1
DrawRailLockedValue15:0
DrawRailLockedValue16:0
DrawRailLockedValue17:1
DrawRailLockedValue18:0
DrawRailLockedValue19:0
DrawRailMaterialGruppe:
DrawRailHatch:End Grain
DrawRailOrderEdgeCover1:2
DrawRailOrderEdgeCover2:2
DrawRailOrderEdgeCover3:2
DrawRailOrderEdgeCover4:2
DrawRailFixingEdge1:80
DrawRailFixingEdge2:80
DrawRailFixingEdge3:80
DrawRailFixingEdge4:80
DrawRailRueckseiteFertigmass:0
DrawRailT1:0	Beech	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
DrawRailT2:0	Beech	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
DrawRailT3:0	Beech	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
DrawStileArtikelNr:Lam-Beech-3/4
DrawStileBezeichnung:Stile+Rail
DrawStileKante1:Beech-24*0,6
DrawStileKante2:Beech-24*0,6
DrawStileKante3:
DrawStileKante4:
DrawStileKStaerke1:1
DrawStileKStaerke2:1
DrawStileKStaerke3:0
DrawStileKStaerke4:0
DrawStileBelag1:
DrawStileBelag2:
DrawStileBelag1Bez:
DrawStileBelag2Bez:
DrawStileBemerkung:
DrawStileGrain:0
DrawStileCNCProgramm:
DrawStileCNCLaenge:1
DrawStileCNCBreite:1
DrawStileCNCDicke:1
DrawStileLaminate1:
DrawStileLaminate2:
DrawStileLaminate3:
DrawStileLaminate4:
DrawStileLaminate5:
DrawStileLaminate6:
DrawStileAufmass:0
DrawStileLockedValue0:0
DrawStileLockedValue1:1
DrawStileLockedValue2:0
DrawStileLockedValue3:1
DrawStileLockedValue4:0
DrawStileLockedValue5:0
DrawStileLockedValue6:0
DrawStileLockedValue7:0
DrawStileLockedValue8:0
DrawStileLockedValue9:0
DrawStileLockedValue10:0
DrawStileLockedValue11:0
DrawStileLockedValue12:1
DrawStileLockedValue13:0
DrawStileLockedValue14:1
DrawStileLockedValue15:0
DrawStileLockedValue16:0
DrawStileLockedValue17:1
DrawStileLockedValue18:0
DrawStileLockedValue19:0
DrawStileMaterialGruppe:
DrawStileHatch:End Grain
DrawStileOrderEdgeCover1:2
DrawStileOrderEdgeCover2:2
DrawStileOrderEdgeCover3:2
DrawStileOrderEdgeCover4:2
DrawStileFixingEdge1:80
DrawStileFixingEdge2:80
DrawStileFixingEdge3:80
DrawStileFixingEdge4:80
DrawStileRueckseiteFertigmass:0
DrawStileT1:0	Beech	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
DrawStileT2:0	Beech	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
DrawStileT3:0	Beech	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
BlindFrontFrameArtikelNr:Lam-Beech-3/4
BlindFrontFrameBezeichnung:Stile+Rail
BlindFrontFrameKante1:Beech-24*0,6
BlindFrontFrameKante2:Beech-24*0,6
BlindFrontFrameKante3:
BlindFrontFrameKante4:
BlindFrontFrameKStaerke1:1
BlindFrontFrameKStaerke2:1
BlindFrontFrameKStaerke3:0
BlindFrontFrameKStaerke4:0
BlindFrontFrameBelag1:
BlindFrontFrameBelag2:
BlindFrontFrameBelag1Bez:
BlindFrontFrameBelag2Bez:
BlindFrontFrameBemerkung:
BlindFrontFrameGrain:0
BlindFrontFrameCNCProgramm:
BlindFrontFrameCNCLaenge:1
BlindFrontFrameCNCBreite:1
BlindFrontFrameCNCDicke:1
BlindFrontFrameLaminate1:
BlindFrontFrameLaminate2:
BlindFrontFrameLaminate3:
BlindFrontFrameLaminate4:
BlindFrontFrameLaminate5:
BlindFrontFrameLaminate6:
BlindFrontFrameAufmass:0
BlindFrontFrameLockedValue0:0
BlindFrontFrameLockedValue1:1
BlindFrontFrameLockedValue2:0
BlindFrontFrameLockedValue3:1
BlindFrontFrameLockedValue4:0
BlindFrontFrameLockedValue5:0
BlindFrontFrameLockedValue6:0
BlindFrontFrameLockedValue7:0
BlindFrontFrameLockedValue8:0
BlindFrontFrameLockedValue9:0
BlindFrontFrameLockedValue10:0
BlindFrontFrameLockedValue11:0
BlindFrontFrameLockedValue12:1
BlindFrontFrameLockedValue13:0
BlindFrontFrameLockedValue14:1
BlindFrontFrameLockedValue15:0
BlindFrontFrameLockedValue16:0
BlindFrontFrameLockedValue17:1
BlindFrontFrameLockedValue18:0
BlindFrontFrameLockedValue19:0
BlindFrontFrameMaterialGruppe:
BlindFrontFrameHatch:End Grain
BlindFrontFrameOrderEdgeCover1:2
BlindFrontFrameOrderEdgeCover2:2
BlindFrontFrameOrderEdgeCover3:2
BlindFrontFrameOrderEdgeCover4:2
BlindFrontFrameFixingEdge1:80
BlindFrontFrameFixingEdge2:80
BlindFrontFrameFixingEdge3:80
BlindFrontFrameFixingEdge4:80
BlindFrontFrameRueckseiteFertigmass:0
BlindFrontFrameT1:0	Beech	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
BlindFrontFrameT2:0	Beech	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
BlindFrontFrameT3:0	Beech	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
BlindFrontFrameVertArtikelNr:Lam-Beech-3/4
BlindFrontFrameVertBezeichnung:Stile+Rail
BlindFrontFrameVertKante1:Beech-24*0,6
BlindFrontFrameVertKante2:Beech-24*0,6
BlindFrontFrameVertKante3:
BlindFrontFrameVertKante4:
BlindFrontFrameVertKStaerke1:1
BlindFrontFrameVertKStaerke2:1
BlindFrontFrameVertKStaerke3:0
BlindFrontFrameVertKStaerke4:0
BlindFrontFrameVertBelag1:
BlindFrontFrameVertBelag2:
BlindFrontFrameVertBelag1Bez:
BlindFrontFrameVertBelag2Bez:
BlindFrontFrameVertBemerkung:
BlindFrontFrameVertGrain:0
BlindFrontFrameVertCNCProgramm:
BlindFrontFrameVertCNCLaenge:1
BlindFrontFrameVertCNCBreite:1
BlindFrontFrameVertCNCDicke:1
BlindFrontFrameVertLaminate1:
BlindFrontFrameVertLaminate2:
BlindFrontFrameVertLaminate3:
BlindFrontFrameVertLaminate4:
BlindFrontFrameVertLaminate5:
BlindFrontFrameVertLaminate6:
BlindFrontFrameVertAufmass:0
BlindFrontFrameVertLockedValue0:0
BlindFrontFrameVertLockedValue1:1
BlindFrontFrameVertLockedValue2:0
BlindFrontFrameVertLockedValue3:1
BlindFrontFrameVertLockedValue4:0
BlindFrontFrameVertLockedValue5:0
BlindFrontFrameVertLockedValue6:0
BlindFrontFrameVertLockedValue7:0
BlindFrontFrameVertLockedValue8:0
BlindFrontFrameVertLockedValue9:0
BlindFrontFrameVertLockedValue10:0
BlindFrontFrameVertLockedValue11:0
BlindFrontFrameVertLockedValue12:1
BlindFrontFrameVertLockedValue13:0
BlindFrontFrameVertLockedValue14:1
BlindFrontFrameVertLockedValue15:0
BlindFrontFrameVertLockedValue16:0
BlindFrontFrameVertLockedValue17:1
BlindFrontFrameVertLockedValue18:0
BlindFrontFrameVertLockedValue19:0
BlindFrontFrameVertMaterialGruppe:
BlindFrontFrameVertHatch:End Grain
BlindFrontFrameVertOrderEdgeCover1:2
BlindFrontFrameVertOrderEdgeCover2:2
BlindFrontFrameVertOrderEdgeCover3:2
BlindFrontFrameVertOrderEdgeCover4:2
BlindFrontFrameVertFixingEdge1:80
BlindFrontFrameVertFixingEdge2:80
BlindFrontFrameVertFixingEdge3:80
BlindFrontFrameVertFixingEdge4:80
BlindFrontFrameVertRueckseiteFertigmass:0
BlindFrontFrameVertT1:0	Beech	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
BlindFrontFrameVertT2:0	Beech	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
BlindFrontFrameVertT3:0	Beech	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
BlindFrontStileArtikelNr:Lam-Beech-3/4
BlindFrontStileBezeichnung:Stile+Rail
BlindFrontStileKante1:Beech-24*0,6
BlindFrontStileKante2:Beech-24*0,6
BlindFrontStileKante3:
BlindFrontStileKante4:
BlindFrontStileKStaerke1:1
BlindFrontStileKStaerke2:1
BlindFrontStileKStaerke3:0
BlindFrontStileKStaerke4:0
BlindFrontStileBelag1:
BlindFrontStileBelag2:
BlindFrontStileBelag1Bez:
BlindFrontStileBelag2Bez:
BlindFrontStileBemerkung:
BlindFrontStileGrain:0
BlindFrontStileCNCProgramm:
BlindFrontStileCNCLaenge:1
BlindFrontStileCNCBreite:1
BlindFrontStileCNCDicke:1
BlindFrontStileLaminate1:
BlindFrontStileLaminate2:
BlindFrontStileLaminate3:
BlindFrontStileLaminate4:
BlindFrontStileLaminate5:
BlindFrontStileLaminate6:
BlindFrontStileAufmass:0
BlindFrontStileLockedValue0:0
BlindFrontStileLockedValue1:1
BlindFrontStileLockedValue2:0
BlindFrontStileLockedValue3:1
BlindFrontStileLockedValue4:0
BlindFrontStileLockedValue5:0
BlindFrontStileLockedValue6:0
BlindFrontStileLockedValue7:0
BlindFrontStileLockedValue8:0
BlindFrontStileLockedValue9:0
BlindFrontStileLockedValue10:0
BlindFrontStileLockedValue11:0
BlindFrontStileLockedValue12:1
BlindFrontStileLockedValue13:0
BlindFrontStileLockedValue14:1
BlindFrontStileLockedValue15:0
BlindFrontStileLockedValue16:0
BlindFrontStileLockedValue17:1
BlindFrontStileLockedValue18:0
BlindFrontStileLockedValue19:0
BlindFrontStileMaterialGruppe:
BlindFrontStileHatch:End Grain
BlindFrontStileOrderEdgeCover1:2
BlindFrontStileOrderEdgeCover2:2
BlindFrontStileOrderEdgeCover3:2
BlindFrontStileOrderEdgeCover4:2
BlindFrontStileFixingEdge1:80
BlindFrontStileFixingEdge2:80
BlindFrontStileFixingEdge3:80
BlindFrontStileFixingEdge4:80
BlindFrontStileRueckseiteFertigmass:0
BlindFrontStileT1:0	Beech	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
BlindFrontStileT2:0	Beech	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
BlindFrontStileT3:0	Beech	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
BlindFrontRailArtikelNr:Lam-Beech-3/4
BlindFrontRailBezeichnung:Stile+Rail
BlindFrontRailKante1:Beech-24*0,6
BlindFrontRailKante2:Beech-24*0,6
BlindFrontRailKante3:
BlindFrontRailKante4:
BlindFrontRailKStaerke1:1
BlindFrontRailKStaerke2:1
BlindFrontRailKStaerke3:0
BlindFrontRailKStaerke4:0
BlindFrontRailBelag1:
BlindFrontRailBelag2:
BlindFrontRailBelag1Bez:
BlindFrontRailBelag2Bez:
BlindFrontRailBemerkung:
BlindFrontRailGrain:0
BlindFrontRailCNCProgramm:
BlindFrontRailCNCLaenge:1
BlindFrontRailCNCBreite:1
BlindFrontRailCNCDicke:1
BlindFrontRailLaminate1:
BlindFrontRailLaminate2:
BlindFrontRailLaminate3:
BlindFrontRailLaminate4:
BlindFrontRailLaminate5:
BlindFrontRailLaminate6:
BlindFrontRailAufmass:0
BlindFrontRailLockedValue0:0
BlindFrontRailLockedValue1:1
BlindFrontRailLockedValue2:0
BlindFrontRailLockedValue3:1
BlindFrontRailLockedValue4:0
BlindFrontRailLockedValue5:0
BlindFrontRailLockedValue6:0
BlindFrontRailLockedValue7:0
BlindFrontRailLockedValue8:0
BlindFrontRailLockedValue9:0
BlindFrontRailLockedValue10:0
BlindFrontRailLockedValue11:0
BlindFrontRailLockedValue12:1
BlindFrontRailLockedValue13:0
BlindFrontRailLockedValue14:1
BlindFrontRailLockedValue15:0
BlindFrontRailLockedValue16:0
BlindFrontRailLockedValue17:1
BlindFrontRailLockedValue18:0
BlindFrontRailLockedValue19:0
BlindFrontRailMaterialGruppe:
BlindFrontRailHatch:End Grain
BlindFrontRailOrderEdgeCover1:2
BlindFrontRailOrderEdgeCover2:2
BlindFrontRailOrderEdgeCover3:2
BlindFrontRailOrderEdgeCover4:2
BlindFrontRailFixingEdge1:80
BlindFrontRailFixingEdge2:80
BlindFrontRailFixingEdge3:80
BlindFrontRailFixingEdge4:80
BlindFrontRailRueckseiteFertigmass:0
BlindFrontRailT1:0	Beech	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
BlindFrontRailT2:0	Beech	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
BlindFrontRailT3:0	Beech	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
BlindFrontFillArtikelNr:Chipboard-Beech-3/4
BlindFrontFillBezeichnung:Alternative Panel
BlindFrontFillKante1:Beech-24*0,6
BlindFrontFillKante2:Beech-24*0,6
BlindFrontFillKante3:Beech-24*0,6
BlindFrontFillKante4:Beech-24*0,6
BlindFrontFillKStaerke1:0,5
BlindFrontFillKStaerke2:0,5
BlindFrontFillKStaerke3:0,5
BlindFrontFillKStaerke4:0,5
BlindFrontFillBelag1:
BlindFrontFillBelag2:
BlindFrontFillBelag1Bez:
BlindFrontFillBelag2Bez:
BlindFrontFillBemerkung:
BlindFrontFillGrain:0
BlindFrontFillCNCProgramm:
BlindFrontFillCNCLaenge:1
BlindFrontFillCNCBreite:1
BlindFrontFillCNCDicke:1
BlindFrontFillLaminate1:
BlindFrontFillLaminate2:Polyurethan
BlindFrontFillLaminate3:Polyurethan
BlindFrontFillLaminate4:
BlindFrontFillLaminate5:
BlindFrontFillLaminate6:
BlindFrontFillAufmass:0
BlindFrontFillLockedValue0:0
BlindFrontFillLockedValue1:1
BlindFrontFillLockedValue2:0
BlindFrontFillLockedValue3:1
BlindFrontFillLockedValue4:0
BlindFrontFillLockedValue5:0
BlindFrontFillLockedValue6:0
BlindFrontFillLockedValue7:0
BlindFrontFillLockedValue8:0
BlindFrontFillLockedValue9:0
BlindFrontFillLockedValue10:0
BlindFrontFillLockedValue11:0
BlindFrontFillLockedValue12:0
BlindFrontFillLockedValue13:0
BlindFrontFillLockedValue14:0
BlindFrontFillLockedValue15:0
BlindFrontFillLockedValue16:0
BlindFrontFillLockedValue17:1
BlindFrontFillLockedValue18:0
BlindFrontFillLockedValue19:0
BlindFrontFillMaterialGruppe:
BlindFrontFillHatch:Timber Product Vertical
BlindFrontFillOrderEdgeCover1:2
BlindFrontFillOrderEdgeCover2:2
BlindFrontFillOrderEdgeCover3:2
BlindFrontFillOrderEdgeCover4:2
BlindFrontFillFixingEdge1:80
BlindFrontFillFixingEdge2:80
BlindFrontFillFixingEdge3:80
BlindFrontFillFixingEdge4:80
BlindFrontFillRueckseiteFertigmass:0
BlindFrontFillT1:0	Beech	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
BlindFrontFillT2:0	Beech	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
BlindFrontFillT3:0	Beech	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
BlindFrontArtikelNr:Lam-Beech-5/8
BlindFrontBezeichnung:Blind Front
BlindFrontKante1:Beech-24*0,6
BlindFrontKante2:Beech-24*0,6
BlindFrontKante3:Beech-24*0,6
BlindFrontKante4:Beech-24*0,6
BlindFrontKStaerke1:1
BlindFrontKStaerke2:1
BlindFrontKStaerke3:1
BlindFrontKStaerke4:1
BlindFrontBelag1:
BlindFrontBelag2:
BlindFrontBelag1Bez:
BlindFrontBelag2Bez:
BlindFrontBemerkung:
BlindFrontGrain:0
BlindFrontCNCProgramm:
BlindFrontCNCLaenge:1
BlindFrontCNCBreite:1
BlindFrontCNCDicke:1
BlindFrontLaminate1:
BlindFrontLaminate2:
BlindFrontLaminate3:
BlindFrontLaminate4:
BlindFrontLaminate5:
BlindFrontLaminate6:
BlindFrontAufmass:0
BlindFrontLockedValue0:0
BlindFrontLockedValue1:0
BlindFrontLockedValue2:0
BlindFrontLockedValue3:0
BlindFrontLockedValue4:0
BlindFrontLockedValue5:0
BlindFrontLockedValue6:0
BlindFrontLockedValue7:0
BlindFrontLockedValue8:0
BlindFrontLockedValue9:0
BlindFrontLockedValue10:0
BlindFrontLockedValue11:0
BlindFrontLockedValue12:0
BlindFrontLockedValue13:0
BlindFrontLockedValue14:0
BlindFrontLockedValue15:0
BlindFrontLockedValue16:0
BlindFrontLockedValue17:1
BlindFrontLockedValue18:0
BlindFrontLockedValue19:0
BlindFrontMaterialGruppe:
BlindFrontHatch:Timber Product Vertical
BlindFrontOrderEdgeCover1:2
BlindFrontOrderEdgeCover2:2
BlindFrontOrderEdgeCover3:2
BlindFrontOrderEdgeCover4:2
BlindFrontFixingEdge1:80
BlindFrontFixingEdge2:80
BlindFrontFixingEdge3:80
BlindFrontFixingEdge4:80
BlindFrontRueckseiteFertigmass:0
BlindFrontT1:0	Beech	0	175.576	-475.576	1	1.5708	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
BlindFrontT2:0	Beech	0	175.576	-475.576	1	1.5708	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
BlindFrontT3:0	Beech	0	175.576	-475.576	1	1.5708	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	N
TuerenMakroVorderseiteProgrammname:
TuerenMakroVorderseiteRueckseiteFertigmass:0
TuerenMakroVorderseiteParameterAnzahl:0
TuerenMakroRueckseiteProgrammname:
TuerenMakroRueckseiteRueckseiteFertigmass:0
TuerenMakroRueckseiteParameterAnzahl:0
TuerenFormatieren:0
TuerenGetrenntFormatieren:0
TuerenZugabeLaenge:0
TuerenZugabeBreite:0
TuerenFertigungFuegen:0
TuerenFertigungFuegenmass:0
DoorRahmenVertMakroVorderseiteProgrammname:
DoorRahmenVertMakroVorderseiteRueckseiteFertigmass:0
DoorRahmenVertMakroVorderseiteParameterAnzahl:0
DoorRahmenVertMakroRueckseiteProgrammname:
DoorRahmenVertMakroRueckseiteRueckseiteFertigmass:0
DoorRahmenVertMakroRueckseiteParameterAnzahl:0
DoorRahmenVertFormatieren:0
DoorRahmenVertGetrenntFormatieren:0
DoorRahmenVertZugabeLaenge:0
DoorRahmenVertZugabeBreite:0
DoorRahmenVertFertigungFuegen:0
DoorRahmenVertFertigungFuegenmass:0
DoorRahmenMakroVorderseiteProgrammname:
DoorRahmenMakroVorderseiteRueckseiteFertigmass:0
DoorRahmenMakroVorderseiteParameterAnzahl:0
DoorRahmenMakroRueckseiteProgrammname:
DoorRahmenMakroRueckseiteRueckseiteFertigmass:0
DoorRahmenMakroRueckseiteParameterAnzahl:0
DoorRahmenFormatieren:0
DoorRahmenGetrenntFormatieren:0
DoorRahmenZugabeLaenge:0
DoorRahmenZugabeBreite:0
DoorRahmenFertigungFuegen:0
DoorRahmenFertigungFuegenmass:0
DoorFillMakroVorderseiteProgrammname:
DoorFillMakroVorderseiteRueckseiteFertigmass:0
DoorFillMakroVorderseiteParameterAnzahl:0
DoorFillMakroRueckseiteProgrammname:
DoorFillMakroRueckseiteRueckseiteFertigmass:0
DoorFillMakroRueckseiteParameterAnzahl:0
DoorFillFormatieren:0
DoorFillGetrenntFormatieren:0
DoorFillZugabeLaenge:0
DoorFillZugabeBreite:0
DoorFillFertigungFuegen:0
DoorFillFertigungFuegenmass:0
DoorStegMakroVorderseiteProgrammname:
DoorStegMakroVorderseiteRueckseiteFertigmass:0
DoorStegMakroVorderseiteParameterAnzahl:0
DoorStegMakroRueckseiteProgrammname:
DoorStegMakroRueckseiteRueckseiteFertigmass:0
DoorStegMakroRueckseiteParameterAnzahl:0
DoorStegFormatieren:0
DoorStegGetrenntFormatieren:0
DoorStegZugabeLaenge:0
DoorStegZugabeBreite:0
DoorStegFertigungFuegen:0
DoorStegFertigungFuegenmass:0
DoorRailMakroVorderseiteProgrammname:
DoorRailMakroVorderseiteRueckseiteFertigmass:0
DoorRailMakroVorderseiteParameterAnzahl:0
DoorRailMakroRueckseiteProgrammname:
DoorRailMakroRueckseiteRueckseiteFertigmass:0
DoorRailMakroRueckseiteParameterAnzahl:0
DoorRailFormatieren:0
DoorRailGetrenntFormatieren:0
DoorRailZugabeLaenge:0
DoorRailZugabeBreite:0
DoorRailFertigungFuegen:0
DoorRailFertigungFuegenmass:0
DoorStileMakroVorderseiteProgrammname:
DoorStileMakroVorderseiteRueckseiteFertigmass:0
DoorStileMakroVorderseiteParameterAnzahl:0
DoorStileMakroRueckseiteProgrammname:
DoorStileMakroRueckseiteRueckseiteFertigmass:0
DoorStileMakroRueckseiteParameterAnzahl:0
DoorStileFormatieren:0
DoorStileGetrenntFormatieren:0
DoorStileZugabeLaenge:0
DoorStileZugabeBreite:0
DoorStileFertigungFuegen:0
DoorStileFertigungFuegenmass:0
BlindFrontMakroVorderseiteProgrammname:
BlindFrontMakroVorderseiteRueckseiteFertigmass:0
BlindFrontMakroVorderseiteParameterAnzahl:0
BlindFrontMakroRueckseiteProgrammname:
BlindFrontMakroRueckseiteRueckseiteFertigmass:0
BlindFrontMakroRueckseiteParameterAnzahl:0
BlindFrontFormatieren:0
BlindFrontGetrenntFormatieren:0
BlindFrontZugabeLaenge:0
BlindFrontZugabeBreite:0
BlindFrontFertigungFuegen:0
BlindFrontFertigungFuegenmass:0
BlindFrontFrameMakroVorderseiteProgrammname:
BlindFrontFrameMakroVorderseiteRueckseiteFertigmass:0
BlindFrontFrameMakroVorderseiteParameterAnzahl:0
BlindFrontFrameMakroRueckseiteProgrammname:
BlindFrontFrameMakroRueckseiteRueckseiteFertigmass:0
BlindFrontFrameMakroRueckseiteParameterAnzahl:0
BlindFrontFrameFormatieren:0
BlindFrontFrameGetrenntFormatieren:0
BlindFrontFrameZugabeLaenge:0
BlindFrontFrameZugabeBreite:0
BlindFrontFrameFertigungFuegen:0
BlindFrontFrameFertigungFuegenmass:0
BlindFrontFrameVertMakroVorderseiteProgrammname:
BlindFrontFrameVertMakroVorderseiteRueckseiteFertigmass:0
BlindFrontFrameVertMakroVorderseiteParameterAnzahl:0
BlindFrontFrameVertMakroRueckseiteProgrammname:
BlindFrontFrameVertMakroRueckseiteRueckseiteFertigmass:0
BlindFrontFrameVertMakroRueckseiteParameterAnzahl:0
BlindFrontFrameVertFormatieren:0
BlindFrontFrameVertGetrenntFormatieren:0
BlindFrontFrameVertZugabeLaenge:0
BlindFrontFrameVertZugabeBreite:0
BlindFrontFrameVertFertigungFuegen:0
BlindFrontFrameVertFertigungFuegenmass:0
BlindFrontFillMakroVorderseiteProgrammname:
BlindFrontFillMakroVorderseiteRueckseiteFertigmass:0
BlindFrontFillMakroVorderseiteParameterAnzahl:0
BlindFrontFillMakroRueckseiteProgrammname:
BlindFrontFillMakroRueckseiteRueckseiteFertigmass:0
BlindFrontFillMakroRueckseiteParameterAnzahl:0
BlindFrontFillFormatieren:0
BlindFrontFillGetrenntFormatieren:0
BlindFrontFillZugabeLaenge:0
BlindFrontFillZugabeBreite:0
BlindFrontFillFertigungFuegen:0
BlindFrontFillFertigungFuegenmass:0
BlindFrontRailMakroVorderseiteProgrammname:
BlindFrontRailMakroVorderseiteRueckseiteFertigmass:0
BlindFrontRailMakroVorderseiteParameterAnzahl:0
BlindFrontRailMakroRueckseiteProgrammname:
BlindFrontRailMakroRueckseiteRueckseiteFertigmass:0
BlindFrontRailMakroRueckseiteParameterAnzahl:0
BlindFrontRailFormatieren:0
BlindFrontRailGetrenntFormatieren:0
BlindFrontRailZugabeLaenge:0
BlindFrontRailZugabeBreite:0
BlindFrontRailFertigungFuegen:0
BlindFrontRailFertigungFuegenmass:0
BlindFrontStileMakroVorderseiteProgrammname:
BlindFrontStileMakroVorderseiteRueckseiteFertigmass:0
BlindFrontStileMakroVorderseiteParameterAnzahl:0
BlindFrontStileMakroRueckseiteProgrammname:
BlindFrontStileMakroRueckseiteRueckseiteFertigmass:0
BlindFrontStileMakroRueckseiteParameterAnzahl:0
BlindFrontStileFormatieren:0
BlindFrontStileGetrenntFormatieren:0
BlindFrontStileZugabeLaenge:0
BlindFrontStileZugabeBreite:0
BlindFrontStileFertigungFuegen:0
BlindFrontStileFertigungFuegenmass:0
DrawFrontMakroVorderseiteProgrammname:
DrawFrontMakroVorderseiteRueckseiteFertigmass:0
DrawFrontMakroVorderseiteParameterAnzahl:0
DrawFrontMakroRueckseiteProgrammname:
DrawFrontMakroRueckseiteRueckseiteFertigmass:0
DrawFrontMakroRueckseiteParameterAnzahl:0
DrawFrontFormatieren:0
DrawFrontGetrenntFormatieren:0
DrawFrontZugabeLaenge:0
DrawFrontZugabeBreite:0
DrawFrontFertigungFuegen:0
DrawFrontFertigungFuegenmass:0
DrawFrameAufrMakroVorderseiteProgrammname:
DrawFrameAufrMakroVorderseiteRueckseiteFertigmass:0
DrawFrameAufrMakroVorderseiteParameterAnzahl:0
DrawFrameAufrMakroRueckseiteProgrammname:
DrawFrameAufrMakroRueckseiteRueckseiteFertigmass:0
DrawFrameAufrMakroRueckseiteParameterAnzahl:0
DrawFrameAufrFormatieren:0
DrawFrameAufrGetrenntFormatieren:0
DrawFrameAufrZugabeLaenge:0
DrawFrameAufrZugabeBreite:0
DrawFrameAufrFertigungFuegen:0
DrawFrameAufrFertigungFuegenmass:0
DrawFrameMakroVorderseiteProgrammname:
DrawFrameMakroVorderseiteRueckseiteFertigmass:0
DrawFrameMakroVorderseiteParameterAnzahl:5
DrawFrameMakroVorderseiteParameterName1:
DrawFrameMakroVorderseiteParameterName2:
DrawFrameMakroVorderseiteParameterName3:
DrawFrameMakroVorderseiteParameterName4:
DrawFrameMakroVorderseiteParameterName5:
DrawFrameMakroVorderseiteParameterWert1:
DrawFrameMakroVorderseiteParameterWert2:
DrawFrameMakroVorderseiteParameterWert3:
DrawFrameMakroVorderseiteParameterWert4:
DrawFrameMakroVorderseiteParameterWert5:
DrawFrameMakroRueckseiteProgrammname:
DrawFrameMakroRueckseiteRueckseiteFertigmass:0
DrawFrameMakroRueckseiteParameterAnzahl:5
DrawFrameMakroRueckseiteParameterName1:
DrawFrameMakroRueckseiteParameterName2:
DrawFrameMakroRueckseiteParameterName3:
DrawFrameMakroRueckseiteParameterName4:
DrawFrameMakroRueckseiteParameterName5:
DrawFrameMakroRueckseiteParameterWert1:
DrawFrameMakroRueckseiteParameterWert2:
DrawFrameMakroRueckseiteParameterWert3:
DrawFrameMakroRueckseiteParameterWert4:
DrawFrameMakroRueckseiteParameterWert5:
DrawFrameFormatieren:0
DrawFrameGetrenntFormatieren:0
DrawFrameZugabeLaenge:0
DrawFrameZugabeBreite:0
DrawFrameFertigungFuegen:0
DrawFrameFertigungFuegenmass:0
DrawFillMakroVorderseiteProgrammname:
DrawFillMakroVorderseiteRueckseiteFertigmass:0
DrawFillMakroVorderseiteParameterAnzahl:0
DrawFillMakroRueckseiteProgrammname:
DrawFillMakroRueckseiteRueckseiteFertigmass:0
DrawFillMakroRueckseiteParameterAnzahl:0
DrawFillFormatieren:0
DrawFillGetrenntFormatieren:0
DrawFillZugabeLaenge:0
DrawFillZugabeBreite:0
DrawFillFertigungFuegen:0
DrawFillFertigungFuegenmass:0
DrawStegMakroVorderseiteProgrammname:
DrawStegMakroVorderseiteRueckseiteFertigmass:0
DrawStegMakroVorderseiteParameterAnzahl:0
DrawStegMakroRueckseiteProgrammname:
DrawStegMakroRueckseiteRueckseiteFertigmass:0
DrawStegMakroRueckseiteParameterAnzahl:0
DrawStegFormatieren:0
DrawStegGetrenntFormatieren:0
DrawStegZugabeLaenge:0
DrawStegZugabeBreite:0
DrawStegFertigungFuegen:0
DrawStegFertigungFuegenmass:0
DrawRailMakroVorderseiteProgrammname:
DrawRailMakroVorderseiteRueckseiteFertigmass:0
DrawRailMakroVorderseiteParameterAnzahl:0
DrawRailMakroRueckseiteProgrammname:
DrawRailMakroRueckseiteRueckseiteFertigmass:0
DrawRailMakroRueckseiteParameterAnzahl:0
DrawRailFormatieren:0
DrawRailGetrenntFormatieren:0
DrawRailZugabeLaenge:0
DrawRailZugabeBreite:0
DrawRailFertigungFuegen:0
DrawRailFertigungFuegenmass:0
DrawStileMakroVorderseiteProgrammname:
DrawStileMakroVorderseiteRueckseiteFertigmass:0
DrawStileMakroVorderseiteParameterAnzahl:0
DrawStileMakroRueckseiteProgrammname:
DrawStileMakroRueckseiteRueckseiteFertigmass:0
DrawStileMakroRueckseiteParameterAnzahl:0
DrawStileFormatieren:0
DrawStileGetrenntFormatieren:0
DrawStileZugabeLaenge:0
DrawStileZugabeBreite:0
DrawStileFertigungFuegen:0
DrawStileFertigungFuegenmass:0
DeckelMakroVorderseiteProgrammname:
DeckelMakroVorderseiteRueckseiteFertigmass:0
DeckelMakroVorderseiteParameterAnzahl:0
DeckelMakroRueckseiteProgrammname:
DeckelMakroRueckseiteRueckseiteFertigmass:0
DeckelMakroRueckseiteParameterAnzahl:0
DeckelFormatieren:0
DeckelGetrenntFormatieren:0
DeckelZugabeLaenge:0
DeckelZugabeBreite:0
DeckelFertigungFuegen:0
DeckelFertigungFuegenmass:0
StellplatteMakroVorderseiteProgrammname:
StellplatteMakroVorderseiteRueckseiteFertigmass:0
StellplatteMakroVorderseiteParameterAnzahl:0
StellplatteMakroRueckseiteProgrammname:
StellplatteMakroRueckseiteRueckseiteFertigmass:0
StellplatteMakroRueckseiteParameterAnzahl:0
StellplatteFormatieren:0
StellplatteGetrenntFormatieren:0
StellplatteZugabeLaenge:0
StellplatteZugabeBreite:0
StellplatteFertigungFuegen:0
StellplatteFertigungFuegenmass:0
BlendenTMakroVorderseiteProgrammname:
BlendenTMakroVorderseiteRueckseiteFertigmass:0
BlendenTMakroVorderseiteParameterAnzahl:0
BlendenTMakroRueckseiteProgrammname:
BlendenTMakroRueckseiteRueckseiteFertigmass:0
BlendenTMakroRueckseiteParameterAnzahl:0
BlendenTFormatieren:0
BlendenTGetrenntFormatieren:0
BlendenTZugabeLaenge:0
BlendenTZugabeBreite:0
BlendenTFertigungFuegen:0
BlendenTFertigungFuegenmass:0
BlendenLMakroVorderseiteProgrammname:
BlendenLMakroVorderseiteRueckseiteFertigmass:0
BlendenLMakroVorderseiteParameterAnzahl:0
BlendenLMakroRueckseiteProgrammname:
BlendenLMakroRueckseiteRueckseiteFertigmass:0
BlendenLMakroRueckseiteParameterAnzahl:0
BlendenLFormatieren:0
BlendenLGetrenntFormatieren:0
BlendenLZugabeLaenge:0
BlendenLZugabeBreite:0
BlendenLFertigungFuegen:0
BlendenLFertigungFuegenmass:0
BlendenRMakroVorderseiteProgrammname:
BlendenRMakroVorderseiteRueckseiteFertigmass:0
BlendenRMakroVorderseiteParameterAnzahl:0
BlendenRMakroRueckseiteProgrammname:
BlendenRMakroRueckseiteRueckseiteFertigmass:0
BlendenRMakroRueckseiteParameterAnzahl:0
BlendenRFormatieren:0
BlendenRGetrenntFormatieren:0
BlendenRZugabeLaenge:0
BlendenRZugabeBreite:0
BlendenRFertigungFuegen:0
BlendenRFertigungFuegenmass:0
KranzBlendeLMakroVorderseiteProgrammname:
KranzBlendeLMakroVorderseiteRueckseiteFertigmass:0
KranzBlendeLMakroVorderseiteParameterAnzahl:0
KranzBlendeLMakroRueckseiteProgrammname:
KranzBlendeLMakroRueckseiteRueckseiteFertigmass:0
KranzBlendeLMakroRueckseiteParameterAnzahl:0
KranzBlendeLFormatieren:0
KranzBlendeLGetrenntFormatieren:0
KranzBlendeLZugabeLaenge:0
KranzBlendeLZugabeBreite:0
KranzBlendeLFertigungFuegen:0
KranzBlendeLFertigungFuegenmass:0
KranzBlendeRMakroVorderseiteProgrammname:
KranzBlendeRMakroVorderseiteRueckseiteFertigmass:0
KranzBlendeRMakroVorderseiteParameterAnzahl:0
KranzBlendeRMakroRueckseiteProgrammname:
KranzBlendeRMakroRueckseiteRueckseiteFertigmass:0
KranzBlendeRMakroRueckseiteParameterAnzahl:0
KranzBlendeRFormatieren:0
KranzBlendeRGetrenntFormatieren:0
KranzBlendeRZugabeLaenge:0
KranzBlendeRZugabeBreite:0
KranzBlendeRFertigungFuegen:0
KranzBlendeRFertigungFuegenmass:0
KranzBlendeHMakroVorderseiteProgrammname:
KranzBlendeHMakroVorderseiteRueckseiteFertigmass:0
KranzBlendeHMakroVorderseiteParameterAnzahl:0
KranzBlendeHMakroRueckseiteProgrammname:
KranzBlendeHMakroRueckseiteRueckseiteFertigmass:0
KranzBlendeHMakroRueckseiteParameterAnzahl:0
KranzBlendeHFormatieren:0
KranzBlendeHGetrenntFormatieren:0
KranzBlendeHZugabeLaenge:0
KranzBlendeHZugabeBreite:0
KranzBlendeHFertigungFuegen:0
KranzBlendeHFertigungFuegenmass:0
DoppelseitenLMakroVorderseiteProgrammname:
DoppelseitenLMakroVorderseiteRueckseiteFertigmass:0
DoppelseitenLMakroVorderseiteParameterAnzahl:0
DoppelseitenLMakroRueckseiteProgrammname:
DoppelseitenLMakroRueckseiteRueckseiteFertigmass:0
DoppelseitenLMakroRueckseiteParameterAnzahl:0
DoppelseitenLFormatieren:0
DoppelseitenLGetrenntFormatieren:0
DoppelseitenLZugabeLaenge:0
DoppelseitenLZugabeBreite:0
DoppelseitenLFertigungFuegen:0
DoppelseitenLFertigungFuegenmass:0
DoppelseitenRMakroVorderseiteProgrammname:
DoppelseitenRMakroVorderseiteRueckseiteFertigmass:0
DoppelseitenRMakroVorderseiteParameterAnzahl:0
DoppelseitenRMakroRueckseiteProgrammname:
DoppelseitenRMakroRueckseiteRueckseiteFertigmass:0
DoppelseitenRMakroRueckseiteParameterAnzahl:0
DoppelseitenRFormatieren:0
DoppelseitenRGetrenntFormatieren:0
DoppelseitenRZugabeLaenge:0
DoppelseitenRZugabeBreite:0
DoppelseitenRFertigungFuegen:0
DoppelseitenRFertigungFuegenmass:0
RWAbschliessendMakroVorderseiteProgrammname:
RWAbschliessendMakroVorderseiteRueckseiteFertigmass:0
RWAbschliessendMakroVorderseiteParameterAnzahl:0
RWAbschliessendMakroRueckseiteProgrammname:
RWAbschliessendMakroRueckseiteRueckseiteFertigmass:0
RWAbschliessendMakroRueckseiteParameterAnzahl:0
RWAbschliessendFormatieren:0
RWAbschliessendGetrenntFormatieren:0
RWAbschliessendZugabeLaenge:0
RWAbschliessendZugabeBreite:0
RWAbschliessendFertigungFuegen:0
RWAbschliessendFertigungFuegenmass:0
FaceFrameHMakroVorderseiteProgrammname:
FaceFrameHMakroVorderseiteRueckseiteFertigmass:0
FaceFrameHMakroVorderseiteParameterAnzahl:0
FaceFrameHMakroRueckseiteProgrammname:
FaceFrameHMakroRueckseiteRueckseiteFertigmass:0
FaceFrameHMakroRueckseiteParameterAnzahl:0
FaceFrameHFormatieren:0
FaceFrameHGetrenntFormatieren:0
FaceFrameHZugabeLaenge:0
FaceFrameHZugabeBreite:0
FaceFrameHFertigungFuegen:0
FaceFrameHFertigungFuegenmass:0
FaceFrameVMakroVorderseiteProgrammname:
FaceFrameVMakroVorderseiteRueckseiteFertigmass:0
FaceFrameVMakroVorderseiteParameterAnzahl:0
FaceFrameVMakroRueckseiteProgrammname:
FaceFrameVMakroRueckseiteRueckseiteFertigmass:0
FaceFrameVMakroRueckseiteParameterAnzahl:0
FaceFrameVFormatieren:0
FaceFrameVGetrenntFormatieren:0
FaceFrameVZugabeLaenge:0
FaceFrameVZugabeBreite:0
FaceFrameVFertigungFuegen:0
FaceFrameVFertigungFuegenmass:0
FrontFrameHMakroVorderseiteProgrammname:
FrontFrameHMakroVorderseiteRueckseiteFertigmass:0
FrontFrameHMakroVorderseiteParameterAnzahl:0
FrontFrameHMakroRueckseiteProgrammname:
FrontFrameHMakroRueckseiteRueckseiteFertigmass:0
FrontFrameHMakroRueckseiteParameterAnzahl:0
FrontFrameHFormatieren:0
FrontFrameHGetrenntFormatieren:0
FrontFrameHZugabeLaenge:0
FrontFrameHZugabeBreite:0
FrontFrameHFertigungFuegen:0
FrontFrameHFertigungFuegenmass:0
FrontFrameVMakroVorderseiteProgrammname:
FrontFrameVMakroVorderseiteRueckseiteFertigmass:0
FrontFrameVMakroVorderseiteParameterAnzahl:0
FrontFrameVMakroRueckseiteProgrammname:
FrontFrameVMakroRueckseiteRueckseiteFertigmass:0
FrontFrameVMakroRueckseiteParameterAnzahl:0
FrontFrameVFormatieren:0
FrontFrameVGetrenntFormatieren:0
FrontFrameVZugabeLaenge:0
FrontFrameVZugabeBreite:0
FrontFrameVFertigungFuegen:0
FrontFrameVFertigungFuegenmass:0
DoorFill2MakroVorderseiteProgrammname:
DoorFill2MakroVorderseiteRueckseiteFertigmass:0
DoorFill2MakroVorderseiteParameterAnzahl:0
DoorFill2MakroRueckseiteProgrammname:
DoorFill2MakroRueckseiteRueckseiteFertigmass:0
DoorFill2MakroRueckseiteParameterAnzahl:0
DoorFill2Formatieren:0
DoorFill2GetrenntFormatieren:0
DoorFill2ZugabeLaenge:6
DoorFill2ZugabeBreite:6
DoorFill2FertigungFuegen:0
DoorFill2FertigungFuegenmass:0
SockelFMakroVorderseiteProgrammname:
SockelFMakroVorderseiteRueckseiteFertigmass:0
SockelFMakroVorderseiteParameterAnzahl:5
SockelFMakroVorderseiteParameterName1:
SockelFMakroVorderseiteParameterName2:
SockelFMakroVorderseiteParameterName3:
SockelFMakroVorderseiteParameterName4:
SockelFMakroVorderseiteParameterName5:
SockelFMakroVorderseiteParameterWert1:
SockelFMakroVorderseiteParameterWert2:
SockelFMakroVorderseiteParameterWert3:
SockelFMakroVorderseiteParameterWert4:
SockelFMakroVorderseiteParameterWert5:
SockelFMakroRueckseiteProgrammname:
SockelFMakroRueckseiteRueckseiteFertigmass:0
SockelFMakroRueckseiteParameterAnzahl:5
SockelFMakroRueckseiteParameterName1:
SockelFMakroRueckseiteParameterName2:
SockelFMakroRueckseiteParameterName3:
SockelFMakroRueckseiteParameterName4:
SockelFMakroRueckseiteParameterName5:
SockelFMakroRueckseiteParameterWert1:
SockelFMakroRueckseiteParameterWert2:
SockelFMakroRueckseiteParameterWert3:
SockelFMakroRueckseiteParameterWert4:
SockelFMakroRueckseiteParameterWert5:
SockelFFormatieren:0
SockelFGetrenntFormatieren:0
SockelFZugabeLaenge:0
SockelFZugabeBreite:0
SockelFFertigungFuegen:0
SockelFFertigungFuegenmass:0
SockelBMakroVorderseiteProgrammname:
SockelBMakroVorderseiteRueckseiteFertigmass:0
SockelBMakroVorderseiteParameterAnzahl:0
SockelBMakroRueckseiteProgrammname:
SockelBMakroRueckseiteRueckseiteFertigmass:0
SockelBMakroRueckseiteParameterAnzahl:0
SockelBFormatieren:0
SockelBGetrenntFormatieren:0
SockelBZugabeLaenge:0
SockelBZugabeBreite:0
SockelBFertigungFuegen:0
SockelBFertigungFuegenmass:0
SockelLMakroVorderseiteProgrammname:
SockelLMakroVorderseiteRueckseiteFertigmass:0
SockelLMakroVorderseiteParameterAnzahl:0
SockelLMakroRueckseiteProgrammname:
SockelLMakroRueckseiteRueckseiteFertigmass:0
SockelLMakroRueckseiteParameterAnzahl:0
SockelLFormatieren:0
SockelLGetrenntFormatieren:0
SockelLZugabeLaenge:0
SockelLZugabeBreite:0
SockelLFertigungFuegen:0
SockelLFertigungFuegenmass:0
SockelRMakroVorderseiteProgrammname:
SockelRMakroVorderseiteRueckseiteFertigmass:0
SockelRMakroVorderseiteParameterAnzahl:0
SockelRMakroRueckseiteProgrammname:
SockelRMakroRueckseiteRueckseiteFertigmass:0
SockelRMakroRueckseiteParameterAnzahl:0
SockelRFormatieren:0
SockelRGetrenntFormatieren:0
SockelRZugabeLaenge:0
SockelRZugabeBreite:0
SockelRFertigungFuegen:0
SockelRFertigungFuegenmass:0
SockelCMakroVorderseiteProgrammname:
SockelCMakroVorderseiteRueckseiteFertigmass:0
SockelCMakroVorderseiteParameterAnzahl:0
SockelCMakroRueckseiteProgrammname:
SockelCMakroRueckseiteRueckseiteFertigmass:0
SockelCMakroRueckseiteParameterAnzahl:0
SockelCFormatieren:0
SockelCGetrenntFormatieren:0
SockelCZugabeLaenge:0
SockelCZugabeBreite:0
SockelCFertigungFuegen:0
SockelCFertigungFuegenmass:0
SeiteLMakroVorderseiteProgrammname:
SeiteLMakroVorderseiteRueckseiteFertigmass:0
SeiteLMakroVorderseiteParameterAnzahl:0
SeiteLMakroRueckseiteProgrammname:
SeiteLMakroRueckseiteRueckseiteFertigmass:0
SeiteLMakroRueckseiteParameterAnzahl:0
SeiteLFormatieren:0
SeiteLGetrenntFormatieren:0
SeiteLZugabeLaenge:0
SeiteLZugabeBreite:0
SeiteLFertigungFuegen:0
SeiteLFertigungFuegenmass:0
SeiteRMakroVorderseiteProgrammname:
SeiteRMakroVorderseiteRueckseiteFertigmass:0
SeiteRMakroVorderseiteParameterAnzahl:0
SeiteRMakroRueckseiteProgrammname:
SeiteRMakroRueckseiteRueckseiteFertigmass:0
SeiteRMakroRueckseiteParameterAnzahl:0
SeiteRFormatieren:0
SeiteRGetrenntFormatieren:0
SeiteRZugabeLaenge:0
SeiteRZugabeBreite:0
SeiteRFertigungFuegen:0
SeiteRFertigungFuegenmass:0
KorpusbodenTMakroVorderseiteProgrammname:
KorpusbodenTMakroVorderseiteRueckseiteFertigmass:0
KorpusbodenTMakroVorderseiteParameterAnzahl:0
KorpusbodenTMakroRueckseiteProgrammname:
KorpusbodenTMakroRueckseiteRueckseiteFertigmass:0
KorpusbodenTMakroRueckseiteParameterAnzahl:0
KorpusbodenTFormatieren:0
KorpusbodenTGetrenntFormatieren:0
KorpusbodenTZugabeLaenge:0
KorpusbodenTZugabeBreite:0
KorpusbodenTFertigungFuegen:0
KorpusbodenTFertigungFuegenmass:0
KorpusbodenBMakroVorderseiteProgrammname:
KorpusbodenBMakroVorderseiteRueckseiteFertigmass:0
KorpusbodenBMakroVorderseiteParameterAnzahl:0
KorpusbodenBMakroRueckseiteProgrammname:
KorpusbodenBMakroRueckseiteRueckseiteFertigmass:0
KorpusbodenBMakroRueckseiteParameterAnzahl:0
KorpusbodenBFormatieren:0
KorpusbodenBGetrenntFormatieren:0
KorpusbodenBZugabeLaenge:0
KorpusbodenBZugabeBreite:0
KorpusbodenBFertigungFuegen:0
KorpusbodenBFertigungFuegenmass:0
TraversFMakroVorderseiteProgrammname:
TraversFMakroVorderseiteRueckseiteFertigmass:0
TraversFMakroVorderseiteParameterAnzahl:0
TraversFMakroRueckseiteProgrammname:
TraversFMakroRueckseiteRueckseiteFertigmass:0
TraversFMakroRueckseiteParameterAnzahl:0
TraversFFormatieren:0
TraversFGetrenntFormatieren:0
TraversFZugabeLaenge:0
TraversFZugabeBreite:0
TraversFFertigungFuegen:0
TraversFFertigungFuegenmass:0
TraversBMakroVorderseiteProgrammname:
TraversBMakroVorderseiteRueckseiteFertigmass:0
TraversBMakroVorderseiteParameterAnzahl:0
TraversBMakroRueckseiteProgrammname:
TraversBMakroRueckseiteRueckseiteFertigmass:0
TraversBMakroRueckseiteParameterAnzahl:0
TraversBFormatieren:0
TraversBGetrenntFormatieren:0
TraversBZugabeLaenge:0
TraversBZugabeBreite:0
TraversBFertigungFuegen:0
TraversBFertigungFuegenmass:0
MittelseiteMakroVorderseiteProgrammname:
MittelseiteMakroVorderseiteRueckseiteFertigmass:0
MittelseiteMakroVorderseiteParameterAnzahl:0
MittelseiteMakroRueckseiteProgrammname:
MittelseiteMakroRueckseiteRueckseiteFertigmass:0
MittelseiteMakroRueckseiteParameterAnzahl:0
MittelseiteFormatieren:0
MittelseiteGetrenntFormatieren:0
MittelseiteZugabeLaenge:0
MittelseiteZugabeBreite:0
MittelseiteFertigungFuegen:0
MittelseiteFertigungFuegenmass:0
Mittelseite2MakroVorderseiteProgrammname:
Mittelseite2MakroVorderseiteRueckseiteFertigmass:0
Mittelseite2MakroVorderseiteParameterAnzahl:0
Mittelseite2MakroRueckseiteProgrammname:
Mittelseite2MakroRueckseiteRueckseiteFertigmass:0
Mittelseite2MakroRueckseiteParameterAnzahl:0
Mittelseite2Formatieren:0
Mittelseite2GetrenntFormatieren:0
Mittelseite2ZugabeLaenge:6
Mittelseite2ZugabeBreite:6
Mittelseite2FertigungFuegen:0
Mittelseite2FertigungFuegenmass:0
ZwischenboedenMakroVorderseiteProgrammname:
ZwischenboedenMakroVorderseiteRueckseiteFertigmass:0
ZwischenboedenMakroVorderseiteParameterAnzahl:0
ZwischenboedenMakroRueckseiteProgrammname:
ZwischenboedenMakroRueckseiteRueckseiteFertigmass:0
ZwischenboedenMakroRueckseiteParameterAnzahl:0
ZwischenboedenFormatieren:0
ZwischenboedenGetrenntFormatieren:0
ZwischenboedenZugabeLaenge:0
ZwischenboedenZugabeBreite:0
ZwischenboedenFertigungFuegen:0
ZwischenboedenFertigungFuegenmass:0
FachboedenMakroVorderseiteProgrammname:
FachboedenMakroVorderseiteRueckseiteFertigmass:0
FachboedenMakroVorderseiteParameterAnzahl:0
FachboedenMakroRueckseiteProgrammname:
FachboedenMakroRueckseiteRueckseiteFertigmass:0
FachboedenMakroRueckseiteParameterAnzahl:0
FachboedenFormatieren:0
FachboedenGetrenntFormatieren:0
FachboedenZugabeLaenge:0
FachboedenZugabeBreite:0
FachboedenFertigungFuegen:0
FachboedenFertigungFuegenmass:0
Fachboeden2MakroVorderseiteProgrammname:
Fachboeden2MakroVorderseiteRueckseiteFertigmass:0
Fachboeden2MakroVorderseiteParameterAnzahl:0
Fachboeden2MakroRueckseiteProgrammname:
Fachboeden2MakroRueckseiteRueckseiteFertigmass:0
Fachboeden2MakroRueckseiteParameterAnzahl:0
Fachboeden2Formatieren:0
Fachboeden2GetrenntFormatieren:0
Fachboeden2ZugabeLaenge:6
Fachboeden2ZugabeBreite:6
Fachboeden2FertigungFuegen:0
Fachboeden2FertigungFuegenmass:0
TraversBodenMakroVorderseiteProgrammname:
TraversBodenMakroVorderseiteRueckseiteFertigmass:0
TraversBodenMakroVorderseiteParameterAnzahl:0
TraversBodenMakroRueckseiteProgrammname:
TraversBodenMakroRueckseiteRueckseiteFertigmass:0
TraversBodenMakroRueckseiteParameterAnzahl:0
TraversBodenFormatieren:0
TraversBodenGetrenntFormatieren:0
TraversBodenZugabeLaenge:0
TraversBodenZugabeBreite:0
TraversBodenFertigungFuegen:0
TraversBodenFertigungFuegenmass:0
SchlagleisteVMakroVorderseiteProgrammname:
SchlagleisteVMakroVorderseiteRueckseiteFertigmass:0
SchlagleisteVMakroVorderseiteParameterAnzahl:0
SchlagleisteVMakroRueckseiteProgrammname:
SchlagleisteVMakroRueckseiteRueckseiteFertigmass:0
SchlagleisteVMakroRueckseiteParameterAnzahl:0
SchlagleisteVFormatieren:0
SchlagleisteVGetrenntFormatieren:0
SchlagleisteVZugabeLaenge:0
SchlagleisteVZugabeBreite:0
SchlagleisteVFertigungFuegen:0
SchlagleisteVFertigungFuegenmass:0
SchlagleisteHMakroVorderseiteProgrammname:
SchlagleisteHMakroVorderseiteRueckseiteFertigmass:0
SchlagleisteHMakroVorderseiteParameterAnzahl:0
SchlagleisteHMakroRueckseiteProgrammname:
SchlagleisteHMakroRueckseiteRueckseiteFertigmass:0
SchlagleisteHMakroRueckseiteParameterAnzahl:0
SchlagleisteHFormatieren:0
SchlagleisteHGetrenntFormatieren:0
SchlagleisteHZugabeLaenge:0
SchlagleisteHZugabeBreite:0
SchlagleisteHFertigungFuegen:0
SchlagleisteHFertigungFuegenmass:0
RueckwandMakroVorderseiteProgrammname:
RueckwandMakroVorderseiteRueckseiteFertigmass:0
RueckwandMakroVorderseiteParameterAnzahl:0
RueckwandMakroRueckseiteProgrammname:
RueckwandMakroRueckseiteRueckseiteFertigmass:0
RueckwandMakroRueckseiteParameterAnzahl:0
RueckwandFormatieren:0
RueckwandGetrenntFormatieren:0
RueckwandZugabeLaenge:0
RueckwandZugabeBreite:0
RueckwandFertigungFuegen:0
RueckwandFertigungFuegenmass:0
DrawVSTKMakroVorderseiteProgrammname:
DrawVSTKMakroVorderseiteRueckseiteFertigmass:0
DrawVSTKMakroVorderseiteParameterAnzahl:0
DrawVSTKMakroRueckseiteProgrammname:
DrawVSTKMakroRueckseiteRueckseiteFertigmass:0
DrawVSTKMakroRueckseiteParameterAnzahl:0
DrawVSTKFormatieren:0
DrawVSTKGetrenntFormatieren:0
DrawVSTKZugabeLaenge:0
DrawVSTKZugabeBreite:0
DrawVSTKFertigungFuegen:0
DrawVSTKFertigungFuegenmass:0
DrawBackMakroVorderseiteProgrammname:
DrawBackMakroVorderseiteRueckseiteFertigmass:0
DrawBackMakroVorderseiteParameterAnzahl:0
DrawBackMakroRueckseiteProgrammname:
DrawBackMakroRueckseiteRueckseiteFertigmass:0
DrawBackMakroRueckseiteParameterAnzahl:0
DrawBackFormatieren:0
DrawBackGetrenntFormatieren:0
DrawBackZugabeLaenge:0
DrawBackZugabeBreite:0
DrawBackFertigungFuegen:0
DrawBackFertigungFuegenmass:0
DrawZargeMakroVorderseiteProgrammname:
DrawZargeMakroVorderseiteRueckseiteFertigmass:0
DrawZargeMakroVorderseiteParameterAnzahl:0
DrawZargeMakroRueckseiteProgrammname:
DrawZargeMakroRueckseiteRueckseiteFertigmass:0
DrawZargeMakroRueckseiteParameterAnzahl:0
DrawZargeFormatieren:0
DrawZargeGetrenntFormatieren:0
DrawZargeZugabeLaenge:0
DrawZargeZugabeBreite:0
DrawZargeFertigungFuegen:0
DrawZargeFertigungFuegenmass:0
DrawBottomMakroVorderseiteProgrammname:
DrawBottomMakroVorderseiteRueckseiteFertigmass:0
DrawBottomMakroVorderseiteParameterAnzahl:0
DrawBottomMakroRueckseiteProgrammname:
DrawBottomMakroRueckseiteRueckseiteFertigmass:0
DrawBottomMakroRueckseiteParameterAnzahl:0
DrawBottomFormatieren:0
DrawBottomGetrenntFormatieren:0
DrawBottomZugabeLaenge:0
DrawBottomZugabeBreite:0
DrawBottomFertigungFuegen:0
DrawBottomFertigungFuegenmass:0
DrawFuehrungMakroVorderseiteProgrammname:
DrawFuehrungMakroVorderseiteRueckseiteFertigmass:0
DrawFuehrungMakroVorderseiteParameterAnzahl:0
DrawFuehrungMakroRueckseiteProgrammname:
DrawFuehrungMakroRueckseiteRueckseiteFertigmass:0
DrawFuehrungMakroRueckseiteParameterAnzahl:0
DrawFuehrungFormatieren:0
DrawFuehrungGetrenntFormatieren:0
DrawFuehrungZugabeLaenge:0
DrawFuehrungZugabeBreite:0
DrawFuehrungFertigungFuegen:0
DrawFuehrungFertigungFuegenmass:0
BlendenLeisteLMakroVorderseiteProgrammname:
BlendenLeisteLMakroVorderseiteRueckseiteFertigmass:0
BlendenLeisteLMakroVorderseiteParameterAnzahl:0
BlendenLeisteLMakroRueckseiteProgrammname:
BlendenLeisteLMakroRueckseiteRueckseiteFertigmass:0
BlendenLeisteLMakroRueckseiteParameterAnzahl:0
BlendenLeisteLFormatieren:0
BlendenLeisteLGetrenntFormatieren:0
BlendenLeisteLZugabeLaenge:0
BlendenLeisteLZugabeBreite:0
BlendenLeisteLFertigungFuegen:0
BlendenLeisteLFertigungFuegenmass:0
BlendenLeisteRMakroVorderseiteProgrammname:
BlendenLeisteRMakroVorderseiteRueckseiteFertigmass:0
BlendenLeisteRMakroVorderseiteParameterAnzahl:0
BlendenLeisteRMakroRueckseiteProgrammname:
BlendenLeisteRMakroRueckseiteRueckseiteFertigmass:0
BlendenLeisteRMakroRueckseiteParameterAnzahl:0
BlendenLeisteRFormatieren:0
BlendenLeisteRGetrenntFormatieren:0
BlendenLeisteRZugabeLaenge:0
BlendenLeisteRZugabeBreite:0
BlendenLeisteRFertigungFuegen:0
BlendenLeisteRFertigungFuegenmass:0
BlendenLeisteTMakroVorderseiteProgrammname:
BlendenLeisteTMakroVorderseiteRueckseiteFertigmass:0
BlendenLeisteTMakroVorderseiteParameterAnzahl:0
BlendenLeisteTMakroRueckseiteProgrammname:
BlendenLeisteTMakroRueckseiteRueckseiteFertigmass:0
BlendenLeisteTMakroRueckseiteParameterAnzahl:0
BlendenLeisteTFormatieren:0
BlendenLeisteTGetrenntFormatieren:0
BlendenLeisteTZugabeLaenge:0
BlendenLeisteTZugabeBreite:0
BlendenLeisteTFertigungFuegen:0
BlendenLeisteTFertigungFuegenmass:0
RWAufhaengerTMakroVorderseiteProgrammname:
RWAufhaengerTMakroVorderseiteRueckseiteFertigmass:0
RWAufhaengerTMakroVorderseiteParameterAnzahl:0
RWAufhaengerTMakroRueckseiteProgrammname:
RWAufhaengerTMakroRueckseiteRueckseiteFertigmass:0
RWAufhaengerTMakroRueckseiteParameterAnzahl:0
RWAufhaengerTFormatieren:0
RWAufhaengerTGetrenntFormatieren:0
RWAufhaengerTZugabeLaenge:0
RWAufhaengerTZugabeBreite:0
RWAufhaengerTFertigungFuegen:0
RWAufhaengerTFertigungFuegenmass:0
RWAufhaengerBMakroVorderseiteProgrammname:
RWAufhaengerBMakroVorderseiteRueckseiteFertigmass:0
RWAufhaengerBMakroVorderseiteParameterAnzahl:0
RWAufhaengerBMakroRueckseiteProgrammname:
RWAufhaengerBMakroRueckseiteRueckseiteFertigmass:0
RWAufhaengerBMakroRueckseiteParameterAnzahl:0
RWAufhaengerBFormatieren:0
RWAufhaengerBGetrenntFormatieren:0
RWAufhaengerBZugabeLaenge:0
RWAufhaengerBZugabeBreite:0
RWAufhaengerBFertigungFuegen:0
RWAufhaengerBFertigungFuegenmass:0
GlasStripVMakroVorderseiteProgrammname:
GlasStripVMakroVorderseiteRueckseiteFertigmass:0
GlasStripVMakroVorderseiteParameterAnzahl:0
GlasStripVMakroRueckseiteProgrammname:
GlasStripVMakroRueckseiteRueckseiteFertigmass:0
GlasStripVMakroRueckseiteParameterAnzahl:0
GlasStripVFormatieren:0
GlasStripVGetrenntFormatieren:0
GlasStripVZugabeLaenge:0
GlasStripVZugabeBreite:0
GlasStripVFertigungFuegen:0
GlasStripVFertigungFuegenmass:0
GlasStripHMakroVorderseiteProgrammname:
GlasStripHMakroVorderseiteRueckseiteFertigmass:0
GlasStripHMakroVorderseiteParameterAnzahl:0
GlasStripHMakroRueckseiteProgrammname:
GlasStripHMakroRueckseiteRueckseiteFertigmass:0
GlasStripHMakroRueckseiteParameterAnzahl:0
GlasStripHFormatieren:0
GlasStripHGetrenntFormatieren:0
GlasStripHZugabeLaenge:0
GlasStripHZugabeBreite:0
GlasStripHFertigungFuegen:0
GlasStripHFertigungFuegenmass:0
AltFillingMakroVorderseiteProgrammname:
AltFillingMakroVorderseiteRueckseiteFertigmass:0
AltFillingMakroVorderseiteParameterAnzahl:0
AltFillingMakroRueckseiteProgrammname:
AltFillingMakroRueckseiteRueckseiteFertigmass:0
AltFillingMakroRueckseiteParameterAnzahl:0
AltFillingFormatieren:0
AltFillingGetrenntFormatieren:0
AltFillingZugabeLaenge:0
AltFillingZugabeBreite:0
AltFillingFertigungFuegen:0
AltFillingFertigungFuegenmass:0
