Partlayoutsettings Parameter - ZusammenfassenGanzesBauteil:1
	C:\Vectorworks interiorcad\interiorcad\xg\Data\Dialogs\PartLayoutSettings.txt 
		ZusammenfassenGanzesBauteil:1 setzen
	C:\Benutzerzeichnis\Nemetschek\Vectorworks\2009\xg\Data\DialogsPartLayoutSettings.txt
		ZusammenfassenGanzesBauteil:1 setzen
Kann evtl. in interiorcad 2010 im Bemaßungsdialog gesetzt werden.
	
Partorigin:
	C:\Vectorworks interiorcad\interiorcad\xg\XG Resources\VectorWOP\PartOrigins
		Bei Kunden ohne weiter CNC-Anbindung alle Anschläge löschen bis auf "Anschlag Horatec.txt"
	C:\Benutzerzeichnis\Nemetschek\Vectorworks\2009\xg\XG Resources\VectorWOP\PartOrigins
		Bei Kunden ohne weiter CNC-Anbindung alle Anschläge löschen bis auf "Anschlag Horatec.txt"


Parametrierung:
	C:\Vectorworks interiorcad\interiorcad\xg\XG Resources\VectorWOP\NC Horatec
		dürfen nur die Dateien Horatec FXM.tmpl, horatec.txt und NC Filenames.txt enthalten sein
	C:\Benutzerzeichnis\Nemetschek\Vectorworks\2009\xg\XG Resources\VectorWOP\NC Horatec
		dürfen nur die Dateien Horatec FXM.tmpl, horatec.txt und NC Filenames.txt enthalten sein

Kunden darüber informieren, dass ZusammenfassenGanzesBauteil unbedingt gesetzt bzw. eingestellt (wenn wir das ins UI bekommen) werden muss. 
Dies ist besonders zu beachten, wenn Rechner neu aufgesetzt oder neue Benutzer angelegt werden.